Приложение №1  к  договору №  
 от_________2026  г.
               Техзадание на жетон спасателя Российской Федерации
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[bookmark: Par194]Форма жетона спасателя

1. Лицевая сторона

[image: ]

2. Оборотная сторона
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--------------------------------
<*> При наличии.

Приложение N 4
Утверждено
приказом МЧС России
от 06.11.2019 N 646

[bookmark: Par217]ОПИСАНИЕ ЖЕТОНА СПАСАТЕЛЯ

1. Жетон спасателя изготавливается в виде металлической пластины из нержавеющей стали прямоугольной формы со скругленными углами толщиной до 1,5 мм и имеет размер 25 x 50 мм. На боковых сторонах имеются два отверстия диаметром 3 мм для ношения жетона на металлической цепочке с карабином на груди или на руке в виде браслета.
2. На поверхность жетона спасателя способом гравировки наносятся следующие сведения <1>:
--------------------------------
<1> Пункт 2 статьи 23 Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3503; 2013, N 27, ст. 3477).

на лицевой стороне:
слово "СПАСАТЕЛЬ";
регистрационный N спасателя;
на оборотной стороне:
фамилия спасателя прописными буквами;
имя и отчество (при наличии) спасателя прописными буквами;
группа крови и резус-фактор.
              Заготовка из нержавеющей стали  Исполнителю предоставляется Заказчиком.
   Исполнитель использует лазерный метод гравировки.


ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                               ЗАКАЗЧИК


Руководитель                                                                    Начальник управления

[bookmark: _GoBack] _________________                                _________________   В.И. Федоров
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