Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
		Тип изделия
	Предохранитель высоковольтный

	Серия
	ПКТ

	Номинальное напряжение, кВ
	10

	Номинальный ток, А
	50

	Степень защиты
	IP00

	Высота, мм
	205

	Климатическое исполнение
	У3

	Род тока
	Переменный (AC)

	Масса, кг
	7.25

	Количество силовых полюсов
	1

	Способ монтажа
	На аппарат

	Нормативный документ
	ГОСТ 2213-79, ТУ3414-016-05755766-2006

	Диапазон рабочих температур
	от -45 до +40

	Глубина, мм
	105

	Ширина, мм
	550

	Частота, Гц
	50/60

	Предельная отключающая способность, кA
	12.5

	Код ТНВЭД
	8535100000



	3
	шт



Поставка товара 
Поставка товара в течении 7 календарных дней после заключения Государственного контракта. Поставка осуществляется Головным исполнителем его силами и за его счет путем отгрузки Грузополучателю. Головной исполнитель обязуется передать Грузополучателю товар в количестве, адресу: 124575, г. Москва, Зеленоград,ул. Панфилова, д.21.

