Приложение № 3 к Извещению

Наименование и описание объекта закупки и условия договора в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара

Наименование объекта закупки: Поставка аккумуляторов.
Требования к объекту закупки: Приобретаемый учреждением Товар указан в таблице № 1.
3. Функциональные и технические характеристики Товара, его количество указаны в Таблице 1:
       Таблица 1
	Наименование товара
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
	Единица измерения

	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	Аккумулятор 6СТ-75 TALVI п/п (или аналогичный)

КТРУ 27.20.21.000-00000011
	Наличие ручки для переноски
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	штука

	
	Минимальная емкость аккумулятора
	≥ 70
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Максимальная емкость аккумулятора 
	≤ 80
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Напряжение
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Обслуживание
	Необслуживаемый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Полярность аккумулятора
	Прямая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Пусковой ток 
	> 600  и  ≤ 700
	А
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Размещение клемм
	Стандартное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа улучшенные (EFB)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Электролит в комплекте
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Совместимость с имеющимся у Заказчика автомобилем УАЗ Патриот (с бензиновым двигателем, 2.7 л, 128 л.с., 2015 год выпуска)
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Аккумулятор 6СТ-60 TALVI п/п (или аналогичный)

КТРУ 27.20.21.000-00000011
	Наличие ручки для переноски
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1

	Штука

	
	Минимальная емкость аккумулятора
	≥ 50
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Максимальная емкость аккумулятора 
	≤ 60
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Напряжение
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Обслуживание
	Необслуживаемый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Полярность аккумулятора
	Прямая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Пусковой ток 
	> 500  и  ≤ 600
	А
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Размещение клемм
	Стандартное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа улучшенные (EFB)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Электролит в комплекте
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Совместимость с имеющимся у Заказчика автомобилем ШЕВРОЛЕ НИВА (с бензиновым двигателем 1.7 л, 79,6 л.с., 2007 год выпуска)
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Аккумулятор 6СТ-60 низкий Forse о/п (или аналогичный)

КТРУ 27.20.21.000-00000011

	Наличие ручки для переноски
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука

	
	Минимальная емкость аккумулятора
	≥ 50
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Максимальная емкость аккумулятора 
	≤ 60
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Напряжение
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Обслуживание
	Необслуживаемый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Полярность аккумулятора
	Обратная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Пусковой ток 
	> 600  и  ≤ 700
	А
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Размещение клемм
	Стандартное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа улучшенные (EFB)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Электролит в комплекте
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Высота аккумулятора
	≤180
	мм
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Возможность установки на имеющимся у Заказчика снегоболотоход ARGO 8*8 700HD (с бензиновым двигателем 0,67 л, 26 л.с., 2011 год выпуска)
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	Аккумулятор 6СТ-100 NOID п/п (или аналогичный)

КТРУ 27.20.21.000-00000011
	Наличие ручки для переноски
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6
	Штука

	
	Минимальная емкость аккумулятора
	≥ 100
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Максимальная емкость аккумулятора 
	≤ 100
	Ампер-час
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Напряжение
	12
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Обслуживание
	Необслуживаемый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Полярность аккумулятора
	Обратная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Пусковой ток 
	> 300  и  ≤ 400
	А
	Участник закупки указывает конкретное значение
	
	

	
	Размещение клемм
	Стандартное
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Тип аккумулятора
	Батареи открытого типа улучшенные (EFB)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Электролит в комплекте
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	Совместимость с имеющимся у Заказчика автомобилем ГАЗ 3010 КА «Фургон» (с дизельным двигателем, 4,43 л, 150 л. с., 2016 год выпуска)
	Соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



4. Требования к поставляемому Товару:
Качество поставляемого Товара должно соответствовать положениям действующих стандартов, утвержденного в отношении данного вида Товара и подтверждаться документом, оформленным в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, т.е. не бывшим в эксплуатации (в том числе не быть восстановленным из старых запасных частей).
Товар должен быть совместим (без дополнительных доработок со стороны Заказчика) с техникой Заказчика. Для оценки совместимости Поставщик вправе запрашивать у Заказчика дополнительные данные о технике, указанной в настоящей документации. Количество подобных запросов не влияет на сроки поставки запасных частей в рамках настоящего договора.
Поставщик обязан при поставке Товара предоставить Заказчику документы, подтверждающие его качество (копии регистрационных удостоверений, копии сертификатов (деклараций) соответствия и т.п.).  Поставщик поставляет Товар прошедший первичную проверку. 

5. Требования к упаковке и маркировке товара:
[bookmark: _GoBack]5.1. Упаковка Товара.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от возможных повреждений во время транспортировки и дальнейшего хранения и защищать от атмосферных воздействий.
Упаковка (тара) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
Поставка товара с нарушенной целостностью упаковки (тары) не допускается.
5.2. Маркировка товара.
Маркировка на упаковке должна обеспечивать идентификацию товара и содержать комплекс необходимых сведений о товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, знаки наименования мест происхождения товара, эксплуатационные, экологические и т.д.).

6. Требования к гарантийным обязательствам (к гарантийному сроку, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара): нет.

7. Место доставки товара, сроки поставки Товара:
Место доставки: 163069, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 4, в рабочие дни с 9.00 часов до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 18.00 часов кроме субботы и воскресенья.
Срок поставки: поставка товара осуществляется с даты заключения договора до «25» августа 2026 года. 

