Приложение №1
К Договору
Техническое задание на закупку 
	№ п/п
	Наименование существенного условия
	Значение

	1. 
	Предмет договора

	Выполнение работ по монтажу клапана сжатого воздуха для обеспечение надлежащей работы аппарата Assitina 301 Plus по уходу за стомотологическими наконечниками.
 

	2. 
	Сроки (график) выполнения работ / услуг
	С даты заключения Договора не позднее 20 календарных дней

	3. 
	Место выполнения работ / услуг
	г. Санкт-Петербург ул Аккуратова д.2
КДЦ помещение 329 / 3й этаж

	4. 
	Объем и порядок выполнения работ / услуг
	Выполнить установку клапана сжатого воздуха в помещение 329 КДЦ
Работы:

Доставка материалов до объекта

Подъем материалов и инструмента

Демонтаж потолка

Сверление отверстий

Монтаж труб и запорной арматуры

Монтаж настенных консолей заказчика

Пневмоиспытания и продувка

Сборка потолка



	5. 
	Требование к качеству, безопасности
	Услуга должна соответствовать обязательным требованиям каче-ства, безопасности и иным требованиям, установленным законода-тельством и нормативными правовыми актами Российской Федера-ции. 

Используемые при оказании услуг запасные части, комплектую-щие изделия и расходные материалы должны иметь разрешение к применению на территории Российской Федерации, необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы, в том числе декларации соответствия, сертификаты соответствия.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать обязатель-ным требованиям национальных (государственных) стандартов Рос-сийской Федерации.

	6. 
	Требования к квалификации персонала Исполнителя
	Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения контракта предоставляет список сотрудников, которые непосред-ственно будут оказывать услуги по выполнению работ.

	7. 
	Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию
	Не требуются.

	8. 
	Документы, подтверждающие соответствие исполнителя требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ
	Не требуются.

	9. 
	Требование к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества
	Исполнитель предоставляет гарантию  на выполненные работы и на использованные запасные части, в том числе расходные матери-алы.

Гарантийный срок на ремонтные  работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами технического акта.

Срок устранения неисправности при наступлении гарантийного случая 3 рабочих дней с даты направления Исполнителю уведомления.

	10. 
	Требование к результату работ
	Обеспечение надлежащей работы аппарата Assitina 301 Plus по уходу за стомотологическими наконечниками.


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм. 
	Кол-во 
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Монтаж клапана сжатого воздуха

 в помещении 329  3й этаж КДЦ


	Усл. ед.
	1

	
	




