Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-08-20

Устройство металлического навеса над вентиляционными шахтами в осях «Д-Р/8а-9а» корпуса 2/1.

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	259.675 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	63.783 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0.755 тыс.руб.	
строительных работ	193.332 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	112.33 чел.час	
монтажных работ	66.343 тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	1.23 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНм 38-01-003-04	Изготовление стоек, ферм вручную из профильной трубы 40х20х3мм (стойки - L=650мм, 38шт; фермы - 700х700х900мм, 19шт) со сверлением отверстий в стойках диам. 12мм (152шт)	т	0.17097		0.17097						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20.5164					11 881.25	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	120	1	20.5164			579.11	1	11 881.25	
	2	ЭМ									394.49	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.3145848					199.18	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1	0.085485			1 582.31	1	135.26	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1	0.085485			777.91	1	66.50	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1	0.2342289	13.44	1.51	20.29	1	4.75	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1	0.085485			773.36	1	66.11	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1	0.085485			579.11	1	49.51	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1	0.17097	4.35	1.23	5.35	1	0.91	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30.3	1	5.180391			34.60	1	179.24	
	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт	маш.-ч	0.84	1	0.1436148	44.36	1.29	57.22	1	8.22	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.84	1	0.1436148			579.11	1	83.17	
	4	М									498.07	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	0.444522			114.97	1	51.11	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.5	1	0.085485	41.38	1.41	58.35	1	4.99	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.146	1	0.1959316			7.46	1	1.46	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	21.5	1	3.675855	155.63	0.77	119.84	1	440.51	
	23.3.08.01-0014	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									12 972.99	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.410328					237.63	
	23.3.08.01-0014	Трубы стальные электросварные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	1	1	0.17097			51 980.45	1	8 887.10	
		ФОТ									12 080.43	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					10 872.39	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					5 436.19	
		Всего по позиции					224 637.66		38 406.30	
2	ГЭСНм 38-01-006-07	Изготовление конька вручную из листовой стали толщ. 0,5мм	т	0.04347		0.04347						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8.43318					4 774.36	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	194	1	8.43318			566.14	1	4 774.36	
	2	ЭМ									682.01	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.17388					105.02	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1	0.021735			1 582.31	1	34.39	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1	0.021735			777.91	1	16.91	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1	0.0595539	13.44	1.51	20.29	1	1.21	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1	0.021735			773.36	1	16.81	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1	0.021735			579.11	1	12.59	
	91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	66.3	1	2.882061			199.29	1	574.37	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.8	1	0.078246	4.35	1.23	5.35	1	0.42	
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	2.1	1	0.091287	143.61	1.41	202.49	1	18.48	
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	1	0.13041	187.58	1.42	266.36	1	34.74	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3	1	0.13041			579.11	1	75.52	
	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1.4	1	0.060858	21.94	1.19	26.11	1	1.59	
	4	М									254.35	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.1	1	0.047817			114.97	1	5.50	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.3	1	0.013041	41.38	1.41	58.35	1	0.76	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.374	1	0.0162578			7.46	1	0.12	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	47.6	1	2.069172	155.63	0.77	119.84	1	247.97	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									5 815.74	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.1686636					95.49	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1	1	0.04347			79 936.57	1	3 474.84	
		ФОТ									4 879.38	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					4 391.44	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					2 195.72	
		Всего по позиции					367 454.18		15 973.23	
3	ГЭСН 13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-21- ВСЕХ металлических конструкций	100 м2	0.214		0.214						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	2022-18-гэсн-пр-13-02-3.17-000	нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ОТ=1.1, ЗТ=1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.4374701					919.42	
	1-100-47	Средний разряд работ 4,7	чел.-ч	5.31	1.265	1.4374701			639.61	1	919.42	
	2	ЭМ									7.37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.00535					3.33	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	1.25	0.002675	6.62	1.51	10.00	1	0.03	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.002675			1 539.54	1	4.12	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.01	1.25	0.002675			665.54	1	1.78	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.002675			543.33	1	1.45	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.25	0.002675			579.11	1	1.55	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	1.25	0.2996	4.52	1.31	5.92	1	1.77	
	14.4.01.01	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0.01	1	0.00214						
	14.5.09.11	Растворители	т	0.002	1	0.000428						
		Итого прямые затраты									930.12	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.01	1	0.00214	51 280.15	1.54	78 971.43	1	169.00	
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	2	1	0.428	60.60	1.43	86.66	1	37.09	
		ФОТ									922.75	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0.9	84.6					780.65	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43.35					400.01	
		Всего по позиции					10 826.49		2 316.87	
4	ГЭСН 13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: составом перхлорвиниловым за 2 раза.	100 м2	0.214		0.214						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=2, ЭМ=2, М=2, ОТм=2, ЗТ=2, ЗТм=2										
	2022-18-гэсн-пр-13-02-3.17-000	нанесении лакокрасочных материалов ручным способом
ОТ=1.1, ЗТ=1.1										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.3427216					734.07	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	2.48	2.53	1.3427216			546.7	1	734.07	
	2	ЭМ									16.16	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.01605					9.76	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	2.5	0.00535	6.62	1.51	10.00	1	0.05	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	2.5	0.00535			1 539.54	1	8.24	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	0.01	2.5	0.00535			665.54	1	3.56	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	2.5	0.0107			543.33	1	5.81	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.02	2.5	0.0107			579.11	1	6.20	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	2.5	0.34775	4.52	1.31	5.92	1	2.06	
	14.4.03.13	Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	т	0.023	2	0.009844						
	14.5.09.07	Растворители	т	0.012	2	0.005136						
		Итого прямые затраты									759.99	
	14.4.02.07-0002	Эмаль ПФ	т	0.049296	2	0.0210986	119 850.13	1.09	130 636.64	1	2 756.25	
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0.024648	2	0.0105493	67 231.42	1.43	96 140.93	1	1 014.22	
		ФОТ									743.83	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0.9	84.6					629.28	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43.35					322.45	
		Всего по позиции					25 617.71		5 482.19	
5	ГЭСНр 69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отв	0.76		0.76						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.0736					2 094.97	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	5.36	1	4.0736			514.28	1	2 094.97	
	4	М									4.48	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.7904	1	0.600704			7.46	1	4.48	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.006	1	0.00456						
		Итого прямые затраты									2 099.45	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.006	1	0.00456			0	1	0.00	
		ФОТ									2 094.97	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					1 927.37	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					921.79	
		Всего по позиции					6 511.33		4 948.61	
6	ГЭСНр 69-01-002-02	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01: ДО 150мм	100 отв	0.76		0.76						
		ОТ=0.4, ЭМ=0.4, М=0.4, ОТм=0.4, ЗТ=0.4, ЗТм=0.4										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.0128					825.48	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	5.28	1	4.0128			514.28	0.4	825.48	
	4	М									1.72	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.76	1	0.5776			7.46	0.4	1.72	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.006	1	0.00456						
		Итого прямые затраты									827.20	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.006	1	0.00456			0	0.4	0.00	
		ФОТ									825.48	
	Пр/812-103.0-1	НР 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					759.44	
	Пр/774-103.0	СП 103.0 Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					363.21	
		Всего по позиции					2 565.60		1 949.85	
7	ГЭСН 09-03-039-06	Монтаж мелких конструкций (стоек, ферм, прогонов) из стали различного профиля массой: до 20 кг	т	0.44097		0.44097						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			58.825398					34 066.38	
	1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	116	1.15	58.825398			579.11	1	34 066.38	
	2	ЭМ									1 191.03	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.5512125					319.21	
	91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч	23.2	1.25	12.78813	9.09	1.51	13.73	1	175.58	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	1.25	0.5512125			543.33	1	299.49	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	1	1.25	0.5512125			579.11	1	319.21	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	37.54	1.25	20.6925173			34.60	1	715.96	
	4	М									842.04	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.6	1	1.146522			114.97	1	131.82	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.78	1	0.3439566	41.38	1.41	58.35	1	20.07	
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3	1	1.32291	142.68	0.77	109.86	1	145.33	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	6	1	2.64582	174.93	1.07	187.18	1	495.24	
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.0082461	307.84	0.73	224.72	1	1.85	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.0003	1	0.0001323	51 280.15	1.54	78 971.43	1	10.45	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.0002646	98 526.45	1.43	140 892.82	1	37.28	
	07.2.07.11	Конструкции стальные	т	1	1	0.44097						
		Итого прямые затраты									36 418.66	
	23.3.08.01-0014	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм - ПРОГОНЫ	т	0.612287	1	0.27			51 980.45	1	14 034.72	
		ФОТ									34 385.59	
	Пр/812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					28 780.74	
	Пр/774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					18 121.20	
		Всего по позиции					220 775.39		97 355.32	
8	ГЭСН 12-01-033-01	Монтаж простой кровли из профилированного листа с установкой конька.	100 м2	0.432		0.432						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16.09632					8 486.78	
	1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	32.4	1.15	16.09632			527.25	1	8 486.78	
	2	ЭМ									174.64	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.1728					118.32	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.05	1.25	0.027			1 040.72	1	28.10	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.05	1.25	0.027			777.91	1	21.00	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.12	1.25	0.0648			1 582.31	1	102.53	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.12	1.25	0.0648			777.91	1	50.41	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.081			543.33	1	44.01	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.15	1.25	0.081			579.11	1	46.91	
	4	М									249.69	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3.7856	1	1.6353792			7.46	1	12.20	
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0005	1	0.000216	199 827.16	1.30	259 775.31	1	56.11	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.0015	1	0.000648	215 311.97	1.30	279 905.56	1	181.38	
	08.1.02.07                                                      	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт                                                                              	0	1	0						
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									9 029.43	
	08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	108.228571	1	46.7547429			529.91	1	24 775.81	
		ФОТ									8 605.10	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					8 441.60	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					4 169.17	
		Всего по позиции					107 444.48		46 416.01	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					212 848.38	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					124 335.73	
		   оплата труда (ОТ)					63 782.71	
		   эксплуатация машин и механизмов					2 465.70	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					754.82	
		   материальные ресурсы					57 332.50	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					64 537.53	
		Всего накладные расходы					56 582.91	
		Всего сметная прибыль					31 929.75	
                                            Налог на добавленную стоимость 22%				46 826.64	
		
ИТОГО	
259 675.02