
Техническое задание
на оказание услуг по диагностике стерилизатора парового SMART S-555

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Оказание услуг по диагностике стерилизатора парового SMART S-555
	усл. ед.
	1



	Общие требования к техническому обслуживанию

	1
	Услуги должны оказываться квалифицированными, сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца.

	2
	Электротехнический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Электротехнологический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже II до 1000 В.

	3
	Исполнитель обязан выполнить услуги по диагностике в течении 14 календарных дней с момента заключения контракта.

	3.1
	Исполнитель должен оказать услуги по диагностике медицинского оборудования, указанного в перечне Таблица №1. Работы выполняются на месте эксплуатации оборудования во время, заранее согласованное с Заказчиком 

	3.2
	Если в процессе оказания услуг возникает необходимость в ремонте оборудования с заменой запасных частей, то Исполнитель должен предоставить Заказчику акт с перечнем вышедших из строя запасных частей, расходных материалов и комплектующих. 

	4
	Объем оказания услуг по диагностике определяется перечнем, указанных в Таблица №2.

	5
	Оплата осуществляется по факту выполнения работ.

	6
	Исполнитель должен назначить лицо, ответственное за своевременную и качественную организацию оказания услуг в соответствии с требованиями, представленными в техническом задании.

	7
	Факт выполненных работ Исполнителем, подтверждается актом

	8
	Исполнитель должен осуществлять консультирование Заказчика, а также в случае необходимости проведение инструктажа технического персонала по правилам эксплуатации оборудования.

	9
	Количество диагностик с выездом инженера на аппарат в течение действия контракта – 1 выезд

	Требования  к сопроводительной документации

	1
	Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя:
Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2а потенциального риска применения: вспомогательное и общебольничное оборудование

	Требования к гарантии качества работ 

	1
	Все оказываемые услуги по диагностике должны производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности.


	2
	На оказанные услуги по диагностике установлен гарантийный срок не менее 1 (одного) месяца со дня оказания услуг. 

	3
	Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ должны отвечать российским требованиям, пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности. 

	4
	В случае возникновения неисправности в гарантийный период, Исполнитель обязуется устранить неисправности в кратчайшие сроки за свой счет.

	Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг)

	1
	Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности

	2
	При обоснованном требовании Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену персонала, оказывающего услуги ненадлежащим образом.

	3
	Работы, затрагивающие инженерные коммуникации Заказчика, должны в обязательном порядке согласовываться с представителем заказчика.

	4
	В случае повреждения инженерных коммуникации Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их в полном объеме в кратчайшее время за свой счет.



Перечень оборудования
Таблица 1
	№
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Год выпуска
	Серийный номер

	1
	Стерилизатор паровой SMART S-555
	1
	2017
	R-555-CM12-030817-05-01



Перечень выполняемых работ
Таблица 2
	

	Работы по диагностике:
· Внешний осмотр стерилизатора
· Сбор технических данных (число циклов, ошибки/отмены, версии программного обеспечения), их анализ и диагностика с использованием ПО (при необходимости) 
· Проведение теста на герметичность 
· Калибровка датчиков (при необходимости) 
· Проверка работы вакуумного насоса
· Проверка узлов и механизмов
· Выявление неисправностей в работе стерилизатора
· [bookmark: _GoBack]Устранение выявленных неисправностей без замены запасных частей 


	

	

	



