КОНТРАКТ № 01/08-Тб

Идентификационный код закупки 26 17707035829770701001 0010 0000 000 244

ОКПД2  80.20.10.000 – Услуги систем обеспечения безопасности

г. Москва	«____» ______________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный академический молодежный театр» (РАМТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Апфельбаум Софьи Михайловны, действующего на основании доверенности б/н от 28.12.2022г., машиночитаемой доверенности, удостоверенной 21.05.2026г. и зарегистрированной за № 2bcfbabf-fe79-4c3a-ab1c-57dddea90ea7, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл СБ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Дедова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава и лицензии МЧС России от 13.04.2012г., регистрационный номер лицензии 77-06-2012-005882 (Л014-00101-77/00132738), с другой стороны, в дальнейшем вместе или по отдельности именуемые, соответственно, как «Стороны» или «Сторона»,
с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и руководствуясь п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе»), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности (далее – «работы») в здании Заказчика, расположенном по адресу г. Москва, Театральная площадь, д. 2 (далее – «объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.
1.2. Под техническим обслуживанием понимается совокупность организационно-технических мероприятий (регламентные работы и текущий ремонт), обеспечивающих постоянную работоспособность обслуживаемых систем пожарной безопасности (далее – «Системы») в течение срока действия настоящего Контракта.
1.3. Спецификация обслуживаемых Систем, виды работ, объем и периодичность их выполнения (график/регламент проведения работ по техническому обслуживанию) и иные требования к работам изложены в согласованном Сторонами Приложении № 1 – «Техническое задание», являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту (далее - цена Контракта), определена по итогам проведения закупочной сессии в Едином агрегаторе торговли (Итоговый протокол закупочной сессии № 200909620126100036 от 31.07.2026г.), зафиксирована в Приложении № 2 – «Локальная смета» и составляет 598 175,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% - 107 867,62 рублей (Сто семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 62 копейки.
2.1. Цена Контракта включает в себя все уплачиваемые на территории Российской Федерации налоги и сборы, а также затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения, и не подлежит изменению, за исключением следующих случаев:
2.2.1. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема работ, предусмотренного Приложением № 2 – «Локальная смета» к Контракту, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
2.2.2. [bookmark: _Ref382955210][bookmark: _Ref426131332]Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается объем выполняемых работ, но не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы такой работы, но не более чем на 10% цены Контракта.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится из средств федерального бюджета (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных работ (выполнение работ)) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Оплата работ осуществляется ежемесячно, исходя из фактически выполненных объемов работ за отчетный период (с учетом графика/регламента проведения работ), на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком Актов (выполненных работ/сдачи-приемки работ) и надлежащим образом оформленных Подрядчиком счетов. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки работ Заказчиком в порядке, определенном разделом 5 настоящего Контракта, и подписания Акта (выполненных работ/сдачи-приемки работ) за отчетный месяц и получения Заказчиком счета на оплату за соответствующий месяц и счета-фактуры/универсального передаточного документа (при необходимости).
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с казначейского счета Заказчика.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта выполнение работ Подрядчиком осуществляется в период с даты заключения Контракта по 31 января 2027 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику на ознакомление документацию, необходимую Подрядчику для выполнения работ (имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на Системы), в том числе ознакомить Подрядчика с правилами внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, принятыми в театре.
4.1.2. В период действия Контракта:
· обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту выполнения работ (помещения в здании Заказчика) на период выполнения работ;
· обеспечивать своевременный допуск Подрядчика к обслуживаемым им Системам;
· осуществлять эксплуатацию Систем в соответствии с технической документацией;
· контролировать надлежащее ведение Подрядчиком Журналов учета работ по проведению технического обслуживания Систем, предусмотренных требованиями нормативно-технических документов по пожарной безопасности;
· оберегать от повреждения Системы и обеспечивать целостность пломб на установленной аппаратуре.
4.1.3. Предоставить Подрядчику запираемое, освещенное, отапливаемое помещение для хранения оборудования, материалов, инвентаря, инструмента, спецодежды и другого имущества, необходимого Подрядчику для выполнения работ по настоящему Контракту, а также бытовое помещение для работников Подрядчика в соответствии с существующими санитарными нормами (при необходимости).
4.1.4. Обеспечить энергоснабжение для подключения электроинструмента и электромеханизмов Подрядчика в здании Заказчика в пределах 30 метров от места выполнения работ, в согласованном Сторонами объеме (при необходимости).
4.1.5. Осуществлять проверку качества выполненных работ и, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, ежемесячно производить приемку (в том числе экспертизу) работ после представления Подрядчиком Актов (выполненных работ/сдачи-приемки работ) и проверки документов, указанных в п. 4.3.10. настоящего Контракта. Ответственные представители Заказчика, уполномоченные осуществлять технический надзор и контроль за ходом, качеством и сроками выполнения работ, проверку (экспертизу) выполненных работ и полученного результата:
· главный инженер РАМТ – Лайфуров С.Н.;
· заместитель главного инженера РАМТ – Сидоренко Ю.С.
4.1.6. Своевременно оплачивать надлежащим образом выполненные и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных дефектов, недостатков и недоработок.
4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Запрашивать у Подрядчика в любое время информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.2.4. Осуществлять технический надзор и контроль за объемами, качеством и сроками выполняемых работ, соблюдением требований нормативных технических документов, в том числе с привлечением третьих лиц и экспертов. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.
4.2.4.1. Если в ходе осуществления контроля выявлено, что Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ либо имеет место просрочка Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Контракту, Заказчик немедленно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления указанных фактов, направляет Подрядчику письменный вызов для составления Акта простоя (далее по тексту подпункта – Акт). Надлежащим уведомлением Подрядчика считается направлении письменного вызова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении/получении. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении/получении Подрядчику указанного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, в срок, указанный в вызове, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее/несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц. На основании составленного в соответствии с настоящим подпунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание (претензию), в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного предписания идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанные в настоящем подпункте.
4.2.4.2. Если в ходе осуществления контроля обнаружены дефекты/недостатки/недоработки в выполняемых работах, Заказчик немедленно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления  дефектов/недостатков/недоработок, направляет Подрядчику письменный вызов для составления Акта об обнаружении дефектов/недостатков/недоработок (далее по тексту подпункта – Акт). Надлежащим уведомлением Подрядчика считается направлении письменного вызова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении/получении. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении/получении Подрядчику указанного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, в срок, указанный в вызове, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия дефектов/недостатков/недоработок в выполняемых Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц. На основании составленного в соответствии с настоящим подпунктом Акта Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание (претензию), в котором указывается срок, в течение которого выявленные дефекты/недостатки/недоработки должны быть устранены Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного предписания идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанные в настоящем подпункте.
4.2.4.3. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ производить выверку объемов выполняемых Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ Заказчик в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов для составления Акта выверки фактически выполненных объемов работ (далее по тексту пункта – Акт выверки). Надлежащим уведомлением Подрядчика считается направлении письменного вызова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении/получении. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении/получении Подрядчику указанного уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, в срок, указанный в вызове, либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте выверки, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством фактически выполненных объемов работ, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта выверки третьих лиц. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта выверки Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание (претензию), в котором указывается срок, в течение которого выявленные несоответствия в объемах работ  должны быть устранены Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного предписания идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанные в настоящем подпункте.
4.2.4.4. Устранение указанных в п.п. 4.2.4.1. – 4.2.4.3. настоящего Контракта нарушений фиксируется Сторонами в Актах об устранении недостатков.
4.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ по настоящему Контракту полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ) в случае их выполнения с отступлением от требований Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), действующих нормативно-технических документов; по причине некачественного исполнения отдельных видов работ. Приостановка работ производится Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов. Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. Сроки и способы направления письменного требования идентичны срокам и способам направления письменного вызова Подрядчику, указанным в п.п.4.2.4.1. – 4.2.4.3. настоящего Контракта.
4.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.7. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. До начала работ представить Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами к лицам, осуществляющим деятельность, которая является предметом настоящего Контракта (Лицензия МЧС России).
4.3.2. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте. Согласовывать с Заказчиком график/порядок выполнения работ с учетом режима работы театра.
4.3.3. Выполнить работы с надлежащим качеством, удовлетворяющим требования Заказчика.
4.3.4. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами и техническими условиями, сдать результат работ Заказчику. Обеспечить соответствие результата работ требованиям качества, сертификации, лицензирования, а также иным требованиям, установленным действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
4.3.5. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего Контракта, ГОСТам, СНиПам и иным нормативным документам.
4.3.6. Завезти на объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, инструменты и прочее. Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение в счет цены Контракта, а их сохранность.
4.3.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, имущества, переданного Заказчиком для исполнения Контракта (в случае передачи).
4.3.8. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций Заказчика при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
4.3.9. В процессе производства работ выполнять требования правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах г. Москвы (в том числе в Правилах по охране труда, СНиПах, ГОСТах, САНПиНах и др.).
4.3.10. Вести Журналы учета работ по проведению технического обслуживания Систем. Указанные Журналы предоставляются Подрядчиком одновременно с началом выполнения работ и оформляются в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по пожарной безопасности.
4.3.11. Поддерживать порядок на объекте. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от строительного мусора и отходов. Обеспечить вывоз отходов (мусора), образовавшихся в результате производства работ на объекте.
4.3.12. Если во время выполнения работ по настоящему Контракту станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленные сроки по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Подрядчик обязан немедленно оповестить Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента выявления таких обстоятельств и приостановить работы до получения от Заказчика указаний.
4.3.13. Ежемесячно предоставлять Заказчику по факту выполнения работ за отчетный месяц Акты (выполненных работ/сдачи-приемки работ), счета на оплату.
4.3.14. Обеспечивать своевременное устранение дефектов/недостатков и/или недоработок, выявленных при приемке работ за свой счет.
4.3.15. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов (выполненных работ/сдачи-приемки работ) по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 5.3. настоящего Контракта.
4.4.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Контракта.
4.4.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт (выполненных работ/сдачи-приемки работ) за соответствующий месяц, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, а также счет-фактуру/универсальный передаточный документ (при необходимости)  и счет на оплату.
5.2. В отчетных документах, указанных в п. 5.1. настоящего раздела, отражается фактический объем выполненных за соответствующий месяц работ (с учетом графика/регламента проведения работ), подтвержденный соответствующими записями в Журналах учета работ по проведению технического обслуживания Систем.
5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.1. Контракта, Заказчик рассматривает представленные документы и осуществляет экспертизу выполненных работ путем оценки  ответственными представителями Заказчика соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, изложенным в Контракте и Приложении №1 – «Техническое задание», а также требованиям действующих нормативно-технических документов. При проведении экспертизы выполненных работ ответственные представители Заказчика, в том числе, производят проверку работоспособности Систем; сверку записей в Журналах учета работ по проведению технического обслуживания Систем с объемами работ, отраженными в отчетных документах за соответствующий месяц и с объемами и периодичностью работ, указанными в Техническом задании.
5.4. Ответственные представители Заказчика (п. 4.1.5. Контракта) доводят результаты экспертизы до сведения Заказчика, в том числе перечень выявленных дефектов/недостатков и/или недоработок (при их наличии). По результатам экспертизы Заказчиком принимается решение либо о приемке работ, либо об отказе от приемки. Заказчик обязан принять выполненные работ, за исключением случаев, когда работы выполнены с ненадлежащим качеством.
5.5. При отсутствии у ответственных представителей Заказчика замечаний/вопросов относительно выполненных работ, Заказчик принимает работы, подписывает 2 (два) экземпляра Акта (выполненных работ/сдачи-приемки работ), второй экземпляр которого направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
5.6. В случае если результаты экспертизы, проведенной силами Заказчика, отрицательны, то приемка работ не производится. В течение срока, указанного в п. 5.3. Контракта, Заказчик направляет Подрядчику либо запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки работ, или акт с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ в связи с необходимостью устранения дефектов/недостатков и/или выполнения доработок, Подрядчик обязуется устранить указанные дефекты/недостатки и/или произвести доработки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
5.7. Основанием для отказа от приемки работ является также непредставление или предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного п. 5.1. настоящего Контракта; отсутствие в Журналах учета работ по  проведению технического обслуживания Систем соответствующих записей.
5.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных работ, либо мотивированного отказа от приемки выполненных работ, или акта с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, устранить дефекты/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документов, предусмотренный п. 5.1. настоящего Контракта, а также отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.
5.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком дефектов/недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о предоставлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта (выполненных работ/сдачи-приемки работ), второй экземпляр которого направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
5.10. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
5.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт (выполненных работ/сдачи-приемки работ) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Подпись представителей Заказчика, указанных в п. 4.1.5. настоящего Контракта, в Акте (выполненных работ/сдачи-приемки работ) за соответствующий месяц подтверждает, что экспертиза работ произведена Заказчиком надлежащим образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) (законная неустойка, предусмотренная ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе). Пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (законная неустойка, предусмотренная ч. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате штрафа в размере 59 817,50 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 50 копеек (10% цены Контракта), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик направляет требование об уплате штрафа в  размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
6.8. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ с отступлениями от требований настоящего Контракта и Технического задания. К обязательствам, не имеющим стоимостного выражения, относятся обязательства Подрядчика, указанные в п. 4.3.13. настоящего Контракта.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Подрядчик уплачивает неустойку в течение 10 (десяти) дней после получения от Заказчика соответствующего требования об уплате неустойки. В случае неполучения в установленный срок суммы неустойки (штрафа, пени), либо письма с обоснованием отказа от уплаты неустойки (штрафа пени), Заказчик  вправе обратиться в суд.
6.12. Заказчик вправе удержать сумму причитающейся в его пользу неустойки из суммы, подлежащей уплате Подрядчику по настоящему Контракту.
6.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
6.14. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства или его неисполнение произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения Контракта. Факт наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается письменными свидетельствами, выдаваемыми соответствующими компетентными органами субъекта Российской Федерации, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.
6.16. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия указанных обстоятельств.
6.17. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Несвоевременное уведомление лишает права Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание для неисполнения принятых на себя обязательств.
6.18. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более срока выполнения работ, Стороны должны обсудить, какие меры применительно к дальнейшему исполнению настоящего Контракта следует принять. Если в течение 2 (двух) недель Стороны не договорятся о принимаемых мерах, и не прекратится действие обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является обязательным для Сторон. Направление претензии осуществляется в письменной форме. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и/или условий Контракта. К претензии должны быть приложены документы (или их копии), подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.
7.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ по существу претензии другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.
7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается исполнить требуемое действие, но не указывает конкретный срок его исполнения, претензия не считается удовлетворенной.
7.5. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных п.п. 2.2.1., 2.2.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями п.п. 1.1) и 1.2) ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
8.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. В случае изменения реквизитов любой из Сторон внесение изменений в Контракт не требуется. В этом случае Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет другой Стороне информационное письмо с указанием новых реквизитов.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ч.ч.2, 3 ст.715, ч.3 ст.723 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, то решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято только при условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившим основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, такое решение направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном ч. 12.2. ст. 95 Закона о контрактной системе.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.6. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.
8.9. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем такой отмены, направляет уведомление Подрядчику в порядке, предусмотренном ч. 14.2. ст. 95 Закона о контрактной системе.
8.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, такое решение направляется Заказчику в порядке, предусмотренном ч. 20.2. ст. 95 Закона о контрактной системе
8.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении настоящего Контракта до приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
8.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.16. В случае расторжения Контракта по взаимному соглашению Сторон Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Контракта, направляет другой Стороне уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
8.17. Соглашение о расторжении настоящего Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.
8.18. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
8.19. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.


9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и предназначенных для каждой из Сторон.
9.4. Любое уведомление, связанное с исполнением  настоящего Контракта, кроме уведомлений, предусмотренных разделом 8 Контракта, отправляется получателю факсимильно, посредством телефонной связи, по электронной почте или в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
· Приложение № 1 – «Техническое задание»;
· Приложение № 2 – «Локальная смета».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный академический молодежный театр» (РАМТ)

125009, г. Москва, Театральная пл., дом 2
ИНН 7707035829
КПП 770701001
УФК по г. Москва (РАМТ л/с 20736Х06550)
ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
Г. МОСКВЕ
Единый казначейский счет: 40102810545370000003
Казначейский счет: 03214643000000017300
БИК 004525988
Тел.: +7 (495) 692-01-50
E-mail: ramt@ramt.ru , director@ramt.ru 

Директор


_________________ / С.М. Апфельбаум /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл СБ»



119415,г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр. 1, офис 706
ИНН 5045043941
КПП 772901001
ОГРН 1095045000126
Р/с 40702810601680000171
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
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Генеральный директор


___________________ / А.А. Дедов /
М.П.


Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]к Контракту № 01/08-Тб от «____» _____________ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:	СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Федеральное государственное бюджетное	Общество с ограниченной
учреждение культуры «Российский	ответственностью «Интеграл СБ»
государственный академический
молодежный театр» (РАМТ)

Директор	Генеральный директор


__________________ / С.М. Апфельбаум /	__________________ / А.А. Дедов /
М.П.	М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (описание объекта закупки)
на выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности в здании РАМТ по адресу: 125009, г. Москва, Театральная пл., д. 2
на период август - декабрь 2026г. и январь 2027г.
[bookmark: _Hlk182844506]

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский государственный академический молодежный театр (РАМТ).

Место выполнения работ: здание РАМТ, расположенное по адресу – 125009, г. Москва, Театральная площадь, дом 2 (далее – объект).

Срок (период) выполнения работ: с «01» августа 2026г. по «31» января 2027г. включительно.

I. Описание выполняемых работ:
Техническому обслуживанию подлежат следующие системы пожарной безопасности в здании РАМТ:
· Система автоматической пожарной сигнализации (АПС), на базе оборудования «РУБЕЖ»;
· Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), на базе оборудования «SONAR»;
· Автоматическая система водяного пожаротушения (АСПТ), включающая систему повысительной насосной станции, систему внутреннего пожарного водопровода (ВПВ), систему сплинкерно-дренчерного пожаротушения, система дымоудаления (ДУ);
· Система газового пожаротушения;
· Огнезащитные клапана.
Под техническим обслуживанием понимается совокупность организационно-технических мероприятий (регламентные работы и планово-предупредительный ремонт), обеспечивающих постоянную работоспособность обслуживаемых систем пожарной безопасности (далее по тексту – «Системы») в течение срока действия контракта.
1. Работы по техническому обслуживанию имеют планово-предупредительный характер и основаны на обязательном проведении установленных видов технического обслуживания, включая планово-предупредительный ремонт (замену) деталей в зависимости от наработки или календарных сроков эксплуатации противопожарных систем.
2. Виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных технических средств и оборудования, включая их планово-предупредительный ремонт, определяются перечнем оборудования – Спецификацией систем пожарной безопасности (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) и эксплуатационной документацией на изделия.
3. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию определяются в соответствии с утвержденным Заказчиком Регламентом технического обслуживания Систем (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).
4. Планово-предупредительный ремонт осуществляется при необходимости, с учетом требований нормативно-технических документов, с оформлением необходимой разрешительной документации, утвержденной Заказчиком.
5. Техническое обслуживание Систем предусматривает:
- выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Систем, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.
- проведение планового технического обслуживания и регламентных работ с проверкой работоспособности Систем.
- оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Систем.
- устранение аварийных ситуаций в случае срабатывания Систем путем направления персонала Подрядчика на объект, но не более двух раз в месяц.

II. Общие требования к работам:
1. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
а) приказ о назначении ответственного за соблюдением правил пожарной безопасности, техники безопасности, электробезопасности;
б) квалификационные удостоверения сотрудников, в т.ч. — удостоверения сотрудников о допуске к работе в электроустановках до 1000В с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
в) в течение 3–х рабочих дней с момента подписания контракта (договора) предоставить список сотрудников, принимающих участие в выполнении работ по техническому обслуживанию.
2. Выполнение всех работ по техническому обслуживанию Систем (а также ремонт и замена неисправного оборудования) производятся с учетом специфики работы театра, по согласованному с инженерно-технической службой театра графику.
3. Подрядчик должен обеспечивать:
- продолжительность устранения мелких неисправностей (замена легкосъемных элементов) – не более 2-х часов с момента прибытия на объект (при наличии на объекте резервного оборудования для замены);
- продолжительность устранения средних неисправностей (замена и/или настройка отдельных элементов с выполнением работ по программированию, регулировке или измерениям) – не более 14-ти часов с момента прибытия на объект (при наличии на объекте резервного оборудования для замены);
- продолжительность устранения сложных неисправностей (проведение работ по замене устройств, компонентов Систем, а также работ, проводящихся с отключением рабочих станций или целого ряда другого оборудования, с изменением расположения и заменой периферийных устройств) – не более 24-х часов с момента прибытия на объект (при наличии на объекте резервного оборудования для замены);
4. При возникновении неисправностей Систем во время театрального представления Подрядчик должен обеспечить прибытие специалиста на объект в течение 3-х часов (под неисправностью понимается срабатывание системы пожарной сигнализации с включением системы оповещения, которое невозможно сбросить силами дежурного персонала театра или запуск системы пожаротушения).
5. Для устранения причин отказов и ложных срабатываний Систем Подрядчик обязан производить ремонт (восстановление неисправных деталей) и замену неисправного оборудования, прогнозировать степень износа и срок его замены, выполнять работы по дополнительной блокировке незащищенных мест на основании анализа эксплуатации систем. Замена неисправного оборудования, материалов производится Подрядчиком из фонда подменных материалов и оборудования, предоставляемого Заказчиком, в следующем перечне:
- громковоритель трансляционный настенный SWS- 103 W;
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 протRЗ;
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 протRЗ исп. 02;
- извещатель пожарный дымовой линейный НПДЛ-264/1 -50 прот.RЗ;
- отражатель для ИПДЛ;
- извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно- аналоговый ИГ1 212/10 1-64-PR прот.RЗ;
-  извещатель пожарный тепловой максимально дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR npoi.R3;
-  извещатель пожарный ручной адресный ИПР;
-  извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-513-10Э;
-  адресная метка AM-4 прот.RЗ;
-  адресный релейный модуль PM-4 К прот.RЗ;
-  метка адресная пожарная AMП-4 прот.RЗ. 
Неисправное оборудование, материалы, подлежащие замене и не вошедшие в перечень, приобретаются Заказчиком и передаются Подрядчику для выполнения работ по восстановлению Систем.
В случае выхода из строя оборудования (материалов) по вине Подрядчика или вследствие неправильного обслуживания, Подрядчик приобретает оборудование (материалы) и производит его замену за свой счёт без последующей компенсации со стороны Заказчика.
6. Подрядчик совместно с инженерно-технической службой Заказчика объекта обязан:
- один раз в квартал (в согласованные с Заказчиком сроки) проводить испытания (проверку работоспособности) системы дымоудаления (ДУ);
- один раз в год (в определенные Заказчиком сроки) организовать тренировку по вынужденной эвакуации персонала Заказчика при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации на объекте;
- один раз в год (в согласованные с Заказчиком сроки) проводить комплексное испытание систем противопожарной защиты объекта;
- по окончании периода обслуживания Систем предоставлять Заказчику Акт проверки работоспособности систем.

III. Требования к качеству выполняемых работ:
Подрядчик обязан гарантировать устойчивую и качественную работу Систем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на Системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО и ТР Систем.
Подрядчик обязан вести журналы учёта работ по проведению технического обслуживания и журналы учёта неисправностей для всех Систем, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Подрядчик работ должен иметь Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться:
Федеральным законом от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);
РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;
РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
НПБ 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования».
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
НПБ 154-2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»;
СП 484.13111500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 485.13111500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;
МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*);
НПБ240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Система тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; ГОСТ Р 50776, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2 и ГОСТ Р 53195.3; Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ); Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ); иными нормативными документами, имеющими отношение к работам, выполняемым по настоящему Техническому заданию.

Приложения:
- Приложение № 1 – Спецификация систем пожарной безопасности;
- Приложение № 2 – Регламент технического обслуживания.




Главный инженер РАМТ	__________________ / Лайфуров С.Н. /



Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Система автоматической пожарной сигнализации
	№ п/п
	Наименование оборудования
(технического средства, прибора)
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» настольного исполнения с установленным программным обеспечением FireSec
	Комплект
	1

	2
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ Рубеж-МК2 в составе:
Рубеж-2ОП прот.R3 (плюс 2 шт. вместо КАУ)
АМ-1 прот. R3 (1 шт)
АМ-4 прот. R3 (1 шт)
РМ-4 прот.R3 (7 шт)
ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х12 БР (1 шт)
	Комплект
	1

	3
	Концентратор адресных устройств ввода-вывода Рубеж-УВВ1 в составе:
"Рубеж-КАУ2» прот. R3 (вместо 2 КАУ стоят 2 Рубеж 20П)
АМ-1 прот. R3 (1 шт)
АМ-4 прот. R3 (1 шт)
РМ-4К прот. R3 (1 шт)
ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х12 БР (1 шт)
	Комплект
	5

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 и ИП 212-64 исп. 02 прот. R3
	шт
	834

	5
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "Пуск дымоудаления" УДП 513-11 прот. R3
	шт
	9

	6
	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3
	шт
	125

	7
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR прот. R3
	шт
	2

	8
	Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR прот. R3
	шт
	18

	9
	Извещатель ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3
	шт
	79

	10
	Извещатель пожарный дымовой линейный адресный  ИПДЛ-264/1-50 прот. R3
	шт
	35

	11
	Извещатель аспирационный дымовой Typ TP-1/a WAGNER TITANUS
	шт
	4

	12
	Релейный блок 4-х исполнительных реле С2000-СП1
	шт
	6

	13
	Труба аспирационная жесткая PVC диаметром 25 мм   R-2519 (по 5м)
	м
	390

	14
	Адресная метка АМ-4 прот. R3
	шт
	4

	15
	Релейный модуль РМ-4 прот.R3
	шт
	4

	16
	Адресная метка АМП-4 прот. R3
	шт
	4

	17
	Блок питания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР
	шт
	2

	18
	Блок питания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР
	шт
	1



2. Система оповещения и управления эвакуацией
	№ п/п
	Наименование оборудования
(технического средства, прибора)
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Стойка в сборе на 26U (4/6/16), в комплекте со смонтированным оборудованием и коммутацией Sonar  RACK 26U (4/6/16); П-108-40 в составе: Sonar SBB-2450;  Sonar RPCB-0029; Sonar SPD-3322-SE; Sonar SEP-3352-SE (ВЭД); Sonar RDIP-050A (v2); Sonar RD-EX (ВЭД), Sonar SRG-3220 (10А); Sonar SES-1120; Sonar SEU-2211; Sonar SEU-2211M; Sonar SSC-216E (5A) (ВЭД); Sonar SSC-216M (5A) (ВЭД); Sonar SAR-1051A (ВЭД); Sonar SAD-1125; Sonar SRG-3220GR (ВЭД), Sonar SPA-1000DP (ВЭД); Sonar SPA-124DP (ВЭД)
	Комплект
	1

	2
	Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-110W; SNR-195131
	шт
	31

	3
	Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-103W; SNR-187212
	шт
	459

	4
	Блок-селектор системы обратной связи Тромбон БС-16 
	шт.
	2

	5
	Панель вызывная накладная Тромбон ВП
	шт.
	53



3. Элементы автоматических систем противодымной защиты (ЭАСПДЗ)
	№ п/п
	Наименование оборудования
(технического средства, прибора)
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "Пуск дымоудаления" УДП 513-11 прот. R3
	шт
	9

	2
	Пост кнопочный для местного управления 2 кнопики красная/черная с фиксацией IP54
	шт
	21

	3
	Модуль управления клапаном МДУ-1С-R3
	шт
	21



4. Система газового пожаротушения, в том числе:
	№ п/п
	Наименование оборудования
(технического средства, прибора)
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Модуль газового пожаротушения
	МГП-1-65-хх-хх
	шт
	10

	2
	Пиротехническое пусковое устройство ППТ
	УП-150ЭГП
	шт
	10

	3
	Сигнализатор давления универсальный
	СДУ-М
	шт
	9

	4
	Насадок-распылитель в комплекте с ниппелем под приварку
	НГ-Р-В-ххх-хх"-1
	шт
	20

	5
	Шкаф модульный
	МГП-1-хх
	шт
	9

	6
	Коллектор газовый 
	 КГ-1-32-2-6,5
	шт
	1

	7
	Контроллер 
	 Рубеж-ПДУ-ПТ
	шт
	1

	8
	Пульт дистанционного управления 
	 Рубеж ПДУ-ПТ
	шт
	1

	9
	Источник питания 
	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3
	шт
	4

	10
	Аккумулятор 
	DT 1207
	
	18

	11
	Модуль управления пожаротушением 
	МПТ-1 исп. R3
	шт
	9

	12
	Выключатель автоматический 6А/1p,6кА
	S201
	шт
	9

	13
	Выключатель автоматический 10А/1p,6кА
	S201
	шт
	7

	14
	Щит навесной с монтажной панелью 
	ЩМП-2-2 74 У1 IP54PRO YKM42-02-54-P
	шт
	9

	15
	Элемент дистанционного управления 
	ЭДУ-ПТ
	шт
	8

	16
	Извещатель магнитоконтактный 
	ИО 102-20/Б2П
	шт
	8

	17
	Оповещатель световой 
	ЛЮКС-24 СН
	шт
	24

	18
	Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный
	ИП 212-64-R3
	шт
	43

	19
	Источник питания 
	 СКАТ 2400
	шт
	5





Главный инженер РАМТ	__________________ / Лайфуров С.Н. /

ПОДПИСИ СТОРОН

	От ЗАКАЗЧИКА:

Директор


___________________ / С.М. Апфельбаум /
М.П.
	От ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор


___________________ / А.А. Дедов /
М.П.
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Приложение № 2 к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания
[bookmark: _Hlk234836184]График выполнения работ по техническому обслуживанию на август - декабрь 2026 г. и январь 2027 г.

	№ п/п
	Тип систем, тех. средств, узлов, элементов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Вид работ по регламентам
	Периодич-ность обслужива-ния по регламентам
	2026 год, месяц

	2027 год, месяц 

	
	
	
	
	
	
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь

	1
	Система  автоматической пожарной сигнализации
	Система
	1
	1. Профилактические работы после осмотра (очистка контактов от коррозии, подтяжка контактных соединений и др. по необходимости). 2. Проверка работоспособности системы. 3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» настольного исполнения
	шт
	1
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка работоспособности согласно руководству.
3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в год
	
	
	Х
	
	
	

	3
	Программное обеспечение в составе:
«FireSec Мультисерверная задача»
«FireSec 3 Администратор»
«FireSec 3 Оперативная задача»
	Комп.
	1
	Контроль работоспособности
	Ежеквартально
	Х
	
	
	Х
	
	

	4
	
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ Рубеж-МК2 в составе:
Рубеж-2ОП прот.R3
АМ-1 прот. R3
АМ-4 прот. R3
РМ-4 прот.R3 (7 шт)
ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х12 БР
	шт
	1
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности согласно руководства. 3.Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Концентратор адресных устройств ввода-вывода Рубеж-УВВ1 в составе:
"Рубеж-КАУ2» прот. R3
АМ-1 прот. R3
АМ-4 прот. R3
РМ-4К прот. R3
ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х12 БР
	шт
	5
	1. Внешний осмотр  на отсутствие механических повреждений и загрязнений, визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений. Проверка прочности крепления.
2. Проверка резервированного источника питания (РИП). 3.°Проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации. 4. Контроль общего состояния системы ОПС на наличие неисправностей КЗ, обрывы шлейфов сигнализации, потери связи с приемно-контрольными приборами 5. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Адресная метка АМ-4 прот. R3

	шт
	4
	1. Проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Релейный модуль
РМ-4 прот.R3

	шт
	4
	1. Проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3
и ИП 212-64 исп. 02 прот. R3
	шт
	208
	1.Продувка извещателей воздухом (при необходимости).
2. Проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "Пуск дымоудаления" УДП Гамма Т 513-11 прот. R3
	шт
	9
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности согласно руководства.
3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в полгода
	
	Х
	
	
	
	

	10
	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3
	шт
	31
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора. 3. Проверка работоспособности
4. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
5. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	Х
	
	
	Х
	
	

	11
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR прот. R3
	шт
	2
	1. Проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в год
	
	
	Х
	
	
	

	12
	Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR прот. R3
	шт
	18
	1.Продувка извещателей воздухом.
2. Проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в год
	
	
	Х
	
	
	

	13
	Извещатель ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3
	шт
	79
	1.Проверка работы извещателей в дежурном режиме (зеленый сигнал) и на появление тревожного сигнала (красный проблесковый сигнал) 2.Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в полгода
	
	Х
	
	
	
	

	14
	Извещатель пожарный дымовой линейный адресный  ИПДЛ-264/1-50 прот. R3
	шт
	35
	1.Очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя от пыли.
2. Контроль включенного состояния извещателей и контроль формирования извещения «Пожар»
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Извещатель
аспирационный дымовой Typ TP-1/a
	
	4
	1.Очистка внешних поверхностей воздухозаборных труб;
2. Очистка датчиков потока;
3. Тестирование потока
	1 раз в полгода
	
	
	Х
	
	
	

	16
	Труба аспирационная жесткая PVC диаметром 25 мм   R-2519 (по 5м)
	м
	390
	1. Визуальный осмотр
2. Прочистка
	1 раз в полгода
	
	
	
	Х
	
	

	17
	Комплект оборудования для подключения аспирационных извещателей к пожарной сигнализации в составе:
АМП-4 (4 шт.)
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР (2 шт.)
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР (1 шт.)
	комп
	1
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности согласно руководства. 3.Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Релейный блок 4-х исполнительных реле С2000-СП1
	шт.
	6
	1. Проверка целостности корпуса блока, надежности креплений, контактных соединений.
2. Очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии.
3. Проверка работоспособности блока. 4.  Планово-предупредительный ремонт при необходимости
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37
	Система дымоудаления
	Система
	1
	1. Внешний осмотр и проверка работоспособности системы.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	38
	Люк дымовой
	шт.
	6
	1. Внешний осмотр и проверка работоспособности системы.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	39
	Лебедки подъема люков
	шт.
	2
	1. Внешний осмотр и проверка работоспособности системы.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	40
	Система оповещения и управления эвакуацией
	Система
	1
	1. Внешний осмотр и проверка работоспособности.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	41
	Стойка в сборе на 26U (4/6/16), в комплекте со смонтированным оборудованием и коммутацией Sonar  RACK 26U (4/6/16);
В составе:
SBB-2450;  RPCB-0029; SPD-3322-SE; SEP-3352-SE (ВЭД); RDIP-050A (v2); RD-EX (ВЭД), SRG-3220 (10А); SES-1120; SEU-2211; SEU-2211M; SSC-216E (5A) (ВЭД); SSC-216M (5A) (ВЭД); SAR-1051A (ВЭД); SAD-1125; SRG-3220GR (ВЭД), SPA-1000DP (ВЭД); SPA-124DP (ВЭД)
	комп.
	1
	1. Проверка внешнего состояния и проверка работоспособности прибора.
2. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42
	Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-110W
	шт.
	31
	1. Проверка внешнего состояния и проверка работоспособности прибора.
2. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	43
	Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-103W
	шт.
	459
	1. Проверка внешнего состояния и проверка работоспособности прибора.
2. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	44
	Блок-селектор системы обратной связи Тромбон БС-16
	шт.
	2
	1. Проверка внешнего состояния и проверка работоспособности прибора.
2. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	45
	Панель вызывная накладная Тромбон ВП
	шт.
	53
	1. Проверка внешнего состояния и проверка работоспособности прибора.
2. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	46
	Газовое пожаротушение
	Система
	1
	1. Внешний осмотр и проверка работоспособности системы.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	47
	Модуль газового пожаротушения
	шт.
	10
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка надежности крепления.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	48
	Пиротехническое пусковое устройство ППТ
	шт.
	10
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности.
3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	49
	Сигнализатор давления универсальный
	шт
	9
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка надежности крепления.
3. Проверка давления
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	50
	Насадок-распылитель в комплекте с ниппелем под приварку
	Шт
	20
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка надежности крепления.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	51
	Шкаф модульный
	Шт
	9
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка надежности крепления.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	52
	Коллектор газовый
	Шт
	1
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка надежности крепления.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	53
	Контроллер
	Шт
	1
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности согласно руководству. 3.Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	54
	Пульт дистанционного управления
	Шт
	1
	
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	55
	Источник питания
	Шт
	9
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности.
3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56
	Аккумулятор
	Шт
	18
	1. Проверка внешнего состояния
2. Замер напряжения
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	57
	Модуль управления пожаротушением
	Шт
	9
	1. Проверка работы модулей.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	Ежемесячно
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58
	Выключатель автоматический
	Шт
	16
	1. Проверка внешнего состояния

	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	59
	Щит навесной с монтажной панелью
	Шт
	9
	1. Проверка внешнего состояния.
2. Проверка надежности крепления.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	60
	Элемент дистанционного управления
	Шт
	8
	1. Проверка внешнего состояния прибора.
2. Проверка работоспособности.
3. Проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
4. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	61
	Извещатель магнитоконтактный
	Шт
	8
	1. Проверка работы извещателей.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	62
	Оповещатель световой
	Шт
	24
	
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	63
	Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный
	Шт
	43
	1.Продувка извещателей воздухом (при необходимости).
2. Проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации.
3. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	64
	Огнезащитные клапана
	Система
	1
	1. Внешний осмотр и проверка работоспособности системы.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	65
	Пост кнопочный для местного управления 2 кнопики красная/черная с фиксацией IP54
	шт.
	21
	1. Проверка работы извещателей.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	69
	Модуль управления клапаном МДУ-1С-R3
	шт.
	21
	1. Проверка работы модулей.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
	

	70
	Клапан огнезадерживающий КЛОП-2 с приводом (в том числе две штуки периметром более 3200 мм)
	шт
	21
	1. Проверка работы приводов.
2. Планово-предупредительный ремонт при необходимости.
	1 раз в квартал
	
	Х
	
	
	Х
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