Приложение № 1 

к контракту № ____

от «__»__________2026 г.
Технические требования

к датчику индукции магнитного поля НВ0391.5-35
1.Основные технические параметры
	Наименование параметра
	Значение

	1 Количество компонент, шт
	1

	2 Диапазон измерения индукции магнитного поля, мкТл
	до (100

	3 Стабильность нулевого уровня*, нТл
	менее 0,5

	4 Постоянная катушки обратной связи*, мА/мкТл
	20

	5 Температура окружающего воздуха, (С
	от –40 до +80 

	6 Относительная влажность воздуха, %
	до 95 

	7 Обмотки: возбуждения, сигнальная, обратной связи
	-

	8 Тип провода выводов
	МГТФ-0,12

	9 Длина выводов, мм
	200

	10 Габаритные размеры (длина/диаметр), мм
	35х12

	11 Масса, г
	10


1. Конструктивный чертеж
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2.  Гарантийный срок на датчик составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты поставки.
	Директор ИЗМИРАН

	___________


	______________/А.А. Абунин

	__________________/________________
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