
                                                                        Техническое задание

1. Наименование объекта закупки:  круги для нужд  МУП «Водоканал».

2.  Описание объекта закупки:

	№
п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	 Ед.
изм 
	 Кол-во 
	ОКПД2
	
	
	
	
	

	1
	Круг отрезной

125х1,6х22
	Соответствие  ГОСТ 57978-2017 «Круги отрезные. Технические условия». 

Наружный диаметр — 125 мм. Толщина — 1,6 мм. Посадочное диаметр — 22.23 мм.

Тип круга — 41 (плоский). Шлифматериал — 14А. Связка — BF(БУ). Назначение круга — нержавеющая сталь, металл.
	шт
	25
(АТУ)
	 23.91.11.150 - Круги отрезные 



	2
	Круг лепестковый торцевой 125х22

р80
	Соответствие  ГОСТ Р 53410-2009 «Круги зачистные для ручных шлифовальных машин. Технические условия».

Зернистость Р80. Круг лепестковый торцевой  используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистка сварных швов и заусениц, снятия ржавчины и т. д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011  И EN 13743 .
	шт
	10

(АТУ)
	23.91.11.140 – Круги 

шлифовальные.

	3
	Круг лепестковый торцевой 125х22

р60
	Соответствие  ГОСТ Р 53410-2009 «Круги зачистные для ручных шлифовальных машин. Технические условия».

Зернистость Р60. Круг лепестковый торцевой   используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистка сварных швов и заусениц, снятия ржавчины и т. д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011  И EN 13743.
	шт
	10

(АТУ)
	23.91.11.140 – Круги 

шлифовальные.

	4
	Круг отрезной  

125х1,0х22
	Отрезные круги по металлу предназначены для резки : металлических труб , уголков и профилей, листового металла различной толщины, металлических стержней, проволоки . Соответствует требованиям ГОСТ 57978-2017  «Круги отрезные. Технические условия».
	шт
	65
(ГСК-25шт.)

(ОСК-20шт.)

(ГСВиВ-20шт.)
	23.91.11.150 - Круги отрезные 

	5
	Круг отрезной Д230*2,0*22,2
	Отрезные круги по металлу предназначены для резки : металлических труб, уголков и профилей, листового металла различной толщины, металлических стержней, проволоки. Соответствует требованиям ГОСТ 57978-2017  «Круги отрезные. Технические условия».
	шт
	25

(ГСК)
	23.91.11.150 - Круги отрезные 




3. Требования к качеству поставки:
Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2.  

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется     в течение  7-ми рабочих дней со дня заключения договора с    8-00 до 16-00.

  6. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем порядке:                 оплата после получения товара в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

 Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 

- Счет на оплату.

-  Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

                    Начальник ГСК                                                                                                    Логинов Н.В.
                    Начальник ОСК                                                                                                    Цапурин И.В.

                    Начальник АТУ                                                                                                    Домрачев Р.И.
                    Начальник ГСВ                                                                                                     Баранов Н.В.
