ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-03-11)

на	Текущий ремонт в помещениях корпуса 21 (Общежитие)	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт помещений №№ 14-16, 19-24, 28-30 (по БТИ №№ 80,77,74,61,58,55,54,53,51,42,41,57).	
1	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	38.34			
2	Расчистка вручную поверхностей откосов и подоконников от старых покрасок шпателем. 	м2	29.86			
3	Очистка от старой краски и обработка поверхности стен наждачной бумагой для создания шероховатости вручную. 	м2	109.88			
4	Антигрибковая защита поверхностей стен, потолков, откосов	м2	88.05			
5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (с огрунтовкой и окраской за 2раза)	м2	21.72			
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	109.88			
7	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с подготовкой (шпаклёвкой и грунтовкой)	м2	109.88			
8	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	м2	29.86			
9	Установка уголков ПВХ 20х20 на клее	м	92.34			
Раздел 2. Ремонт помещения №27 (по БТИ №44)	
ОКНО.	
10	Расчистка вручную поверхностей откосов и подоконников от старых покрасок шпателем. ПРИМ.	м2	1.84			
11	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2	0.763			
12	Антигрибковая защита поверхностей стен, потолков, откосов	м2	1.25			
13	Облицовка оконных  откосов сэндвич-панелями на клее	м2	2.5			
14	Установка уголков ПВХ 20х20 на клее	м	7.9			
СТЕНА (верх)	
15	Очистка от старой краски и обработка поверхности стен наждачной бумагой для создания шероховатости вручную. 	м2	3.84			
16	Антигрибковая защита поверхностей стен, потолков, откосов	м2	1			
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	3.84			
18	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная с подготовкой (шпаклёвкой и грунтовкой)	м2	3.84			
Раздел 3. Прочие работы.	
19	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0.12			
Раздел 4. Мусор.	
20	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.12			
21	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	0.12