                                                    
Описание объекта услуги:

Оказать услуги по подготовке проектно-сметной документации по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекты «Санпропускник», «Закрытая мойка» (далее – объекты)       ФКУ ИК-6. 
[bookmark: _GoBack]Составление проектно-сметной документации по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекты должно в себя включать выезд сотрудника лицензированной организации на проектируемые объекты ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области (далее – ИК-6)                        и проведение инженерных работ по составлению проектно-сметной документации монтажа АПС                      и СОУЭ либо без выезда посредством предоставления необходимой документации через электронную почту. После выезда сотрудника лицензированной организации, исполнителем составляется сама проектно-сметная документация и предоставляется заказчику в бумажном и в электронном виде в течении 15 календарных дней после выезда сотрудника лицензированной организации. 
Проектно-сметная документация по монтажу АПС и СОУЭ должна быть составлена юридическими или физическими лицами, прошедшими аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности для объектов, введенных в эксплуатацию (согласно Постановлению Правительства РФ от 30.11.2021 №2106 «О порядке аттестации физических лиц                    на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» и проект АПС должен соответствовать ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 
Проектирование монтажа АПС и СОУЭ должно выполняться с учетом разработки документации по инженерным системам, влияющим на работу АПС, формированием сигналов управления или размещения ее технических средств. 
Рабочая документация должна соответствовать гост Р 21.101 и включать в себя следующие прилагаемые документы: 
1. Пояснительная записка 
2. Алгоритм работы АПС и СОУЭ (допускается приводить в состав АПС и СОУЭ) 
3. Спецификацию оборудования 
4. Список требуемого по проекту АПС и СОУЭ
5. Иные документы, предусмотренные заданием на проектирование                                      или по согласованию с заказчиком.
При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение технических средств, при условии указания информации по допускам. 
Объекты являются отдельно стоящим зданиями, расположенные на внешней территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области и является функционирующими объектами:
Санпропускник – помывка личного состава, размещение личного состава. Здание тылового назначения. Здание оборудовано системой центрального отопления, эксплуатируется по мере необходимости. 
Закрытая мойка – приспособленное помещение под пожарный бокс, служебные кабинеты. Здание оборудовано системой центрального отопления (котел). Эксплуатируется в круглосуточном режиме. Категория В3
План схема объектов прилагается (документ WinRaR: планы помещений). 
