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[bookmark: _Toc199413340]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку накопителей данных внутренних

1. Предмет закупки: 
Поставка накопителей данных внутренних (далее – Товар).

2. Адрес поставки Товара:
г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.

3. Срок поставки Товара:
Поставка осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания сторонами государственного контракта.
Поставка и все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и за свой счет, и в соответствии с пропускным и внутриобъектным режимами Министерства транспорта Российской Федерации, в присутствии работников Заказчика. Поставка Товара производится в рабочее время Заказчика (понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45). Дата и время поставки предварительно согласовываются с Заказчиком. Поставщик обеспечивает сохранность Товара во время транспортировки и несет ответственность за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей транспортировки.

4. Цель поставки Товара:
Обеспечение бесперебойной работы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Министерства транспорта Российской Федерации, продление жизненного цикла системы хранения данных и снижение расходов на полную его замену, за счет оперативной, точечной замены изношенных и устаревших компонентов.

5. Наименование оборудования Заказчика:
Товар должен быть совместим со следующим оборудованием Министерства транспорта Российской Федерации:
	№ п/п
	Производитель
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1.
	DELL
	Система хранения данных DELL EMC
	1



6. Количество поставляемого Товара:
	№ п/п
	Наименования Товара
	Количество Товара
	Единица измерения

	1.
	Накопитель данных внутренний
	10
	Штука



7. Спецификация Товара:
	№ п/п
	Наименования характеристики Товара
	Значение характеристики
	Единица измерения

	1.
	Накопитель данных внутренний
КТРУ 26.20.21.110-00000003

	1.1.
	Тип устройства
	[bookmark: _GoBack]HDD
	

	1.2.
	Объем накопителя
	≥ 1800
	Гигабайт

	1.3.
	Форм фактор
	2,5 дюйм
	

	1.4.
	Скорость вращения (RPM)
	≥ 10000
	Оборот 
в минуту

	1.5.
	Объем буферной памяти
	≥ 128
	Мегабайт

	1.6.
	Наличие интерфейсов
	SAS
	

	1.7.
	Скорость чтения
	≥ 100
	Мегабайт 
в секунду

	1.8.
	Скорость записи
	≥ 100
	Мегабайт 
в секунду



8. Общие требования к Товару:
8.1. [bookmark: _Toc199413343]Требования к Товару:
Поставляемый Товар:
должен иметь возможность установки в систему хранения данных (далее – СХД) DELL EMC, имеющуюся у Заказчика, и быть полностью совместимым с ней;
должен иметь идентификационные метки и оригинальные маркировки, сопровождаться всеми необходимыми для установки в корпус СХД DELL EMC компонентами, а их установка согласована с производителем СХД;
должен быть новым (ранее не использованным) и работоспособным, не восстановленным, произведенным не ранее 2024 года;
не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном его использовании;
не должен иметь механических повреждений;
не должен иметь признаков изменения внутреннего устройства, за исключением случаев установки совместимых модулей;
не должен иметь признаков попадания внутрь посторонних предметов.
Весь поставляемый Товар должен быть выпущен серийно, произведен или ввезен на территорию Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик предлагаемого Товара на соответствия требованиям, установленным в настоящем техническом задании.
8.2.  Установка и настройка
Установка и настройка поставляемых накопителей информации в существующую у Заказчика систему хранения данных DELL EMC не должна повлечь снятия с гарантийного обслуживания производителя системы хранения данных или невозможности исполнения существующих гарантийных обязательств. Товар должен сопровождаться всеми необходимыми для установки в корпус системы хранения данных компонентами.

9. Требования к гарантийному обслуживанию Товара:
Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев.
В течение гарантийного периода Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание поставленного товара, несет все расходы, связанные с таким обслуживанием.
При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком. 
Датой поставки товара считается день подписания Сторонами документа о приемке. Некачественный и (или) некомплектный товар считается не поставленным.


