ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку системного блока для нужд Управления Роскомнадзора по Ульяновской области
1. Общие сведения о закупке
• Объект закупки: Поставка системного блока.
• Код ОКПД2: 26.20.15.120 (Системные блоки).
• Количество: 1 шт.
• Место поставки: 432001, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 33/2.
• Срок поставки: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
• Условия оплаты: Безналичный расчет, без авансового платежа, в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (УПД).
2. Технические характеристики системного блока
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение

	1
	Процессор
	

	1.1
	Количество ядер
	Не менее 4 шт.

	1.2
	Количество потоков
	Не менее 8 шт.

	1.3
	Базовая тактовая частота процессора
	Не менее 3.3 ГГц

	1.4
	Максимальная частота в режиме Turbo Boost
	Не менее 4.3 ГГц

	1.5
	Разрядность вычислений
	64-bit

	1.6
	Объем кэш-памяти L3
	Не менее 12 Мб

	1.7
	Система охлаждения процессора
	Наличие активного процессорного кулера

	2
	Графическая подсистема
	

	2.1
	Тип видеокарты
	Интегрированная в процессор

	2.2
	Объем видеопамяти
	Используется системная оперативная память; требование к объему собственной (выделенной) видеопамяти не предъявляется

	3
	Оперативная память
	

	3.1
	Объем оперативной памяти
	[bookmark: _GoBack]8 Гб

	3.2
	Тип оперативной памяти
	DDR4

	3.3
	Тактовая частота памяти
	Не менее 3200 МГц

	4
	Материнская плата
	

	4.1
	Форм-фактор
	Micro-ATX (mATX)

	4.2
	Сетевой адаптер (LAN)
	Интегрированный, с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)

	4.3
	Слоты расширения (внутренние)
	Не менее 1 x PCI Express x16, не менее 1 x PCI Express x1

	4.4
	Интерфейсы накопителей (внутренние)
	Не менее 4 x SATA 6Gb/s, наличие разъема M.2 (PCIe NVMe)

	4.5
	Видеовыходы на задней панели
	Наличие аналогового видеовыхода D-Sub (VGA)

	4.6
	Аудиоразъемы на задней панели
	Не менее 3 разъемов 3.5 мм (Line-In, Line-Out, Mic-In)

	4.7
	Порты USB на задней панели
	Не менее 4 портов USB

	5
	Накопитель данных
	

	5.1
	Тип накопителя
	Твердотельный накопитель SSD M.2 NVMe (PCIe 3.0 x4)

	5.2
	Объем накопителя
	Не менее 512 Гб

	6
	Корпус и блок питания
	

	6.1
	Форм-фактор корпуса
	mATX или ATX

	6.2
	Мощность блока питания
	Не менее 500 Вт

	6.3
	Разъемы USB на фронтальной панели
	Не менее 2 портов USB (включая поддержку USB 3.0)

	6.4
	Аудиоразъемы на фронтальной панели
	Раздельные: 1 выход на наушники (3.5 мм) и 1 вход для микрофона (3.5 мм)

	6.5
	Элементы управления на передней панели
	Наличие кнопки включения (Power) и кнопки перезагрузки (Reset)



3. Требования к качеству, новизне и комплектации товара
• Качество и новизна: Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без ремонта и замены составных частей), свободным от прав третьих лиц. На корпусе не должно быть сколов, царапин, вмятин и следов вскрытия.
• Сборка: Товар поставляется в собранном виде, полностью протестированным и готовым к эксплуатации.
• Комплектность поставки: Системный блок в сборе — 1 шт.; кабель питания — 1 шт.; руководство пользователя / паспорт изделия на русском языке — 1 экз.; гарантийный талон — 1 экз.
• Упаковка: Оборудование поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений при транспортировке, погрузке и разгрузке..
4. Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание
• Срок гарантии: Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (УПД).
• Условия сервиса: Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание в авторизованном сервисном центре в г. Ульяновске либо осуществляет бесплатную доставку оборудования в сервисный центр и обратно силами и за счет Поставщика.
• Срок устранения недостатков / замены: В случае выявления брака замена или устранение неисправностей производится Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения.
