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на поставку Пылесоса бытового
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Описание характеристик и общие требования

	1
	2
	3

	Общие требования

	1
	Государственный заказчик
	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 24 Федеральной службы исполнения наказаний» по Красноярскому краю

	2
	Количество 
	1 шт.

	3
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы не менее
12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.

	4
	Документы 
	Счет, УПД, счет фактура



	   Характеристики

	Материал корпуса нержавеющая сталь;
	Наличие

	Тип пылесборника
	Контейнер; фильтр-мешок

	Регулировка мощности
	

	Потребляемая мощность, Вт
	Не менее 1300

	Расход воздуха, л/сек:
	Не менее 70

	Длина кабеля, м
	Не менее 5

	Объём мусоросборника, л
	Не менее 30

	Мощность всасывания, аэро ВТ 
	Не менее 300

	Номинальный диаметр принадлежности DN, мм
	Не менее 35

	Тип уборки сухая и влажная
	Наличие 

	Количество насадок, шт
	Не менее 3

	Реализованы функции сбора жидкости, выдува и работы без мешка
	Наличие

	Тип трубки: состовная
	Наличие

	Особенности: возможность работы без мешка
	Наличие

	Возможность сбора жидкости
	Наличие

	Адаптер для подключения инструмента
	Наличие

	Очистка фильтра: полуавтоматическая
	Наличие

	Вес: кг 
	Не более 10



Сроки: поставки составляет течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Государственного контракта.
Условия: Поставка мобильного кондиционера согласно техническому заданию заказчика по адресу: -   г. Красноярск, ул. Маерчака 48 к 9, ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. Режим работы: ПН-ЧТ - с 8.30 до 18 часов, ПТ - с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. СБ, ВС - выходной.
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