

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон производственных помещений.


	Раздел
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Цель
	Оказание услуг по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности, классов зон производственных помещений для нужд ФКУ «ГБ МСЭ по Тюменской области» Минтруда России
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	Местом выполнения работ (оказания услуг)
	- 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова,  д.6, стр.1,
- 625031 г. Тюмень, ул. Шишкова,  д.6, стр.2.
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	Сроки оказания услуг
	В течении 15 рабочих дней с момента подписания контракта
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	Условия оказание услуг
	Услуги выполняются в условиях действующих учреждений с массовым пребыванием людей, без остановки уставной деятельности, с согласованием времени оказания услуг с представителями и ответственными лицами, задействованных помещений, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии специалистов учреждения, ответственных за эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности;
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	Расчет категорий складских и производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и определение класса зон осуществляются силами Исполнителя. Исполнитель обеспечивает присутствие на объектах Заказчика своего специалиста для проведения обследования помещений, осуществляет доставку технической документации (заключений и знаков) по адресу Заказчика
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	Исполнитель должен обеспечить на объекте наличие необходимого количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для оказания всех видов, предусмотренных техническим заданием, услуг;
 - Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранных и иногородних рабочих, установленных законодательством РФ
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	Перечень необходимых мероприятий при оказании услуг
	1.	Выездное обследование объекта защиты и сбор информации для оказания услуг по проведению расчета в соответствии с техническим заданием.
2.	Сбор данных, необходимых для проведения расчета включает в себя:
- площадь помещений;
- высота помещений;
- вид, количество и площадь размещения горючих веществ и материалов;
- высота складирования.
3.	Анализ пожароопасных свойств веществ и материалов, хранящихся в помещениях.
4.	Определение категорий помещений путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
5.	Выполнение расчетов в соответствии с методикой, установленной СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
6.	Подготовка и предоставление Заказчику технических заключений на каждое помещение по результатам выполненных расчетов.
7.	Предоставление Заказчику заполненных знаков «Категория Класс помещения» для каждого помещения, выполненных в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой) и НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.
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	Перечень сооружений, зданий
	625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.1,  4 помещения: Архив  – 2; Электрощитовая – 1; Серверная – 1;
625031 г. Тюмень, ул. Шишкова, д.6, стр.2,  3 помещения: Архив  – 2; Серверная – 1;
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	Требования к соответствию нормативным документам:

	-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
-	ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. 
-	ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 
-	ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
-	СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
-	НПБ 23-2001. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей.
-	НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.
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	Требования к безопасности оказываемых услуг:
	Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий на объекте Заказчика при оказании услуг и обследовании объекта.






