ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Наименование выполняемых работ:
	Текущий ремонт оконных ПВХ блоков

	Место выполнения

	Здание поликлиники:
Филиал № 2 ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова» ФМБА России Научно-лечебный центр (НЛЦ), расположенный по адресу : г. Санкт-Петербург, ул. Красина 4

	Сроки выполнения
	В течении 30 рабочих дней с момента заключения Контракта

	Количество стеклопакетов
	Гардероб –  1 шт, 
Холлы 2 этажа- 3 шт,
Кабинеты 207, 209, 229- 3 шт,
Кабинеты 234 ,204 – 2 шт,
Коридор 3 этажа- 2 шт,
Кабинеты 310, 312, 326, 332-  4 шт,
Касса, каб 147 - 1 шт
Итого: 16 шт.

	Перечень работ 

	1. Регулировка фурнитуры пластиковых окон.
2. Замена изношенных уплотнительных контуров в оконных блоках.
3. Замена ручек оконных.
4. Замена фурнитуры.
5. Замена  ответки для оконной фурнитуры.
6. Замена  ответки нижней для оконной фурнитуры. 
7. Замена поворотно-откидной  фурнитуры оконной.
8. Регулировка, смазка  фурнитуры, уплотнителей.

Работы производятся с учетом стоимости материалов.

	Требования к работам и
используемым
материалам

	1.  Изделия, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении), качество которых соответствует требованиям государственных стандартов.
2.  Работы должны быть выполнены Исполнителем своими силами в полном объеме с соблюдением нормативных документов по охране
труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности.
3.  Используемый товар должен иметь упаковку и маркировку, которая при транспортировке обеспечит целостность используемых при выполнении работ товаров. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Исполнитель несет все риски, связанные с доставкой товара до объекта.
4.  Исполнитель обязан немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний,
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для объекта и Заказчика последствий работ; 
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов, выполненных работ, либо содержат невозможность их завершения в срок.
5.  В случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и
средствами возместить Заказчику убытки и устранить дефекты.
6.  Исполнитель своими силами и за свой счет поставляет на объект все необходимые для выполнения работ материалы, изделия, оборудование и конструкции, осуществляет их транспортировку, разгрузку и складирование в указанном Заказчиком месте.
7.  Исполнитель обеспечивает в процессе выполнения работ собственными силами и за свой счет уборку своих рабочих мест от мусора. Временное складирование мусора осуществлять строго в местах, согласованных с представителями Заказчика.

	Требования к сроку и
объему предоставления
гарантий качества

	1 Работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиПов, ТУ, действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций:
- ГОСТ 23166-21 «Блоки оконные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;
- ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакет клееные. Технические условия»;
- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;
- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;
- ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется). 
2 Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил и других нормативных
документов. 
3 Применяемые материалы должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно- гигиенических требований, требований противопожарной безопасности.

	Гарантии на
выполненные работы

	1.  Исполнитель гарантирует своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.
2.  Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, оказанные Исполнителем.
3.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания документов о приемке.
4.  Гарантийный срок на материалы используемые при выполнении работ - 12 месяцев, но не менее гарантийного срока указанного
производителем данного вида товара.
5.  При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов выполненных работ нормальное функционирование и эксплуатацию объектов, Исполнитель гарантирует своевременное устранение таких недостатков и/или дефектов за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.
6.  Исполнитель приступает к устранению выявленных в течение гарантийного срока дефектов и/или недостатков в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика об обнаружении, наличии и выявлении таких недостатков и/или дефектов. Срок странения дефектов и/или недостатков должен быть согласован Сторонами до начала выполнения работ по их устранению.

	Общие условия
исполнения контракта

	1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и отвечать требованиям нормативных документов, обязательных при выполнении данных работ.
2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, включая стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
3. Исполнитель до начала выполнения работ предоставляет Заказчику список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения).

	Требования к
безопасности
выполнения работ

	1. Исполнитель должен соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
2. Исполнитель должен иметь в наличии инструкции по технике безопасности.
3 .При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ».
4. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
5. К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте.
6. Исполнитель должен обеспечить обязательное присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте.
7. Перед началом работ Исполнитель обязан произвести ограждение места работ и обеспечить беспрепятственное движение граждан.

	Порядок сдачи и
приемки результатов
работ

	1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями контракта.
2. Положительным результатом выполненных работ является: полное соответствие качеству, количеству, размерам, срокам выполнения работ, эстетическому виду завершенного объекта.



Инженер по технической эксплуатации филиал № 2                                           Сураева Е.В.

