	№ ПП
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1.
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 гладкая цвет серый
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 гладкая цвет серый;
тип продукта: грунт-эмаль; цвет: серый графит; материал поверхности применения: железо, медь, сталь, металл, алюминий, нержавеющая сталь, чугун; объем (л): 2,0; вес нетто (кг): 2,0; расход (м²/л или м²/кг): 18; тип ЛКМ: на основе растворителя; время высыхания до нанесения следующего слоя (ч): 2; время полного высыхания (ч): 72; максимальная температура использования (°C): 30; минимальная температура использования (°C): 8; класс износостойкости по ISO: 11998; Класс 2: стирать неабразивной губкой с водой и нейтральным чистящим средством; тип упаковки: ведро; цветовая палитра: серый / серебристый; цвет по каталогу RAL: 7024; преимущества: непосредственно на ржавчину.
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	шт.
	8
	
	

	2.
	Кисть для алкидных красок
	Кисть для алкидных красок;
тип: малярная, флейцевая кисть; материал волокна: синтетическая щетина; размеры (Ширина x Толщина x Длина), мм: 50 x 14 x 220.
	
	шт.
	2
	
	

	3.
	Набор малярный 250 мм и кювета
	Набор малярный 250 мм и кювета;
тип: валик малярный и пластиковая кювета; комлектация: валик и кювета; высота ворса валика, мм: 12; ширина валика, мм: 250; основной материал: полипропилен; материал ручки: пластик; материал волокна: полиакрил; размер кюветы, мм: 330x350.
	
	шт.
	1
	
	

	4.
	Уайт-спирит
	Уайт-спирит;
область применения: металл, стекло, цемент, ПВХ, объем: 1 л;
	
	шт.
	5
	
	

	5.
	Лист шлифовальный на бумажной основе
	Лист шлифовальный на бумажной основе;
тип продукта: лист шлифовальный; зернистость по FEPA: Р220; зернистость по ГОСТ 3647-80: 6; формат: в виде ленты длиной 1 м.
	
	м
	1
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