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	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора: Поставка 3D принтера для нужд НТЦ УП РАН 


	3D принтер Bambu Lab H2D (AMS Combo)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Материал печати
	-
	Пластиковая нить

	2. 
	Качественная
	Технология печати
	-
	FDM / FFF

	3. 
	Качественная
	Корпус принтера
	-
	Закрытый

	4. 
	Количественная
	Диаметр нити
	мм
	1,75

	5. 
	Количественная
	Кол-во печатающих сопел
	шт
	2

	6. 
	Количественная
	Температура экструдера
	°С
	350

	7. 
	Количественная
	Температура стола
	°С
	120

	8. 
	Количественная
	Температура камеры печати
	°С
	65

	9. 
	Количественная
	Область печати
	мм
	350х320х325

	10. 
	Качественная
	Калибровка
	-
	Автоматическая

	11. 
	Количественная
	Скорость печати / выращивания
	мм/с
	до 1000

	12. 
	Качественная
	Подогреваемый стол
	-
	Да

	13. 
	Качественная
	Видеокамера
	-
	Да

	14. 
	Качественная
	Принудительный подогрев камеры
	-
	Да

	15. 
	Качественная
	Контроль наличия пластика
	-
	Да

	16. 
	Качественная
	Система возобновления печати
	-
	Да

	17. 
	Количественная
	Сопло
	мм
	0,4

	18. 
	Качественная
	Поддерживаемые материалы
	-
	PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC

	19. 
	Качественная
	Поддерживаемые форматы файлов
	-
	.STL, .OBJ

	20. 
	Качественная
	Интерфейс подключения
	-
	Wi-Fi, Bambu-Bus

	21. 
	Количественная
	Габариты товара
	мм
	492х514х626

	22. 
	Количественная
	Вес нетто
	кг
	31




	Hotend для 3D принтеров Bambu Lab H2D / H2S / H2C / P2S / X2D (Закалённая сталь, 0.6 мм)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Материал
	-
	Закаленная сталь

	2. 
	Количественная
	Диаметр
	мм
	0,6




	Hotend для 3D принтеров Bambu Lab H2D / H2S / H2C / P2S / X2D (Закалённая сталь, 0.4 мм)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Материал
	-
	Закаленная сталь

	2. 
	Количественная
	Диаметр
	мм
	0,4




	PPS-CF10 Fiberon пластик Polymaker для 3D принтера (1.75 мм, Чёрный, 0.5 кг)

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Качественная
	Цвет
	-
	Черный

	2. 
	Количественная
	Диаметр нити
	мм
	1,75

	3. 
	Количественная
	Вес
	кг
	0,5

	4. 
	Качественная
	Тип пластика
	-
	PPS




	Подложка Textured PEI для платформы 3D принтера Bambu Lab H2D

	наименование товара

	№ п/п
	Вид характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Значение характеристики

	1. 
	Количественная
	Габариты
	мм
	350х320х3

	2. 
	Количественная
	Вес
	кг
	0,4
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