                                        Приложение №1 к Электронной версии контракта 
                                               по закупке __________ от «__ »__________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по переносу и подключению технического оборудования инженерных систем в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала

1. Наименование объекта закупки, место и срок оказания услуг

1.1. Настоящее Техническое задание определяет технологические и организационные требования к выполнению работ по переносу и подключению технического оборудования инженерных систем в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр. 1.
1.2. Срок выполнения работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. Подрядчик может выполнить работы и сдать их результат Заказчику досрочно.

2. Общие требования к оказанию услуг
2.1. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии представителя Заказчика. 
2.2. При организации и выполнении работ должны выполняться требования государственных стандартов, норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. 
2.3. Подрядчик должен быть обеспечен всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с перечнем работ по переносу технического оборудования.
2.4. Перенос оборудования проводится согласно пункту 2.5. 
2.5. Перечень оборудования, подлежащего переносу:


	Наименование и технические характеристики
	Ед. измерения
шт.
	Кол-во,
шт.

	Компьютер АРМ
	шт.
	1

	Прибор индикации насосной установки Спрут ЦПИ
	шт.
	1

	Прибор С2000М
	шт.
	1

	Прибор С2000-ПТ
	шт.
	1

	Табло световое С2000-ОСТ
	шт.
	3

	Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД 1 Вт 2 ч постоянный LED
	шт.
	1

	Автоматический выключатель однополюсной 16А
	шт.
	1

	Пост управления кнопочный двухпозиционный
	шт.
	1

	Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
	шт.
	1

	Аккумуляторная батарея 12В 17 Ач DT
	шт.
	1

	Кабель КПС нг FRLS 2х2х0,5
	м
	50

	Кабель ВВГ нг FRLS 3х1,5 
	м
	20

	Гофр 20 мм
	м
	40

	Короб 100х60 TA-GN (01786)
	м
	6

	Коробка коммутационная 
	шт.
	3











3. Требования к технологии и методам выполнения работ

3.1. Работы должны выполняться Подрядчиком после заключения Контракта в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество. 
3.2. При выполнении работ должны применяться высокоэффективные и безопасные материалы и средства, допущенные в установленном порядке к использованию на территории Российской Федерации (наличие необходимых сертификатов соответствия, инструкций по применению и проч.). 
При этом гарантия качества на материалы (запасные засти), используемые для выполнения работ, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких товаров.

4. Порядок выполнения работ

4.1. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта должен предоставить Заказчику на согласование план выполнения работ, в котором будут отражены:
- порядок выполнения работ;
- сроки и подробная детализация выполнения работ;
- место складирования материалов, оборудования и пребывания персонала Подрядчика, согласованный с Заказчиком.
План выполнения работ разрабатывается с учетом пожеланий и предложений представителей Заказчика, не нарушая требований нормативной документации. 
4.2. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта должен передать Подрядчику, а Подрядчик принять оборудование для выполнения работ с оформлением Перечня оборудования.
4.3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения работ: 
Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения работ предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (далее – Акт) или УПД. Заказчик рассматривает результаты выполненных работ и осуществляет их приемку в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления Акта или УПД. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах выполненных работ Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта или УПД, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки результатов выполненных работ. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Акта или УПД Заказчиком без замечаний.

5. Требования к качеству, безопасности и гарантии качества работ

5.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.
5.2. При оказании услуг Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и уровне шума. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. 
5.3. Ответственность при выполнении работ за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель организации Подрядчика или лицо им назначенное. 
5.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь). Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении ответственных за выполнение работ, охрану труда и технику безопасности.
5.5. Заказчиком ведётся журнал учета производства работ.
5.6. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.
5.7. Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов, для обращения в судебные органы города Москвы (с возмещением затрат за счет Подрядчика).
5.8. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, затраты на материалы, запасные части, необходимые для выполнения работ, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.
5.9. Контроль качества выполнения работ:
5.9.1. В процессе выполнения работ контроль качества должен включать входной контроль изделий и оборудования, операционный контроль отдельных производственных операций и приемочный контроль выполнения работ.
Представители Заказчика вправе остановить выполнение работ при наличии выявления нарушений выполнения работ со стороны Подрядчика.
5.9.2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановление и ремонт осуществляются силами и за счет Подрядчика. 
5.9.3. Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к оборудованию с целью контроля качества выполняемых работ и применяемых материалов.

6. Требования соответствия нормативным документам

6.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;
- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст);
- ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 789-ст);
- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст);
- и другой действующей нормативно-технической документацией. 

7. Требования к обслуживающему персоналу Подрядчика

7.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ за счет привлечения квалифицированного ремонтного и инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ, использование инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения работ (специалисты в области электрики и слаботочных систем).
7.2. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ, список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием: ФИО, паспортных данных, места регистрации, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы. Заказчик использует предоставленные документы для организации пропускного режима.  
7.3. Подрядчик должен выполнять работы с привлечением рабочих, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение»). 

8. Требования к Подрядчику

Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на выполнение видов работ в соответствии с Техническим заданием, а именно:
[bookmark: _GoBack] - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».




