
Приложение №1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту внутренних и наружных блоков кондиционеров

Описание объекта закупки: на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту внутренних и наружных блоков кондиционеров.
Назначение: Кондиционер типа сплит-системы служит для автоматического поддержания в закрытых помещениях отдельных параметров воздуха (температуры, влажности, чистоты) с целью обеспечения благоприятных климатических условий.
Оказание услуг: по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту внутренних и наружных блоков кондиционеров Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Место оказания услуг: Главного управления МЧС России по Тюменской области, находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 72.
Срок оказания услуг: по заявкам заказчика с даты заключения контракта по 31.08.2026.
ОКПД 2: 95.22.10.243.
Перечень оказываемых услуг:
	№
	Объект закупки
	Ед. измерения
	Цена  за единицу,
руб.

	1. 
	Диагностика
	Час.
	

	2. 
	Техническое обслуживание кондиционера (чистка передней панели; чистка фильтров тонкой и грубой очистки; чистка теплообменника; чистка вентилятора; антибактериальная обработка испарителя; чистка и проверка работы жалюзи; чистка дренажной системы; чистка дренажного поддона; тестирование электрических соединений; тестирование работы испарителя)
	Ед.
	

	3. 
	Замена блока управления*
	Ед.
	

	4. 
	Замена электрического конденсатора компрессора*
	Ед.
	

	5. 
	Замена двигателя вентилятора внешнего блока*
	Ед.
	

	6. 
	Замена двигателя вентилятора внутреннего блока*
	Ед.
	

	7. 
	Замена компрессора*
	Ед.
	

	8. 
	Замена температурного датчика*
	Ед.
	

	9. 
	Замена дренажного насоса (помпы)*
	Ед.
	

	10. 
	Замена трехходового клапана*
	Ед.
	

	11. 
	Замена четырёхходового клапана*
	Ед.
	

	12. 
	Замена теплообменника внешнего блока*
	Ед.
	

	13. 
	Замена фильтрующих элементов внутреннего блока*
	Ед.
	

	14. 
	Замена дренажной трубки*
	Ед.
	

	15. 
	Замена электропроводки*
	Ед.
	

	16. 
	Замена платы управления*
	Ед.
	

	17. 
	Замена блока ионизации*
	Ед.
	

	18. 
	Замена испарителя*
	Ед.
	

	19. 
	Замена механизма управления потоком воздуха*
	Ед.
	

	20. 
	Демонтаж, монтаж наружного блока*
	Ед.
	

	21. 
	Демонтаж, монтаж наружного блока на высоте свыше 3,5м*
	Ед.
	

	22. 
	Демонтаж, монтаж внутреннего блока*
	Ед.
	

	23. 
	Дозаправка кондиционера фреоном*
	Кг.
	

	


Примечание: * - цена оказываемых услуг включает в себя стоимость запчастей и расходных материалов.

Требования к выполнению услуг:
1. Произвести техническое обслуживание кондиционеров с разбором внутреннего и наружного блока для очистки от пыли и замены резинок.
2. Услуги должны быть оказаны с материалами Исполнителя, которые не были эксплуатированы ранее.
3. Производить ремонт и техническое обслуживание кондиционеров и осушителей на месте их нахождения или в сервисном центре Исполнителя (с использованием, в случае необходимости, высотных работ и своих запасных частей, узлов, агрегатов и материалов).
4. Производить внешний осмотр кондиционеров и осушителей и проверку функционирования во всех режимах, производить консультации пользователей.
5. Производить проверку работоспособности кондиционеров и их основных параметров согласно сервисной и пользовательской документации.
6. Производить проверку состояния сменных деталей, узлов и агрегатов согласно сервисной документации.
7. Выявлять узлы, агрегаты и детали, выработавшие рабочий ресурс.
8. Предоставлять Заказчику информацию о техническом состоянии кондиционеров и осушителей.
9. Настраивать все сервисные параметры, влияющие на качество функционирования кондиционеров и осушителей.
10. Проводить монтаж/демонтаж внутреннего и внешнего блока (с использованием, в случае необходимости, высотных работ) с целью переустановки кондиционера из одного кабинета в другой.
11. В случае необходимости производить демонтаж (с использованием, в случае необходимости, высотных работ) и подготовку к транспортировке кондиционеров в сервисный центр Исполнителя и обратно к Заказчику с последующей установкой кондиционера на прежнее место.
12. Все услуги должны проводиться в соответствии с требованиями сервисного руководства завода-изготовителя на каждую конкретную модель кондиционеров.

Требования к Исполнителю:
1. Услуги должны быть оказаны качественно и в установленные сроки.
2. Услуги оказываются с расходными материалами Исполнителя.
3. Исполнитель обязуется за 1 рабочий день предупредить о въезде техники на территорию Главного управления МЧС России по Тюменской области для оказания услуг, а также предоставить документы на водителя и технику, для соблюдения пропускного режима.
4. В цену контракта включаются все расходы: стоимость расходных материалов, стоимость специальной техники для выполнения услуг, стоимость услуг, транспортные услуги исполнителя, хранение, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, командировочные расходы представителя Исполнителя.

Требования к безопасности оказываемых услуг:
Требования к безопасности оказываемых услуг устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к оказываемым видам услуг.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на оказанную услугу должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания актов приема оказанных услуг.


Инженер отдел ЭРЗСиРИ                                                                           Нуртдинова Н.С.

