НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ: 
Поставка и установка замка ключевого

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
Срок поставки товара и работ по установке– в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
Поставщик своими силами и средствами (или с привлечением соисполнителей) производит доставку, разгрузку и установку (монтаж) замка, а также демонтаж старого по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34. 
Срок предоставления гарантии производителя: установленный производителем и указанный в сопроводительной документации к товару, но не менее 12 месяцев. Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя.

	
	Наименование
	Окпд 
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1. 
	Замок ключевой Mauer Varos 70040/0020
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	25.72.12.110
	Характеристики

Корпус — цинк.

Засов — цинк.

Сувальды — 9 шт.

Точки крепления — стандартные.

Засов — прямоугольный (два торцевых отверстия М4).

Ход засова — 12 мм.

Ключи — 3шт., 120 мм.

В открытом положении ключ остается в замке.

Сертификация: ГОСТ класс B, EN 1300 class B, VdS class 2.

Гарантия 1 год
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