Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по охране от пожаров объектов Владимирской таможни для обеспечения государственных нужд (Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд Владимирской таможни).
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по охране от пожаров объектов Владимирской таможни для обеспечения государственных нужд (Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд Владимирской таможни).
4. Получатель услуг – Владимирская таможня, расположенная по адресу: 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Асаткина, д. 35.
5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Владимирской таможни, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг.
6. Услуги – охрана от пожаров объектов Владимирской таможни для обеспечения государственных нужд (Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд Владимирской таможни).
7. Место оказания услуг – г. Владимир, Московское шоссе, д.5Б; г. Владимир, ул. Асаткина, д.35; г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д.8.
8. Услуги, предусмотренные контрактом, оказываются в период с даты заключения контракта по 29.05.2026 г.
9. Количество услуг – в соответствии со Спецификацией на оказание услуг (Таблица № 1).
Таблица № 1
	№п/п
	Марка огнетушителя
	Количество, шт.

	1
	ОП-4
	22

	2
	ОП-3
	21

	3
	ОП-2
	22

	4
	ОП-25
	3

	5
	ОУ-3
	10

	6
	ОУ-2
	8

	
	
	Всего: 86 шт.



10. Требования к качеству оказываемых услуг:
Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества огнетушителей, оказывает услуги  своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Представителю Получателя услуг.
Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:
- внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;
- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества;
- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;
- проверку запорно-пускового устройства на плотность;
- замену раструбов на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену ручек на огнетушителях  углекислотных (при необходимости);
- замену гибких раструбов на огнетушителях  порошковых (при необходимости);
- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей  порошковых;
- замену манометров на огнетушителях  порошковых (при необходимости);
- перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя;
- опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано:
а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;
б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;
в) тип огнетушителя;
г) марка заряженного огнетушащего вещества;
д) общий вес огнетушителя;
е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);
ж) ФИО лица проводившего перезарядку;
- выбраковку неисправных огнетушителей;
- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей.
По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.
При обнаружении непригодности огнетушителя  к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.
В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.
Качественные характеристики объекта закупки:
Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.
Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.
Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя представителю Заказчика соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 2.3. настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую переданную партию огнетушителей.
Требование к исполнителю:
Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.
На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами, производятся исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих Исполнителя и за его счет. 
11. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).
12. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
[bookmark: _GoBack]13. Ответственные за подготовку заявки и составление технического задания, исполнение и сопровождение контракта: Проскурин Владимир Михайлович – главный государственный таможенный инспектор по охране труда, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Владимирской таможни. 8-4922-40-21-34, ProskurinVM@ctu.customs.gov.ru  
Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452;
Приложение № 2. Акт сдачи-приемки услуг.
