ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

AG-AP1085 (ОКПД2-26.60.13.190)
	№
	Наименование требования
	Требуемое значение
	Фактическое значение

	1
	Общие требования

	1.1
	Многоразовый соединяющий кабель для микропомпового небулайзера
	Наличие
	

	1.2
	Возможность подключения к блоку управления микропомповых небулайзеров многоразовых и микропомповых небулайзеров для использования у одного пациента
	
	

	1.3
	Электрический кабель соединяющий микропомповый небулайзер с переносным блоком управления
	Наличие
	

	1.4
	Наличие прямоугольного электрического разъема кабеля для подключения к микропомповому небулайзеру
	Наличие
	

	1.5
	Наличие коаксиального электрического разъема кабеля для подключения к переносному блоку управления небулайзером
	Наличие
	

	2
	Технические характеристики

	2.1
	Количество электрических контактов прямоугольного разъема
	Не менее 2 шт.
	

	2.2
	Тип прямоугольного разъема
	Конус
	

	2.3
	Размеры посадочного места прямоугольного разъема
	Длина не менее 7 мм, ширина не менее 5 мм
	

	2.4
	Количество электрических контактов коаксиального разъема
	Не менее 2 шт.
	

	2.5
	Диаметр коаксиального разъема
	Не менее 6 мм
	

	2.6
	Длина кабеля 
	Не менее 1700 мм
	

	3
	Комплектация 

	3.1
	Кабель соединяющий для микропомпового небулайзера
	Не менее 1 шт.
	


