	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № №1-1

	Ремонт дорожного полотна ул.Ломоносова, 81 д  №2

	ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. 

	1
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,1155
115,5 / 1000
	ГЭСН27-07-006-01
	 

	2
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01
	1000 м2
	0,1155
115,5 / 1000
	ГЭСН27-07-006-02
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Согласовано:  ____________________________

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	
	
	
	
	
	

	Составил:  ____________________________ 

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	
	
	
	
	
	

	Проверил:  ____________________________ 

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	
	
	
	
	
	






	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № №1-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного полотна ул.Ломоносова, 81 д  №2

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Дефектная ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	213,57
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	175,06
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	1,00
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,60
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	3,00
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,39
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСН27-07-006-01
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,1155
	1
	0,1155
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=115,5 / 1000

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4678885
	
	
	
	
	839,80

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,58
	1,15
	2,4678885
	
	
	340,29
	
	839,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 391,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1521126
	
	
	
	
	494,84

	 
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	1,68
	1,25
	0,24255
	
	
	2 396,62
	
	581,30

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,68
	1,25
	0,24255
	
	
	510,43
	
	123,80

	 
	91.08.02-002
	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л
	маш.-ч
	0,16
	1,25
	0,0231
	1 324,58
	1,42
	1 880,90
	
	43,45

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,0462
	
	
	382,82
	
	17,69

	 
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0144375
	8,22
	1,23
	10,11
	
	0,15

	 
	91.08.03-024
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	1,71
	1,25
	0,2468813
	893,04
	1,43
	1 277,05
	
	315,28

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,71
	1,25
	0,2468813
	
	
	356,24
	
	87,95

	 
	91.08.03-027
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	2,12
	1,25
	0,306075
	
	
	1 018,11
	
	311,62

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,12
	1,25
	0,306075
	
	
	356,24
	
	109,04

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	1,68
	1,25
	0,24255
	8 883,76
	1,41
	12 526,10
	
	3 038,21

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1,68
	1,25
	0,24255
	
	
	544,99
	
	132,19

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,47
	1,25
	0,0678563
	
	
	1 496,22
	
	101,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,47
	1,25
	0,0678563
	
	
	356,24
	
	24,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,92
	
	0,10626
	35,71
	0,84
	30,00
	
	3,19

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	0,65
	
	0,075075
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 729,37

	1.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	
	
	11,014
	5 521,30
	1,53
	8 447,59
	
	93 041,76

	1.2
	ФСБЦ-01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,65
	
	0,075075
	25 889,78
	1,08
	27 960,96
	
	2 099,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 334,64

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	1 508,14

	 
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	873,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893 956,36
	 
	103 251,96

	2
	ГЭСН27-07-006-02
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01
	1000 м2
	0,1155
	1
	0,1155
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=115,5 / 1000

	 
	
	Толщина слоя 7 см общая ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	648/пр_2022_п.124
	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5339565
	
	
	
	
	164,67

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	0,67
	6,9
(6*1,15)
	0,5339565
	
	
	308,39
	
	164,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 256,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2338875
	
	
	
	
	110,06

	 
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	0,09
	7,5
(6*1,25)
	0,0779625
	
	
	2 396,62
	
	186,85

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,09
	7,5
(6*1,25)
	0,0779625
	
	
	510,43
	
	39,79

	 
	91.08.03-024
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	0,06
	7,5
(6*1,25)
	0,051975
	893,04
	1,43
	1 277,05
	
	66,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	7,5
(6*1,25)
	0,051975
	
	
	356,24
	
	18,52

	 
	91.08.03-027
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т
	маш.-ч
	0,03
	7,5
(6*1,25)
	0,0259875
	
	
	1 018,11
	
	26,46

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	7,5
(6*1,25)
	0,0259875
	
	
	356,24
	
	9,26

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	0,09
	7,5
(6*1,25)
	0,0779625
	8 883,76
	1,41
	12 526,10
	
	976,57

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,09
	7,5
(6*1,25)
	0,0779625
	
	
	544,99
	
	42,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 530,98

	2.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1174
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД
	т
	
	
	1,3768
	5 521,30
	1,53
	8 447,59
	6
	69 783,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,73

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	310,44

	 
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	179,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621 689,00
	 
	71 805,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1  :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	172 185,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 004,47

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 647,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	604,90

	 
	
	               Материалы
	164 927,97

	 
	
	     Строительные работы
	175 057,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 004,47

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 647,79

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	604,90

	 
	
	               материалы
	164 927,97

	 
	
	               накладные расходы
	1 818,58

	 
	
	               сметная прибыль
	1 053,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 609,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 818,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 053,33

	 
	
	Всего по разделу 1 
	175 057,04

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	3,001845
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,3860001
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	172 185,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 004,47

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 647,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	604,90

	 
	
	               Материалы
	164 927,97

	 
	
	     Строительные работы
	175 057,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 004,47

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 647,79

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	604,90

	 
	
	               материалы
	164 927,97

	 
	
	               накладные расходы
	1 818,58

	 
	
	               сметная прибыль
	1 053,33

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 609,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 818,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 053,33

	 
	
	     НДС 22%
	38 512,55

	 
	
	ВСЕГО по смете
	213 569,59

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	3,001845
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,3860001
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	(Турчина И.В.)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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