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Техническое задание

1. Предмет закупки: «Техническое обслуживание и ремонт системы тревожной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации) (Свердловская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.34 (далее - Объект).
 
4. Срок и график оказания услуг:
Дата начала исполнения контракта (оказания Услуг): c даты заключения Контракта.
Дата окончания оказания Услуг: 15.12.2026 (включительно).
График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 по 16:15, суббота и воскресенье – выходные дни. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12-30 до 13-15 часов (время г. Екатеринбург).
В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых услуг:

Объем оказываемых услуг: 
5 усл.ед. - Техническое обслуживание и ремонт системы тревожной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации) (Свердловская область).
1 условная единица равна объёму оказания услуг за 1 месяц. 
Перечень, количество и местонахождение оборудования, подлежащего обслуживанию указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания. 
Перечень услуг и периодичность их оказания указаны в Таблице № 2 настоящего Технического задания.
    
Перечень, количество и местонахождение оборудования, подлежащего обслуживанию

Таблица № 1

	№ п/п
	Местонахождение оборудования
	Перечень оборудования
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4

	1
	г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34
	Устройство оконечное объектовое «Юпитер-2463»
	1

	
	
	Резервированный блок питания «Юпитер-9132» 
	1

	
	
	Тревожная кнопка «Астра 321 Т»
	1

	
	
	АКБ 12В, 7/А/ч
	1

	
	
	Модульный автоматический выключатель ВА 47 29 1Р 10 А
	1




Перечень услуг и периодичность их оказания 
Таблица № 2

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность оказываемых услуг

	1
	2
	3

	1
	Проверка и осмотр шлейфов сигнализации 
	1 раз в месяц 

	2
	Проверка и осмотр извещателей
	1 раз в месяц 

	3
	Проверка и осмотр прибора приемно-контрольного (ППК)
	1 раз в месяц 

	4
	Проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации совместно с ППК
	1 раз в месяц 

	5
	Профилактическая чистка блоков и узлов
	1 раз в месяц 

	6
	Очистка оборудования от пыли и грязи
	1 раз в месяц 

	7
	Измерение электрических параметров системы
	1 раз в месяц 

	8
	Ремонт, устранение неисправностей, последствий аварий, замена неработоспособного оборудования на исправное, однотипное и функционально эквивалентное заменяемому на время устранения неисправностей оборудования, вышедшего из строя. По окончанию ремонта Исполнитель осуществляет обратную замену оборудования. 
	
По заявке Заказчика
(не более 6 раз за период действия Контракта)



В случае внезапного выхода из строя оборудования (при возникновении сбоев, в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных производственных условий) Исполнитель обязан выехать на Объект по заявке Заказчика для устранения неисправностей в течение 2 часов.  
Заявка на оказание услуг направляется Исполнителю в письменном виде, либо с использованием средств связи уполномоченным лицом Заказчика (посредством электронной почты или по телефону).
В случае невозможности ремонта вышедшего из строя оборудования, Исполнитель обязан заменить неисправное оборудование после предоставления его Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней. На время, до предоставления Заказчиком оборудования, Исполнитель осуществляет замену неисправного оборудования однотипным по своим техническим характеристикам из собственного обменного фонда.
В случае необходимости замены неисправного оборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости. Наименование и количество неисправного оборудования, необходимого для оказания услуг по замене оборудования, согласуется с Заказчиком. После замены оборудования, Исполнитель обязан подвергнуть испытаниям вновь установленное оборудование в соответствии с техническим регламентом и инструкциями завода–изготовителя, оформить необходимые документы (Акты (протоколы) испытаний) и 1 экземпляр передать Заказчику.
Исполнитель предоставляет Заказчику на весь период обслуживания SIM карту. Исполнитель осуществляет установку, замену (при необходимости) контроль над работой и поддержание положительного баланса sim-карты мобильной связи с пакетом услуг «передача данных», установленной в системе объекта. 

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики:
Основными задачами технического обслуживания и ремонта системы являются:
‑ обеспечение правильного функционирования;
‑ контроль технического состояния системы и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;
‑ выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;
‑ ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;
‑ анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации кнопки тревожной сигнализации.
Организация технического обслуживания системы должна соответствовать требованиям законодательных, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Эксплуатационные и технические характеристики:
Техническое обслуживание системы включает:
‑ плановое (регламентное) обслуживание;
‑ внеплановое обслуживание.
Плановое (регламентное) обслуживание проводится во время, согласованное с Заказчиком, в соответствии с Таблицей № 2 настоящего Технического задания.
Плановые регламентные работы осуществляются Исполнителем на месте установки оборудования. Техническое обслуживание осуществляется в рабочее время. Восстановление работоспособности в случае неисправности системы тревожной сигнализации осуществляется круглосуточно. Дата и время выхода на Объект предварительно согласовывается с Заказчиком. 
Список телефонов Исполнителя должен быть предоставлен Заказчику при заключении договора, изменение номеров телефонов должны доводиться до представителей Заказчика в течение одного рабочего дня и обеспечивать круглосуточный прием заявок. 
Внеплановое обслуживание проводится:
- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме не менее объема планового (регламентного) обслуживания;
- при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на систему неблагоприятных климатических или производственных условий; 
- при поступлении заявки от заказчика (в любой день, включая праздничные и выходные дни).
Мусор, образовавшийся в ходе оказания услуг, вывозится силами Исполнителя и (или) за его счет.
Материалы и оборудование, необходимые для достижения качественного оказания услуг приобретаются Исполнителем за свой счет, Заказчик дополнительных затрат не несёт.
Материалы и оборудование, используемые при оказании Услуг, должны быть качественными, новыми, не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и (или) Исполнителя, и должны отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к составным частям данного вида, действующим на территории Российской Федерации, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений.
Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутри объектовый режимы на Объектах, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.
Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002             № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя прикладывается заверенная в установленном порядке  копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на объекте Заказчика, на которых размещается Управление Федерального казначейства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 34, пропускного и охранного режимов.
Исполнитель ведет журнал технического состояния и обслуживания инженерных систем по форме, указанной ниже и находится на объекте. В журнал заносится вся информация о выполненных услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем (за исключением инженерных систем противопожарной защиты)
_______________________________________________
(адрес здания, строения, сооружения, помещения)

	ДДата, время
	Наименование внутриобъектовой инженерной системы
	Вид осмотра/События
	Замечания/Предпринятые действия/
мероприятия (подробно)
	Текущий технический статус
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



Все необходимые журналы для оказания услуг заводятся Исполнителем и самостоятельно передаются Заказчику по завершению выполнения обязательств по Контракту.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

           - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
- ГОСТ Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
- ГОСТ 12.1.006-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

7. Требования к безопасности оказанных услуг. 

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.
Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.
Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения. 
Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения. 
В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан до начала ими выполнения работ (оказания услуг) письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субподрядными организациями. 
Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:
- соответствующей квалификации;
- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;
- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.
Исполнитель обязуется обеспечить работников:
- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам;
- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;
- аптечками первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения.
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:
а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;
б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для выполнения работ, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ.
 Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предъявить Заказчику:
а) протоколы проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика;
б) удостоверения (протоколы) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при выполнении работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).
Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, выполняющими работы на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.
Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект производства работ, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).
Исполнитель согласует с Заказчиком: 
- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);
- место размещения оборудования, машин, спецтехники;
- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;
- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;
- место накопления отходов.
В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.
В целях организации и безопасного выполнения работ уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для выполнения работ (далее – акт-допуск) по форме приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 
Исполнитель допускает работников к выполнению работ после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.
Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:
- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 
- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для выполнения работ свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем работ; 
- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.
Исполнитель определяет:
- границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;
- рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.
На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
Исполнитель:
- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны производства работ;
- организует ежедневную уборку зоны производства работ;
- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время производства работ.
При проведении пожароопасных работ Подрядчик обеспечивает:
- очистку места проведения огневых работ от горючих веществ и материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ;
- вентиляцию помещений, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, перед началом огневых работ;
- наличие в месте производства работ не менее чем 2 огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывала для изоляции очага возгорания;
- наблюдение за местом проведения огневых работ в течение не менее 2 часов.
Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.
Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту проведения работ для проверки хода производства работ, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по контракту, выполняемых на территории Заказчика. 
Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
В случае возникновения аварийной ситуации в зоне выполнения работ, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.
Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.
Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.
При оказании Услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.
При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию Услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания Услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания Услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг 
Оказанные услуги должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого вида услуг.
Оказанные услуги должны обеспечить непрерывный и устойчивый режим функционирования систем для обеспечения безопасности людей и защиты имущества.
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Приложение № 1 

	АКТ-ДОПУСК
для выполнения работ (оказания услуг) на территории 

	
	
	«__» ____________ 20__ г.

	(место составления)
	
	(дата)

	

	(наименование объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг)

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик предоставляет объект (участок, территорию)


	(наименование объекта, участка, территории)

	ограниченный координатами

	

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для выполнения на нем 


	(наименование работ, услуг)

	под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок:

	начало «__» ____________ 20__ г.	окончание «__» ____________ 20__ г.

	До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:


	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(перечисляются в том числе мероприятия 
по подготовке рабочих мест)
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках):


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
Представитель заказчика
	

	
	(подпись)

	Представитель исполнителя 
	

	
	(подпись)






