ХОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk219888253]на поставку указателей напряжения и ремонтных хомутов для нужд ФИЦ ИУ РАН.

1. Предмет закупки: поставка указателей напряжения.
2. Вид товара (ОКПД2): 26.51.43.137; 24.20.40.000.
3. Код КТРУ (при наличии):
4. Заказчик: Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН).
5. Место поставки товара: 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9.
Поставщик поставляет товар в учреждение Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, производятся за счет Исполнителя. Доставка осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.00.
(за исключением дней общегосударственных праздников).
6. Срок поставки: 10 рабочих дней, с даты заключения Контракта.
7. Требования к качеству и безопасности товара: Товар должен соответствовать Российским стандартам качества, принятым для данного вида продукции, в полном объеме. Товар должен соответствовать спецификациям. Предложенный товар должен быть новым. Поставляемый Товар должен сопровождаться всей необходимой документацией на Товар, в том числе сертификатами соответствия/декларацией о соответствии, паспортом на Товар (в случае, когда данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия, когда на данный вид Товара выдается паспорт), а также иными документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к таре и упаковке: Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность и качество продукции при транспортировке и хранении).
9. Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара: не менее 1 года
10. Остаточный срок годности, не менее, (час, день, месяц, год): не установлен.
11. Год выпуска товара: не ранее 2025 года.




12. Описание поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование поставляемого Товара

	ОКПД 2
	КТРУ 
	Характеристика поставляемых товаров (требования к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к размерам товара
	Ед.
изм
	Кол-во

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Требуемое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	8

	1
	Указатель напряжения Контакт 55 ЭМ
	26.51.43.137
	
	Тип 
	Указатель напряжения
	шт.
	




6

	
	
	
	
	Производитель
	Электро Трейд
	
	

	
	
	
	
	Артикул
	UNN129
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерения напряжения, В
	24-380
	
	

	
	
	
	
	Индикация
	Свето-звуковая
	
	

	
	
	
	
	Испытательное напряжение, кВ
	1
	
	

	
	
	
	
	Диапазон «прозвонки» цепи, кОм
	0-500
	
	

	2
	Хомут ремонтный Benarmo сталь оцинкованная, Краб, Ду-125, 133-146 мм, L-150
	24.20.40.000
	
	Название
	Хомут
	шт.
	




2

	
	
	
	
	Бренд
	Benarmo
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Ремонтный 
	
	

	
	
	
	
	Серия
	7070
	
	

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	125
	
	

	
	
	
	
	Диапазон обхвата, мм
	133-146
	
	

	
	
	
	
	Ширина, мм
	150
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Оцинкованная сталь
	
	

	
	
	
	
	Уплотнение
	NBR
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения
	Обжимной
	
	

	3
	Хомут ремонтный Benarmo сталь оцинкованная, Краб, Ду-150, 159-172 мм, L-150
	24.20.40.000
	
	Название
	Хомут
	шт.
	




2

	
	
	
	
	Бренд
	Benarmo
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Ремонтный 
	
	

	
	
	
	
	Серия
	7070
	
	

	
	
	
	
	Диаметр, мм
	150
	
	

	
	
	
	
	Диапазон обхвата, мм
	159-172
	
	

	
	
	
	
	Ширина, мм
	150
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Оцинкованная сталь
	
	

	
	
	
	
	Уплотнение
	NBR
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения
	Обжимной
	
	



