Описание объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по обустройству и оборудованию велосипедной экологической тропы на территории Забайкальского национального парка, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район для нужд учреждения 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований 
	Содержание основных данных и требований 

	1. 
	Вид услуг
	Строительный контроль

	2. 
	Перечень услуг
	Исполнитель должен выполнять следующие действия (осуществлять деятельность):
1. Контролировать соответствие выполняемых Подрядчиком работ подготовительного периода требованиям проектной документации, техническим условиям и нормативно-технической документации.
2. Осуществить проверку Проектной документации, Рабочей документации, на соответствие требованиям норм Законодательства Российской Федерации. 
3. Производить строительный контроль за монтажными работами.
4. Осуществлять Строительный контроль за качеством выполнения всех выполняемых работ и их соответствием Проектной документации, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки работ. 
5. Принимать участие в приемке ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, проведении испытаний конструкций и оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке.
6. Своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в Рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, и контроль над соответствием выполняемых работ измененным проектным решениям.
7. Проводить консультации и давать разъяснения по Проектной и/или Рабочей документации.
8. Решать вопросы и принимать (совместно с соответствующим проектировщиком и Заказчиком) проектные решения при возникновении конструктивных или инженерных проблем при производстве работ на протяжении всего периода обустройства и оборудования Объекта.
9. Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при обустройстве и оборудовании Объекта, согласно проектно-сметной документации, требовать от Подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний. 
10. Проводить освидетельствование и оценку совместно с Подрядчиком выполненных работ и конструктивных элементов (в том числе арматурные работы, антикоррозийные мероприятия, сварные работы, бетонные работы), скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечить требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. 
11. Осуществлять подготовку извещений Заказчику о выявленных при проведении работ по Контракту отступлениях от Проектной и/или Рабочей документации и нарушениях требований строительных норм и правил, технических условий. Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах.
12. Осуществлять наблюдение за своевременным и качественным устранением отступлений от Проектной документации и/или Рабочей документации и устранением нарушений требований строительных норм и правил.
13. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Строительно-монтажных Работ проектно-сметной документации. 
14. Участвовать, совместно с Заказчиком, в рассмотрении предложений Подрядчика по повышению качества и сокращению сроков выполнения работ по Контракту без изменения объемов работ. 
15. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Строительно-монтажных Работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Строительно-монтажных Работ, затрат на устранение Дефектов и переделки с составлением дефектной ведомости по окончании отчетного периода работ, выполненных Подрядчиком по Контракту. 
16. Определять объем выполненных Строительно-монтажных Работ и принимать их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденной Проектной документации и Рабочей документации (при наличии), техническим условиям, а также осуществлять проверку и подписание документов КС-2, КС-3, для оплаты этих работ. 
17. Осуществлять фотофиксацию основных и скрытых работ.
18. Записывать результаты Строительного контроля за выполнением работ Подрядчиком по Контракту, составлять акты, в которых должны быть указаны: 
а) 	какие отступления от Проектной документации или Рабочей документации, Дефекты и нарушения технических условий при выполнении Строительно-монтажных Работ были обнаружены и по чьей вине они произошли. 
б) 	конкретные требования, направленные на устранение выявленных Дефектов, отступлений от Проектной документации или Рабочей документации и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения. 
19. Следить за правильным проведением индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов. 
20. Контролировать обеспечение своевременного завоза оборудования и приемки оборудования на Объекте Подрядчиком, условий его складирования и хранения.
21. Вести контроль за соблюдением требований противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и экологии при производстве Строительно-монтажных Работ, в соответствие с проектной документацией и другими нормативно-правовыми актами.
22. Осуществлять выборочные проверки соответствия производимых строительных и монтажных работ по благоустройству Объекта Проектной и Рабочей документации (при наличии) и требованиям СНиП, СП.
23. Осуществлять постоянный контроль соответствия выполняемых Строительно-монтажных Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования утвержденным проектным решениям, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и иных нормативных документов, включая положения и регламенты, принятых для производства работ на Объекте и в проектной документации.
24. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при обустройстве и оборудовании, изделий и материалов требованиям механической, пожарной, санитарно-эпидемиологической, экологической и иным видам безопасности в соответствии с техническими регламентами, сводами правил, нормами, стандартами Российской Федерации, и удостоверяющих их качество (техническим паспортам, сертификатам, результатам лабораторных испытаний и др.). Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика и принимать необходимые меры, в случае отсутствия или ненадлежащего оформления документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. 
25. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации (инженерных коммуникаций) и внесение в нее изменений, в связи с выявленными недостатками при производстве Строительно-монтажных Работ. 
26. Участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов Строительно-монтажных Работ, оборудования и механизмов при их приемке. 
27. Контролировать, чтобы Проектная и Рабочая документация (при наличии) постоянно находились на Объекте капитального ремонта. 
28. Рассматривать и согласовывать Исполнительную документацию, в части количества, объемов и стоимости Строительно-монтажных Работ, согласовывать их или представлять свои замечания. 
29. Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению сохранения объектов, расположенных вблизи Объекта, включая здания, сооружения, наружные инженерные сети и подъездные дороги.  
30. Контролировать выполнение основных технико-экономических показателей.
31. Контролировать вывоз строительного мусора на определенный проектом земельный участок.
32. Контролировать все манипуляции подрядчика перед началом монтажных работ, обусловленные проектной документацией
33. Контролировать технологическую последовательность работ при благоустройстве территории.
34. Контролировать работы подготовительного и основного периода.
35. Контролировать обеспечение мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих нормативных требований охраны труда.
36. Контролировать проектные решения и мероприятия по охране объектов в период обустройства и оборудования.
37. В процессе обустройства и оборудования контролировать, чтобы не возникало ряда манипуляций, со стороны подрядчика и иных лиц, наносящих вредные воздействия на окружающую среду. При обнаружении данных действий немедленно извещать об этом Заказчика.
38. Контролировать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска.
39. Контролировать сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;
40. Контролировать технико-экономические показатели.
41. Контролировать все архитектурные, конструктивные решения объекта, согласно проектной документации.
42. Осуществлять иные мероприятия в целях осуществления Строительного контроля, предусмотренные Законодательством РФ и Контрактом.

Работы по осуществлению строительного контроля проводятся в соответствии с законами и постановлениями:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 №1636 «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
6. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009;
7. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-04-2009;
8. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
9. СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
10. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
11. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
12. СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
13. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
14. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
15. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
16. Иные нормативно-правовые акты, прямо или косвенно затрагивающие предмет Контракта.
Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: В соответствии с СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" части 1, 2 и другим нормативным документам, регламентирующими безопасность оказания Услуг и их результатов.
Требования к результатам оказываемых услуг: 
Услуг должны быть оказаны в установленные сроки, в полном объеме и в соответствие с обязательными нормами и правилами, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ОДМ, СП, ВСН), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг. 

	3. 
	Требования к ответственным представителям исполнителя
	Исполнитель обязан: 
- назначить из числа своих работников лиц, уполномоченных на оказание Услуг на Объекте, заверенную копию приказа о назначении уполномоченных лиц передать Заказчику в течение 2 (двух) Календарных дней с даты подписания Сторонами Контракта;
-обеспечить присутствие на объекте представителя исполнителя не реже 4 раз в неделю.
Исполнитель, его сотрудники обязаны обеспечить соблюдение при оказании Услуг мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

	4. 
	Техническое оснащение 
	Подразделения строительного контроля на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполненных работ. 

	5. 
	Порядок сдачи и приемки результатов услуг
	Согласно условиям Контракта.
Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию Услуг по Контракту и настоящему Техническому заданию считается дата подписания Сторонами Итогового акта приемки Услуг.

	6. 
	Сроки оказания услуг
	С момента заключения контракта до 25 ноября 2026 года включительно.

	7. 
	Порядок сдачи и приемки результатов услуг:
	Согласно условиям Контракта.
Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию Услуг по Контракту и настоящему Техническому заданию считается дата подписания Сторонами Итогового акта приемки Услуг.

	8. 
	Отчётность организации по строительному контролю 
	Отчетная документация предоставляется заказчику по окончании оказания Услуг или окончании календарного месяца, в соответствии с представленными ниже требованиями:
· Оригиналы всех документов по Объекту, переданные Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг по проведению Строительного контроля;
· Ежемесячный Технический отчет;
· Ежемесячные документы о приемке оказанных услуг;
· Счета на оплату;
· Счета-фактуры или УПД;
· Итоговый документ о приемке оказанных услуг.
Примерное содержание месячного отчета:
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
1.1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы, в т.ч. по проектированию (сведения о проверенных и рекомендованных к утверждению комплектов рабочей документации).
1.2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
2.1. В разделе должна быть дана оценка качества работ, выполненных подрядчиком:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- приведены результаты испытаний, дана оценка достоверности испытаний подрядчика;
- в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный). 
Раздел 3. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
4.1. В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения капитального ремонта; предложены возможные способы устранения этих проблем.
4.2. Должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период.
Раздел 4. Сведения об изменениях на объекте.
6.1. Перечень измененных технических решений проекта с приложением копий обосновывающих материалов.
6.2. Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта с копиями обосновывающих материалов.
Приложения:
1. Дневники исполнителя (по форме Ф-2 Макета отчета). Дневники составляются исполнителем, в них отражается: ход работ Исполнителя; действия службы технического надзора; участие в ответственных совещаниях с кратким описанием поставленных вопросов и принятых решений; получение и рассмотрение рабочей документации, регламентов, технологических карт; участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.
2. Перечень разрешений на начало работ (по форме Ф-3 Макета отчета).
3. Перечень актов приемки услуг (по форме Ф-4 Макета отчета).
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Исполнителя (по форме Ф-6 Макета отчета).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых техническим надзором, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Исполнителем (по форме Ф-7 Макета отчета).
7. Графическое изображение объекта с обозначением объемов выполненных работ.
8. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства)
9. Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его распоряжении после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика. 





Требования к оказанным услугам:
1. Оказываемые услуги должны быть оказаны в установленные сроки, в полном объеме и в соответствие с обязательными нормами и правилами, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ОДМ, СП, ВСН), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг. Гарантия на оказание услуг должна быть сроком не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания акта приёмки услуг в ЕИС.
2. Услуги по строительному контролю в гарантийный срок выполняются в соответствии с Контрактом.

