          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене вентиляционного оборудования и воздуховодов (включая монтаж-демонтаж и пуско-наладку) в глазуровочной мастерской 
[bookmark: _Hlk235543263]кафедры художественной керамики и стекла
[bookmark: _Hlk235543070] 
     Заказчик: ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица».
     Вид работ: работы по замене вентиляционного оборудования и воздуховодов (включая монтаж-демонтаж и пуско-наладку) в глазуровочной мастерской (пом.213) кафедры художественной керамики и стекла
      Адреса выполнения работ: Санкт-Петербург, Соляной пер. д. 13, контактное лицо: заведующий кафедры ХКиСт Юлия Васильевна Гусарова в рабочие дни с 10-00 до 18-00 час. тел.: 89219307973, электронный адрес: juliagusarova@mail.ru
Кафедра художественной керамики и стекла khkis@ghpa.ru;
       Сроки выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 31.08.2026. Дни для выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
       Требования к результатам работ: Качество работ, выполняемых по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации, на протяжении гарантийного срока. 
       Условия выполнения работ:
       Поставка оборудования, узлов и комплектующих материалов, в том числе работы по замене, указанного оборудования выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
Информирование Заказчика в течение 1 часа о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока исполнения контракта.
В течение 1 календарного дня извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
       Требования к выполняемым работам:
       Выполнение работ должно проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям здания. В случае нанесения повреждений персоналом Подрядчика при оказании услуг ответственность несет Подрядчик, устранение нанесенного ущерба производится за его счет.
      Уборку и вывоз строительного мусора от разборки строительных конструкций и оборудования необходимо производить ежедневно в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
Подрядчик обеспечивает свой персонал средствами индивидуальной защиты за счет собственных средств, при этом соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности является для Подрядчика обязательным. 
       Технология производства работ должна обеспечивать безопасность как самих специалистов Подрядчика, так и находящихся на территории здания и прилегающей территории людей (производится комплекс мероприятий по безопасности). 
        Доставка рабочего персонала на место выполнения работ производится Подрядчиком. Бытовых и складских помещений, для выполнения работ, Заказчик не предоставляет. Работы выполняются из материала Подрядчика, заказ оборудования и материалов, их доставка на объект в соответствии с номенклатурой и количеством обеспечивает Подрядчик. 
       Подрядчик при выполнении работ использует свои материалы, изделия и оборудование, включающие изготовление и монтаж воздуховодов необходимого диаметра для надлежащего функционирования системы вентиляции, прокладку кабельной продукции, крепёж.
       Применяемые материалы, изделия, оборудование подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», должны иметь сертификаты соответствия. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии.
       Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь соответствующие сертификаты и должны соответствовать гигиеническим нормам и санитарным правилам (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19 июля 2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
     Правила техники безопасности предъявляемым к выполняемым работам:
     Работы выполняются в соответствии с требованиями:  
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
- СП 112.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений».                                                                   
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.                                                                    - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное              производство.                                                            
- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».   
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
- СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.                           
      Дополнительные требования: 	
      Во время производства работ обязательным требованием к подрядной организации  является:
1. Ведение общего журнала работ
2. Ведение журнала входного контроля материалов
3. Ведение журнала регистрации инструктажа  на рабочем месте 
4. Предоставление документов, подтверждающих качество на все изделия и материалы, завозимые на объект 
5.  Своевременное подписание актов на скрытые работы (при необходимости)
6.  Закрепление приказом ответственного за выполнение работ с подтверждением его квалификации в данной области (предоставлением копии подтверждающих квалификацию документов) 
7. Согласование графика выполнения работ с даты заключения контракта в течении 5 рабочих дней путем подписания графика в бумажном варианте.
      Порядок сдачи и приемки результатов работ
Уборка прилегающей к месту непосредственного проведения работ территории производится ежедневно по окончании работ. Регулярный вывоз строительного мусора и других отходов в период проведения и после окончания работ осуществляет Подрядчик, (утилизация строительного мусора осуществляется за счет заказчика и оформляться отдельным договором (контрактом). Места производства работ должны быть ограждены и обозначены соответствующими знаками. В случае загрязнения или порчи имущества в ходе выполнения работ, устранения нарушений осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Контроль качества и приемка выполненных работ, относящихся к категории скрытых, должны осуществляться уполномоченной комиссией Заказчика в присутствии ответственного представителя Подрядчика, после окончания указанных работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ, представленных Подрядчиком. Проведение последующих работ без подписания актов освидетельствования скрытых работ не допускаются. Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком. 
      Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании надлежащим образом оформленных документов счета, счета – фактуры или универсального передаточного документа (если исполнитель является плательщиком НДС) и Акта выполненных работ, подписанного Сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) дней с момента подписания Акта выполненных работ.
В стоимость работ, включены все расходы и затраты, связанные с исполнением контракта. 
Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику, путем направления Подрядчику (посредством электронной почты, на адрес электронной почты Стороны, соответствующего уведомления о расторжении Договора, в случае несвоевременного выполнения работ или не поставки оборудования Заказчику в установленный срок. При нарушении вышеуказанного срока без письменного согласия Заказчика, Заказчик считается утратившим интерес к выполнению обязательств по контракту и вправе отказаться от него. В этом случае Заказчик праве отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем порядке (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ)
Ответственность: в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от начальной цены закупки. 
Требования по сроку гарантий качества на результаты выполненных работ
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик гарантирует достижение показателей технического задания и возможность эксплуатации объекта в соответствии с его назначением на протяжении гарантийного срока.
Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами).
 Особые условия:
Материалы должны быть произведены в РФ, должны быть новыми, ранее не использованными, поставляемые для ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при использовании наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
	- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
  - на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
  - копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается использование при выполнении работ материалов и оборудования, бывшего в использовании.
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;
- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;
- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;
- не выделять вредных веществ;
  - соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;
 - быть ремонтнопригодными
С даты заключения контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).
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 Дополнительные требования к оказанию услуг 
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте, соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1160), строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. 
При производстве монтажных работ специалисты Подрядчика обязаны строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1479). Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Организация рабочих мест специалистов Поставщика должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», СП.7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и других нормативно-правовых актов, обязательных к исполнению

Наши реквизиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица»
191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13
ИНН 7825072672             КПП 784101001
Получатель УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» л/с 20726Х30610)  
Банк получателя ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород.
Казначейский счет 03214643000000013225                                    БИК 012202102
Корреспондентский счет 40102810745370000024                          ОКТМО 40910000

Проректор по АХР и КБ _________________                     О.И. Рябчиков
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                . Промышленный   в ент илятор ВР 80 - 75/6 №2,8 0,55/2730             Характеристики :    Мощность, кВт                                                                             0,55   Маркировка двигателя                                                                 АИР63В2   Частота вращения вала, об/мин                                                  2730   Исполнение                                                                                  схема 1   Размер рабочего колеса, мм                                                         280   Производительность, м3/ч                                                         700 - 2250   Полное давление, Па                                                                     840 - 300   Тип виброизолятора                                                                     ДО - 38   Количество виброизоляторов                                                    4   Масса без двигателя, кг                                                              23   Количество лопаток                                                                      6   Ши рина, мм                                                                                 544   Высота, мм                                                                                    546   Глубина, мм                                                                                   520  


