ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку материалов для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области

Наименование, характеристика, количество
	№
	Наименование товара
	Количество
	Требования, установленные
заказчиком

	1
	Подводка гибкая для воды 1/2 ВР*1/2 ВР 60 см
	50 шт
	Тип – гибкая. Материал – нержавеющая сталь, латунь. Способ подсоединения – гайка – гайка. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. Длина – 60 см. Резьба – ВР/ВР. 

	2
	Подводка гибкая для воды 1/2 ВР*1/2 НР 60 см
	50 шт
	Тип – гибкая. Материал – нержавеющая сталь, латунь. Способ подсоединения – гайка – штуцер. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. Длина – 60 см. Резьба – ВР/НР.

	3
	Подводка гибкая для смесителя 1/2 ВР*М10 штуцер 17/28 мм 60 см
	30 шт
	Тип – гибкая. Материал – нержавеющая сталь, латунь. Способ подсоединения – гайка – штуцер. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. Длина – 60 см. Резьба – ВР/НР.

	4
	Переходник 3/4 ВР* 1/2 НР никелированный
	20 шт
	Материал – латунь никелированная. Резьба - 3/4 ВР* 1/2 НР.

	5
	Переходник 1" ВР* 3/4 НР никелированный
	40 шт
	Материал – латунь никелированная. Резьба - 1" ВР* 3/4 НР.

	6
	Переходник 1" ВР* 1/2 НР никелированный
	20 шт
	Материал – латунь никелированная. Резьба – 1" ВР* 1/2 НР.

	7
	Муфта разъемная (американка) 32 мм х 1"НР комбинированная
	20 шт
	Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба - 1"НР. Диаметр трубы – 32 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом.

	8
	Муфта разъемная (американка) 20х1/2 ВР комбинированная
	50 шт
	Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба – 1/2"ВР. Диаметр трубы – 20 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом.

	9
	Муфта разъемная (американка) 25х3/4 ВР комбинированная
	25 шт
	Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба – 3/4"ВР. Диаметр трубы – 25 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом.

	10
	Муфта разъемная (американка) 32х1" ВР комбинированная
	20 шт
	Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба - 1"ВР. Диаметр трубы – 32 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом.

	11
	Муфта разъемная (американка) 40х1 1/2" ВР комбинированная
	14 шт
	Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба – 1 1/2"ВР. Диаметр трубы – 40 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом.

	12
	Муфта разъемная (американка) 50х2" ВР комбинированная
	6 шт
	Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба - 2"ВР. Диаметр трубы – 50 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом.

	13
	Соединитель прямой 16 обж.*1/2 ВР
	50 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим, резьба. Резьба – внутренняя. Диаметр подключения – 1/2 дюйма.

	14
	Соединитель прямой 16 обж.* 3/4 ВР
	50 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим, резьба. Резьба – внутренняя. Диаметр подключения – 3/4 дюйма.

	15
	Соединитель прямой 16 обж.*16 обж.
	20 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим.

	16
	Угол 16 обж.* 16 обж.
	30 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим.

	17
	Угол 20 обж.* 20 обж.
	30 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 20 мм. Тип соединения – обжим.

	18
	Угол 16 обж.* 1/2 ВР
	30 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим/резьба. Резьба внутренняя. Диаметр подключения – 1/2 дюйма.

	19
	Угол 20 обж.* 3/4 ВР
	30 шт
	Материал – латунь. Диаметр – 20 мм. Тип соединения – обжим/резьба. Резьба внутренняя. Диаметр подключения – 3/4 дюйма.

	20
	Труба металлопластиковая 16 мм
	100 м
	Диаметр – 16 мм. внутренний диаметр 12 мм. Толщина стенки – 2 мм. Толщина алюминия – 0.3 мм. Макс. рабочая температура – 95 Со. Макс. рабочее давление – 10 бар.

	21
	Труба металлопластиковая 20 мм
	100 м
	Диаметр – 20 мм. Внутренний диаметр 16 мм. Толщина стенки – 2 мм. Толщина алюминия – 0.3 мм. Макс. рабочая температура – 95 Со. Макс. рабочее давление – 10 бар.

	22
	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 50х2000 мм
	10 м
	Материал – полипропилен. Диаметр – 50 мм. Толщина стенки – 8,3 мм. Материал армирования – стекловолокно. Макс. рабочая температура – 95о С. Номинальное –PN25.
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