ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Опрыскиватель
	1 шт.
	Вид – ранцевый, с регулируемыми ремнями и накладкой для спины;

Питание – аккумуляторная батарея;

Емкость АКБ – не менее 8 Ач; 

Индикатор заряда батареи – наличие;
Тип - Пульверизатор

Количество режимов струи – не менее 3;

Объем – не менее 16 л.;

Материал - ABS пластик;

Производительность – не менее 5,5 л/мин;

Встроенная помпа – наличие;

Длина шланга – не менее 1,5 м.;

Фиксатор рычага – наличие;
Комплектация - аккумулятор – не менее 1 шт.; зарядное устройство- не менее 1 шт.; распылительная штанга со шлангом и рукояткой - не менее 1 шт.;  ранцевый ремень - не менее 1 шт.;  фильтр - не менее 1 шт.;  сменные распылительные насадки - не менее 3 шт.;  уплотнительное кольцо - не менее 3 шт.



