


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку осветительных приборов
для нужд ФКУ БМТиВС УФСИН России по Ярославской области

1. Требования к месту и времени поставки товара: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу, указанному Государственным заказчиком – г. Ярославль, ул. Малая пролетарская, д. 18а строение 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов. 
2. Требования к качеству товара: Поставляемый Товар должен отвечать требованиям государственных стандартов, техническим условиям, санитарным нормам 
и правилам, применяемым требованиями законодательства Российской Федерации 
в отношении товаров, являющихся предметом закупки. Также на него должна быть представлена гарантия. 
Поставляемый Товар должен иметь сопроводительную документацию: этикетку, паспорт, руководство пользователя, либо инструкцию, документы, подтверждающие безопасность и качество товара (сертификаты соответствия, выданные соответствующими контролирующими органами (предоставляются при поставке товара, если к данному типу товара предъявляются требования законодательства Российской Федерации). На каждой единице поставляемого Товара должна быть маркировка от производителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать и подтверждаться необходимыми документами.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
В случае обнаружения дефектов или брака при приемке Товара, Поставщик обязан заменить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
При несоответствии поставленного товара документам Заказчик вправе отказаться от принятия товара в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
3. Требование к маркировке и упаковке товара:
Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.  Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара 
от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки (в случае, если требования 
по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством РФ), наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося 
в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Требования к гарантийному сроку Товара: не менее срока гарантии, установленного производителем (указанное подтверждается прилагаемой при поставке гарантией производителя). В течение гарантийного срока заказчик вправе по своему усмотрению требовать от поставщика устранения недостатков товара, замены товара ненадлежащего качества.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о неисправности товара.
На товар (комплектующие изделия), переданные поставщиком взамен товара (комплектующих изделий), в которых в течение гарантийного срока была обнаружена неисправность, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, 
что и на замененные.
Все расходы, связанные с устранением недостатков, транспортировкой и заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока оплачиваются за счет поставщика.
В случае поставки товара несоответствующего качества или выявления брака 
в процессе хранения и использования поставщик обязан произвести замену товара 
на качественный в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты акта о выявленном несоответствии качества. Убытки, возникшие в связи с повторной поставкой товара, несет Поставщик. 
Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по контракту товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.
5. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
на 2026 год.
6. Спецификация
	№ п/п
	Наименование
	
Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.),

	1
	Лампа светодиодная RED LINE LED A60-10W-840-E27 R 10Вт A60 груша 4000К нейтр. бел. E27 Б0049635
	Мощность (Вт): 10
Цоколь: E27
Цветовая температура: 4000 К
Длина: 108 мм
Тип колбы: A60
Световой поток: 800 лм
Световая отдача: 80 лм/Вт

	шт.
	10
	54
	540,00

	2
	Светильники армстронг ЭРА SPO-6-36-4K-M
	Тип товара: светильник
Тип лампы: светодиодный
Тип светильника: Армстронг
Количество ламп/светодиодов: 112 шт.
Класс пылевлагозащищенности: IP40
Напряжение питания: 165-265 В
	шт.
	5
	730
	3650.00

	3
	Светодиодная лампа ЭРА LED P45-11W-840-E27 диод, шар, нейтр Б0032989
	Мощность (Вт):11
Цоколь:E27
Цветовая температура:4000 К
Длина:82 мм
Тип колбы:G
Световой поток:880 лм
Световая отдача:80 лм/Вт
	шт.
	5
	145
	725.00

	4
	Светодиодная лампа TOKOV ELECTRIC 9вт линейная t8 4000к g13 176-264в (tkl) TKL-T8/G-G13-9-4K
	Мощность (Вт):9
Цоколь:G13
Цветовая температура:4000 К
Длина:590 мм
Тип колбы:T8
Световой поток:800 лм
Световая отдача:88 лм/Вт
	шт.
	10
	122
	1220.00

	5
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric (Schneider Electric) ATLAS DESIGN, сх.5, 10 АХ, в сборе, белый, арт. ATN000152
	Тип:оконечный
Монтаж:встраиваемый (скрытый)
Количество постов:1
Материал:АБС-пластик
Количество клавиш:2
Степень защиты:IP20
Индикатор:нет
	шт.
	2
	252
	504.00

	6
	Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-050 50Вт 6500K IP65 Б0052024

	Способ установки:монтажная скоба (лира)
Тип лампы:светодиоды
Мощность светильника:50 Вт
Цветность:холодный белый (более 5000 К)
Цветовая температура:6500 К
Степень защиты:65 IP
Датчик движения:нет
	шт.
	1
	570
	570.00

	7
	Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-010 10Вт 6500K IP65 Б0052021

	Способ установки: монтажная скоба (лира)
Тип лампы:светодиоды
Мощность светильника:10 Вт
Цветность:холодный белый (более 5000 К)
Цветовая температура:6500 К
Степень защиты:65 IP
	шт.
	2
	223
	446.00

	8
	[bookmark: _GoBack]Светильник светодиодный настенно-потолочный Jazzway PPO-03 1200 40Вт 4000К AL 180-240В ДПО IP40 5028838A

	Вид крепления:накладной
Тип:настенные/потолочные
Мощность светильника:40 Вт
Цоколь:нет (встроенные светодиоды)
Тип лампы:встроенные светодиоды
Угол свечения:120 град
Наличие линз:да

	шт.
	3
	1319
	3957.00

	
	ИТОГО:
	11612,00



7. Срок поставки в адрес Грузополучателя: до 6.09.2026 с момента заключения Контракта.
