Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:		

				
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Ведомость объемов работ №ЛС-02-01-01	
Устройство покрытия в МКДОУ№57 (дорожки)	
Основание:		
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом	100 м2	1,39	
2	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый (прим. красный, зеленый, желтый)	кг	71,585	
3	Крошка резиновая цветная	КГ	981,757	
4	Резка бортовых камней: бетонных (Протезы в бордюрах нужны для водоотведения воды)	100 резов	0,08	
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0048	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,00024	
7	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3	0,03024	
8	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (применительно. Устройство бетонных водоотводных водостоков)	100 м	0,12	
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3	0,708	
10	Лоток водоотводной бетонный, размер 500х160х50 мм	ШТ	24	
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0048	
	
Составил:					
	
Проверил: