Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту оборудования видеонаблюдения и телефонной связи в здании Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Рязанской области

1. Наименование и цели работ.
Выполнение комплекса работ по восстановлению работоспособности гибридного видеорегистратора, аналогового телефонного аппарата и видеокамеры наружного наблюдения, вышедших из строя, с целью обеспечения бесперебойной работы систем безопасности и связи в учреждении Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Рязанской области. Оказание услуг производится по адресу390000 г. Рязань, Соборная площадь, д. 13.

2. Состав работ (объем выполняемых работ).
2.1. По гибридному видеорегистратору: устранить неисправность, связанную с отсутствием загрузки операционной системы и выводом изображения на экран. Для этого выполнить диагностику блока питания, при необходимости произвести его замену на новый блок питания 12В 5А. После замены обеспечить штатную загрузку устройства и восстановить видеовыход на монитор.
2.2. По аналоговому телефонному аппарату: восстановить работу аппарата, выявив причину отсутствия связи. Произвести обследование телефонной линии с использованием специального оборудования (тональный генератор) для поиска повреждённого участка кабеля на стороне аналоговой АТС. Осуществить переключение (кроссировку) на исправный резервный кабель. Обеспечить устойчивую работу телефонной линии и аппарата.
2.3. По видеокамере, установленной над главным входом: восстановить передачу видеосигнала на видеорегистратор. Проверить целостность кабельной трассы, при невозможности ремонта кабеля или самой камеры выполнить замену видеокамеры на новую аналогичную модель, произвести её монтаж, настройку фокуса и угла обзора для обеспечения качественного изображения.

3. Требования к результату.
После выполнения работ всё оборудование должно функционировать в штатном режиме без сбоев. Видеорегистратор должен загружаться и выводить изображение со всех подключённых камер. Телефонный аппарат должен обеспечивать исходящую и входящую связь. Камера главного входа должна передавать устойчивое чёткое видео на регистратор круглосуточно.

4. Требования к исполнителю и материалам.
 Исполнитель должен использовать новые, сертифицированные комплектующие (блок питания, видеокамера), соответствующие техническим параметрам заменяемого оборудования. Работы должны выполняться без повреждения смежных коммуникаций и систем Заказчика.
5. Сроки выполнения работ.
 Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки с момента подписания договора, учитывая аварийный характер неисправностей (оборудование не функционирует, что влияет на безопасность объекта). Ориентировочный срок выполнения – не более 1–2 рабочих дней.
6. Гарантийные обязательства.
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные комплектующие сроком на 12 месяцев с даты подписания акта приёмки-сдачи. В случае выявления дефектов в гарантийный период, возникших по вине Исполнителя, все работы по их устранению производятся за счёт Исполнителя и в согласованные с Заказчиком сроки.
 7. Порядок приёмки.
 По завершении работ Исполнитель предоставляет акт выполненных работ. Приёмка осуществляется комиссией Заказчика с проверкой работоспособности всего отремонтированного оборудования. Оплата производится после подписания акта на основании выставленного счёта.
