
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                                                                                                            ОКПД 2: 95.11.10.110

1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ Центр крови ФМБА России)

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) (далее по тексту - «Оборудование»), (в соответствии с перечнем оборудования (Таблица 1) и Перечнем работ по ремонту оборудования (Таблица 2).

3. Место выполнения работ и место приёма-сдачи выполненных работ:
3.1. Место выполнения работ: 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2
3.2. Место приёма-сдачи: 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2

4. Срок выполнение работ: 30 (Тридцать) рабочих дней со дня заключения Контракта. 


5. Работы, не установленные настоящим техническом задании и выполненные исполнителем, заказчиком не оплачиваются.

6. Нормативно-правовые основания: При выполнении работ исполнитель обязан руководствоваться:
6.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
6.2. Межгосударственным стандартом ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
6.3. Межгосударственным стандартом ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;
6.4. Межгосударственным стандартом ГОСТ 13.2.001-2001 «Репрография. Копирография. Аппараты копировальные электрофотографические. Общие технические требования»;
6.5. Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 71784-2024 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приёмка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;
6.6. Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
6.7. Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50936-2013 «Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия»;
6.8. Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;
6.9. Государственным стандартом Союза ССР ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний».

7. Требования к исполнителю:
7.1. Единые требования в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);
7.2. Требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44 ФЗ (Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
8. Требования к выполнению работ:
8.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с технологической последовательностью, квалифицированными работниками исполнителя, которые должны быть оснащены необходимыми соответствующими инструментами, оборудованием и специальной одеждой для выполнения работ.
8.2. Вовремя выполнения работ исполнитель обязан обеспечить соблюдения работниками исполнителя необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей природной среды.
8.3. Используемые исполнителем при проведении текущего ремонта оборудования запасные части должны иметь сертификаты качества и соответствовать государственным стандартам и (или) международным стандартам и (или) техническим условиям, действующим в Российской Федерации (гарантирующее качество и безопасность запасных частей), иметь товарный знак.
8.4. Все запасные запчасти к оборудованию используемые исполнителем при проведении текущего ремонта оборудования, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства с техническими характеристиками не ниже, чем у вышедших из строя, совместимы с оборудованием заказчика, также не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и (или) функционированием при их использовании.
8.5. Используемые исполнителем при проведении текущего ремонта оборудования, запасные части не должны ухудшать техническое состояние оборудования.

9. Перечень принтеров и многофункциональных устройств (МФУ): 														                                        Таблица №1
	№ п/п
	Марка и модель оборудования
	Инвентарный номер оборудования
	Наименование по бухгалтерскому учету
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Pantum P3010
	2101240308
	Принтер Pantum P3010 в составе: Анализатор иммунохимический модульный ARCITECT i2000sr для in vitro диагностики
	шт.
	1

	2. 
	Pantum P3010
	4101341319
	Принтер лазерный PANTUM P3010DW черно-белый
	шт.
	1

	3. 
	HP LJ M425
	4101340136
	Многофункциональное устройство лазерное HP LASERJet Pro MFP
	шт.
	1

	4. 
	HP LJ M425
	4101340141
	Многофункциональное устройство лазерное HP LASERJet Pro MFP
	шт.
	1

	5. 
	HP LJ M425
	4101360441
	Многофункциональное устройство лазерное HP LASERJet Pro MFP
	шт.
	1

	6. 
	HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn  
	4101240067
	МФУ лазерное А4 HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn (CF286A)
	шт.
	1

	7. 
	Kyocera M6230cidn
	4101341077
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	8. 
	Kyocera M6030CDN 
	4101240441
	Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera M6030CDN
	шт.
	1

	9. 
	Kyocera M6530СDN 
	4101240700
	МФУ Kyocera M6530СDN
	шт.
	1

	10. 
	Kyocera FS-1035MFP
	2101340022
	Kyocera FS-1035MFP/DP А4, 35ppm ,1200dpi, 256Mb, USB, LAN   МФУ
	шт.
	1

	11. 
	Kyocera M2035dn
	4101240424
	Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera M2035 DN
	шт.
	1

	12. 
	Kyocera M2735
	4101341075
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	13. 
	Kyocera M2735
	4101341068
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	14. 
	Kyocera M2235dn
	4101341307
	Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M2235DN, A4, лазерный, белый [1102vs3ru0]
	шт.
	1

	15. 
	Kyocera M2235dn
	4101341306
	Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M2235DN, A4, лазерный, белый [1102vs3ru0]
	шт.
	1

	16. 
	Kyocera M2235dn
	4101241263
	МФУ Kyocera ECOSYS M2235dn 
	шт.
	1

	17. 
	Kyocera M2235dn
	4101341308
	Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M2235DN, A4, лазерный, белый [1102vs3ru0]
	шт.
	1

	18. 
	HP LaserJet Enterprise 700 M775dn 
	4101240070
	МФУ лазерное цветное А3 HP LaserJet Enterprise 700 M775dn (CC522A)
	шт.
	1

	19. 
	Pantum P3010W
	4101341333
	Принтер лазерный PANTUM P3010DW черно-белый
	шт.
	1

	20. 
	Kyocera M6230cidn
	4101341076
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	21. 
	Kyocera M2735
	4101341071
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	22. 
	Kyocera M2735
	4101341069
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	23. 
	Kyocera M2735
	4101341067
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	24. 
	Samsung ML2160
	4101340842
	Принтер лазерный монохромный MLT-D101S (1500 стр.) Samsung ML-2160
	шт.
	1

	25. 
	Samsung ML2160
	4101340839
	Принтер лазерный монохромный MLT-D101S (1500 стр.) Samsung ML-2160
	шт.
	1

	26. 
	HP LJ P1102
	1101241128
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	27. 
	HP LJ P1102
	4101241126
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	28. 
	HP LJ P1102
	4101241140
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	29. 
	HP LJ P1102
	4101241131
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	30. 
	HP LJ P1102
	4101241134
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	31. 
	HP LJ P1102
	4101241139
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	32. 
	HP LJ P1102
	4101241145
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	33. 
	HP LJ P1102
	4101241119
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	34. 
	HP LJ P1102
	4101241135
	Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102 USB 2.0
	шт.
	1

	35. 
	HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn 
	4101240061
	МФУ лазерное А4 HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn (CF286A)
	шт.
	1

	36. 
	HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn 
	4101340135
	МФУ лазерное А4 HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn (CF286A)
	шт.
	1

	37. 
	Brother HL-5350DN
	41631488
	Принтер Brother HL-5350DN в составе: Анализатор бактериолог.BD BACTEC FX с принадлеж.
	шт.
	1

	38. 
	HP Laser 107r
	4101241344
	 Принтер HP Laser 107r в составе: Анализатор бактериологический автоматический юнона®LABSTAR с принадлежностями
	шт.
	1

	39. 
	HP Laser 107r
	4101241345
	Принтер HP Laser 107r в составе: Анализатор бактериологический автоматический юнона®LABSTAR с принадлежностями
	шт.
	1

	40. 
	Kyocera M2735
	4101341073
	Многофункциональное устройство (МФУ)
	шт.
	1

	41. 
	Brother HL-5350DN
	4101241331
	Принтер Brother HL-5350DN в составе: Анализатор автоматический иммуногематологический IH-500 c принадлежностями
	шт.
	1

	ИТОГО
	 
	Шт.
	41



10. Перечень работ по ремонту оборудования.

Работы по ремонту и техническому обслуживанию Оборудования проводится в соответствие с Таблицей №2, которая являются неотъемлемой частью Технического задания:
                                                                                                                                                     Таблица 2
	№ п/п
	Наименование оборудования.
	Инвентарный номер оборудования
	Перечень работ по ремонту оборудования.

	1. 
	Принтер Pantum P3010
	2101240308
	Замена ролика узла захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	2. 
	Принтер Pantum P3010
	4101341319
	Замена печи в сборе;
Ввод в эксплуатацию.

	3. 
	Многофункциональное устройство HP LASERJet Pro MFP

	4101340136
	Замена ролика захвата из кассеты (лоток 2);
Замена роликов автоподатчика с применением сервисного комплекта;
Замена Шарнир (петля) автоподатчика;
Ввод в эксплуатацию.

	4. 
	Многофункциональное устройство HP LASERJet Pro MFP

	4101340141
	Замена печи в сборе 
Замена роликов с применением сервисного комплекта;
Ввод в эксплуатацию.

	5. 
	Многофункциональное устройство HP LASERJet Pro MFP

	4101360441
	Замена ролика захвата из кассеты (лоток 2);
Ввод в эксплуатацию.

	6. 
	Многофункциональное устройство А4 HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn

	4101240067
	Замена ролика захвата из кассеты (лоток 2);
Ввод в эксплуатацию.

	7. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M6230cidn
	4101341077
	Замена узла проявки;
Замена узла фотобарабана;
Ввод в эксплуатацию.

	8. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M6030CDN
	4101240441
	Замена узла проявки;
Замена узла переноса изображения в сборе;
 Ввод в эксплуатацию.

	9. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M6530СDN
	4101240700
	Замена Блока
фотобарабана, 
Блоков проявления, 
Блока фиксации изображения,
Узла подачи бумаги,
Тормозного ролика в сборе,
Вала переноса изображения в
сборе, Блока переноса
изображения, с применением
сервисного комплекта;
Ввод в эксплуатацию.

	10. 
	Многофункциональное устройство Kyocera FS-1035MFP/DP
	2101340022
	Замена узла фиксации
Замена роликов 
Замена блока проявки и блока барабана с применением сервисного комплекта;
Ввод в эксплуатацию.

	11. 
	 Многофункциональное устройство Kyocera M2035 DN

	4101240424
	Замена узла фиксации
Замена блока проявки и блока барабана с применением сервисного комплекта;
 Ввод в эксплуатацию.

	12. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735:

	4101341075
	Замена блока проявки и блока барабана с применением сервисного комплекта;
Ввод в эксплуатацию.

	13. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735
	4101341068
	Восстановление фьюзера;
 Замена узла проявки;
 Ввод в эксплуатацию.

	14. 
	Многофункциональное устройство Kyocera Ecosys M2235DN


	4101341307
	Замена узла фотобарабана и роликов;
Ввод в эксплуатацию.

	15. 
	Многофункциональное устройство Kyocera Ecosys M2235DN
	4101341306
	Замена узла фотобарабана и роликов с применением сервисного комплекта;
Восстановление фьюзера;
Ввод в эксплуатацию.

	16. 
	Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M2235dn

	4101241263
	Замена роликов;
Замена блока проявки и блока барабана с применением сервисного комплекта;
Ввод в эксплуатацию.

	17. 
	Многофункциональное устройство Kyocera Ecosys M2235DN

	4101341308
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности

	18. 
	Многофункциональное устройство HP LaserJet Enterprise 700 M775dn

	4101240070
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности

	19. 
	Принтер PANTUM P3010DW
	4101341333
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности

	20. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735
.
	4101341076
	Замена роликов;
Ввод в эксплуатацию.

	21. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735  
	4101341071
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности

	22. 
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735

	4101341069
	Замена роликов;
Ввод в эксплуатацию.

	23.  
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735


	4101341067
	Замена комплекта роликов;
Ввод в эксплуатацию.

	24.  
	Принтер Samsung ML-2160

	4101340842
	Техническое обслуживание 
Проверка работоспособности оборудования.

	25.  
	Принтер Samsung ML-2160

	4101340839
	Техническое обслуживание 
Проверка работоспособности оборудования.

	26.  
	Принтер HP LaserJet Pro P1102
	1101241128
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	27.  
	Принтер HP LaserJet Pro P1102


	4101241126
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	28. 
	Принтер HP LaserJet Pro P1102
 

	4101241140
	Замена ролика захвата;
 Ввод в эксплуатацию.

	29. 
	Принтер HP LaserJet Pro P1102

	4101241131
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	30.  
	Принтер HP LaserJet Pro P1102

	4101241134
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	31.  
	Принтер HP LaserJet Pro P1102

	4101241139
	Замена ролика захвата;
 Ввод в эксплуатацию.

	32.  
	Принтер HP LaserJet Pro P1102

	4101241145
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	33. 
	Принтер HP LaserJet Pro P1102

	4101241119
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	34. 
	Принтер HP LaserJet Pro P1102

	4101241135
	Замена ролика захвата;
Ввод в эксплуатацию.

	35. 
	Многофункциональное устройство HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn


	4101240061
	Замена Шарнира (петля) автоподатчика;
Ввод в эксплуатацию.

	36. 
	Многофункциональное устройство HP LazerJet Pro 400 MFP M425dn:

	4101340135
	Замена печи;
Ввод в эксплуатацию.

	37.  
	Принтер Brother HL-5350DN

	41631488
	Техническое обслуживание 
Проверка работоспособности оборудования.

	38.  
	Принтер HP Laser 107r

	4101241344
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности оборудования.

	39.  
	Принтер HP Laser 107r

	4101241345
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности оборудования.

	40.  
	Многофункциональное устройство Kyocera M2735

	4101341073
	Замена роликов;
Ввод в эксплуатацию.

	41.  
	Принтер Brother HL-5350DN

	4101241331
	Техническое обслуживание;
Проверка работоспособности оборудования.



11. Порядок выполнения работ: 
· Исполнитель несет ответственность за сохранность и целостность оборудования Заказчика с момента приемки их в работу и до момента передачи Заказчику.
· Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту МФУ, принтеров с использованием расходных материалов, деталей, необходимых для обеспечения нормального функционирования всех их узлов.
· Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит закупку необходимых для ремонта многофункциональных устройств и принтеров расходных материалов и деталей в соответствии с требованиями технической документации к оборудованию.
· Детали, расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении (не восстановленными), без замены составных частей, оригинальными совместимыми с многофункциональными устройствами и принтерами, указанными в пункте 4 настоящего описания объекта закупки.
· Исполнитель оставляет заменяемые (изношенные) детали многофункциональных устройств и принтеров Заказчику.
· Представитель Заказчика вправе присутствовать и наблюдать за процессом выполнения работ.
· При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и электробезопасности. В случае, если действиями Исполнителя во время выполнения работ, был причинен вред многофункциональным устройствам и (или) принтерам и (или) другому имуществу Заказчика, Исполнитель обязуется за свой счет восстановить или заменить их в сроки, указанные Заказчиком в акте выявленных недостатков. 
· После выполнения работ Исполнитель обязан убрать производственный мусор и грязь своими силами и средствами.

11.1 . Техническое обслуживание оборудования, перечисленного в Таблице 1, включает:
·  диагностику состояния оборудования, определение деталей или узлов, подлежащих замене;
·  разборку оборудования полностью или частично, очистку всех движущихся и соприкасающихся узлов/деталей с бумагой;
·  разборку основных узлов на предмет выявления мелких дефектов и их устранения, чистку всех узлов; 
·  чистку внешних и внутренних поверхностей, для приведения в надлежащий вид внешнего облика;
·  замену деталей и узлов, выработавших свой ресурс, а также замену неисправных деталей и узлов;
·   проверку на отсутствие повреждений сетевого кабеля, сетевой вилки и разъема сетевого кабеля;  
·   проверку прохождения листа бумаги по тракту; 
·    при наличии в оборудовании устройства сканирования документов, произвести очистку оптической системы оборудования (в том числе: зеркал, линз, оптронных пар, датчиков и т.д.) от пыли, грязи и произвести юстировку оптики;
· проверку отсутствия дефектов барабана и отсутствия тёмного фона; 
· проверку копии на равномерность плотности и качество закрепления тонера;    
· устранение возникающих в процессе эксплуатации неисправностей;
· тестирование оборудования, настройку необходимых параметров после проведения технического обслуживания
·  в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации оборудования при необходимости произвести настройку и (или) подстройку и (или) механическую регулировку узлов и механизмов оборудования.
11.2. Проверка работоспособности оборудования, перечисленного в Таблице 1, включает;
· визуальный осмотр и проверка подключений;
· тестирование основных функций;
· проверка качества печати и сканирования;
· анализ работы механических узлов;
· тестирование сетевых функций.
11.3. Ремонт оборудования, перечисленного в Таблице 1, включает:
·  проведение осмотра и диагностики оборудования;
·  ремонт для восстановления работоспособности и ресурса техники либо ее составных частей, устранение обнаруженных неисправностей с доведением технических параметров техники до предусмотренных производителем норм посредством замены или ремонта базовых составных частей техники;
·  тестирование работоспособности техники после ремонта.
Выполнение работ по ремонту Исполнитель выполняет из своих материалов (запасных частей). Исполнитель обязуется использовать материалы (запасные части), не обремененные правами третьих лиц.

 11.4. Ввод в эксплуатацию оборудования, перечисленного в Таблице 1, включает:
· произвести тестирование работы всех функций и режимов работы, предусмотренных производителем данной оборудования;
· проведение испытаний и пусконаладочных работ.

12. Требования к сроку гарантии качества выполнения работ:
12.1. Гарантия исполнителя на выполненные работы должна составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня, следующего за днём подписания заказчиком документа о сдаче-приемки оказанных услуг, а на запасные части, узлы и механизмы, устанавливаемые исполнителем в оборудовании при произведении текущего ремонта оборудования, не ниже гарантийного срока, установленного производителем.
12.2. При выявлении заказчиком в течение гарантийного срока несоответствия выполненных работ требованиям контракта, в том числе настоящего Технического Задания исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днём получения сообщения от заказчика о выявленных несоответствиях оказанных услуг согласовать с заказчиком срок устранения исполнителем выявленных несоответствий и за свой счет устранить данные несоответствия условиям исполнения контракта и настоящего технического задания.
12.3. В случае повреждения оборудования в течение гарантийного срока по причине несоответствия установленных исполнителем в оборудовании запасных частей, узлов и механизмов при произведении текущего ремонта оборудования, требуемым характеристикам производителя оборудования, исполнитель обязан возместить заказчику все материальные затраты.
12.4. В случае необходимости замены неисправных запасных частей, узлов и механизмов оборудования в пределах гарантийного срока исполнитель обязан производить замену неисправных запасных частей, узлов и механизмов оборудования на исправные аналогичные запасные части, узлы и механизмы оборудования или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.
12.5. В случае замены неисправных запасных частей, узлов и механизмов оборудования в пределах гарантийного срока, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации установленных (заменённых) запасных частей, узлов и механизмов оборудования в пределах гарантийного срока продлевается на время, в течение которого оборудование не использовались из-за обнаруженных дефектов.
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