Приложение


[bookmark: _Hlk96066414]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку аккумулятора

	№№
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Аккумулятор для дрели-шуруповерта

	
	1
	Тип: Аккумулятор для инструмента
Емкость, А•ч: 1.50
Напряжение аккумулятора: 20 В
Подключение аккумулятора: Слайдер
Совместимость с инструментом: шуруповерт модели DKCD20FU-Li.





1. Общие требования:                                                                                                                                                               
1.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов.                                                                                                                                                                   
      1.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по них изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.         
      2.Условия поставки товара: 
     2.1. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми. 
    Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных 
работах к конечному месту эксплуатации. 
2.2. При поставке Поставщик представляет соответствующие документы, подтверждающие его качество (паспорт товара, включающие сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации, или принятию декларации о соответствии), что должно быть подтверждено копиями данных документов при поставке товара.
2.3. Поставщик производит поставку Товара одной партией в количестве, указанном в товарно-сопроводительных документах, на основании Технического задания.
 
        3.Требования о приёмке товара (услуг): 
   3.1. Заказчик при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара заявке, в которой указано его количество и наименование. 
   3.2. Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в Контракте и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика. 
     В случае несоответствия поставляемого Товара требованиям, настоящего Технического задания, а также требованиям по количеству, ассортименту, комплектности установленным настоящим Техническим заданием, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара, составить акт отказа в приемке Товара с указанием соответствующих причин. Товар считается не поставленным, Поставщик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней поставить Товар, соответствующий требованиям документации. 

4.Срок поставки товара:                                                       
   4.1. С даты заключения Контракта, по 10 апреля 2026 года, включительно.
   
5. Гарантия качества товара:
 5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.
5.2. Гарантия должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на товар завода-изготовителя, гарантия предоставляется Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. 
Гарантийный период исчисляется со дня получения товара Заказчиком. 
Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока. 

6.Место поставки товара:
Доставка Товара осуществляется за счет и автотранспортом Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в адрес грузополучателя: - Респ Карелия, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, наб Варкауса, дом 4, склад Онежского района водных путей.

     
 Производитель путевых работ ОРВП:                                                   А.В. Вислянский

тел. 8-8142-796042
