
                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                               

на приобретение запчастей, необходимых для проведения ремонта транспортных средств ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»



	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Дифференциал на мост спайсер в сборе с хвостовиком и подшипниками.
	Дифференциал уаз Патриот Хантер заднего и переднего моста Спайсер 9 37 зубов с подшипниками 7606 7608 7510 Характеристики: Тип Дифференциал в сборе Модель Спайсер Категория: Запасные части УАЗ Дифференциал уаз для моста спайсер в сборе: Главная пара 9 37зубов; Подшипник 7606 1шт; Подшипник 7608 1шт; Подшипник 7510 2шт. Партномер (артикул производителя) 3160-30-2403010-11 Количество зубьев шестерни ведущей главной передачи: 9 Количество зубьев шестерни ведомой главной передачи: 37
	шт
	2



Поставщик обязан передать товар Заказчику не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после заключения контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки товара: Пермский край, Красновишерский район, пос. Набережный, ул. Речная, д.6.

               Товар должен быть новым, соответствовать названию, техническим характеристикам, указанным в техническом задании и не бывшим в употреблении.
               
 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности. 
 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

