Техническое задание Интерактивный комплекс 43’’ 
26.20.13
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Показатели
	Страна происхождения

	Исполнение интерактивного комплекса
	-
	Интерактивный комплекс (далее - Изделие) представляет собой совмещенные в едином корпусе устройство отображения графической информации, управляющий компьютер, устройство сенсорного ввода.
В корпусе изделия должен быть предусмотрен ревизионный люк для доступа к дисплею и управляющему компьютеру.
	Россия

	Состав Изделия

	-
	Управляющий компьютер, устройство отображения графической информации, устройство сенсорного ввода, программное обеспечение – лицензионная операционная система; программное обеспечение, включенное в реестр Минцифры; единый корпус для напольного размещения.
	

	Материал изготовления корпуса Изделия
	-
	Сталь 
	

	Толщина материала корпуса Изделия
	Мм 
	≥ 1,5
	

	
Цвет корпуса изделия
	-
	По согласованию с заказчиком по каталогу RAL
	

	Цвет сердечника корпуса
	-
	По согласованию с заказчиком по каталогу RAL
	

	Все комплектующие управляющего компьютера и устройства вывода графической информации
	-
	Подключены, задействованы, совместимы на аппаратном уровне и работоспособны
	

	Физический вычислительный процессор управляющего компьютера
	-
	Наличие 
	

	Тактовая частота физического вычислительного процессора управляющего компьютера (без использования технологии разгона)
	ГГц
	≥ 3,3 и ≤ 4,3
	

	Количество вычислительных ядер физического вычислительного процессора управляющего компьютера
	Штук 
	≥ 4 и ≤ 6 
	

	Объем кэш памяти третьего уровня физического вычислительного процессора управляющего компьютера
	Мб
	≥12 и ≤ 16
	

	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти управляющего компьютера
	Гб
	≥ 32

	

	Количество модулей оперативной памяти управляющего компьютера
	Штук 
	≥ 1
	

	Стандарт оперативной памяти управляющего компьютера
	-
	DDR4
	

	Объем памяти каждого модуля оперативной памяти управляющего компьютера
	Гб
	≥ 8
	

	Объем накопителя управляющего компьютера
	Гб
	≥ 500
	

	Количество встроенных носителей информации управляющего компьютера
	Штук 
	≥ 1
	

	Предназначение встроенного носителя информации управляющего компьютера
	-
	Для записи и хранения данных
	

	Тип встроенного носителя информации управляющего компьютера
	-
	SSD
	

	Устройство сенсорного ввода
	-
	Наличие 
	

	Количество поддерживаемых касаний пользователя 
	Точки касания
	≥ 20
	

	Технология сенсорного ввода
	-
	Инфракрасная рамка
	

	Предназначение устройства вывода графической информации
	-
	Вывод текстовой и графической информации в формате Ultra HD, получаемой от УК, обеспечение взаимодействие с элементами операционной системы Изделия посредством сенсорного жидкокристаллического дисплея
	

	Диагональ устройства отображения графической информации
	Дюймов 
	≥ 43 и ≤ 45
	

	Максимальное поддерживаемое разрешение по горизонтали устройства вывода графической информации
	Пикселей 
	≥ 3840
	

	Максимальное поддерживаемое разрешение по вертикали устройства вывода графической информации
	Пикселей 
	≥ 2160
	

	Контрастность устройства вывода графической информации
	-
	≥ 4000:1
	

	Яркость устройства вывода графической информации
	Кандел на квадратный метр
	≥ 350
	

	Максимальный угол обзора текстовой и графической информации по горизонтали устройства вывода графической информации
	Градусов 
	≥ 178
	

	Максимальный угол обзора текстовой и графической информации по вертикали устройства вывода графической информации
	Градусов 
	≥ 178
	

	Время отклика устройства вывода графической информации
	Мс 
	≥ 5 
	

	Защитное закаленное стекло на устройстве вывода графической информации
	-
	Наличие
	

	Толщина защитного закаленного стекло на устройстве вывода графической информации
	Мм 
	≥ 2
	

	Максимальная скорость передачи данных встроенной сетевой гигабитной карты управляющего компьютера
	Мбит в секунду
	≥ 1000
	

	Встроенный адаптер для подключения к беспроводным сетям
	-
	Наличие 
	

	Частота беспроводного соединения, встроенного в управляющий компьютер адаптера для подключения к беспроводным сетям
	ГГц
	≥ 2,4 
	

	Акустическая система
	
	Наличие 
	

	Количество встроенных динамиков акустической системы
	Штук 
	≥ 2
	

	Объемное звучание
	
	Наличие
	

	Звуковая мощность каждого встроенного динамика акустической системы
	Ватт
	≥ 10 и ≤ 15
	

	Количество разъемов USB (тип A)
	Штук 
	≥ 2
	

	Количество разъемов USB (тип A) версии 3.0
	Штук 
	≥ 1
	

	Количество аудиоразъемов 3,5 мм «джек»
	Штук 
	≥ 1
	

	Количество разъемов LAN
	Штук 
	≥ 1
	

	Блок питания управляющего компьютера
	-
	Наличие 
	

	Предназначение блока питания управляющего компьютера
	-
	Предназначен для подключения к источнику сетевого напряжения 220 Вольт и обеспечения функционирования компонентов Изделия
	

	Габаритный размер «высота» Изделия
	Мм 
	≥ 990 и ≤ 1000
	

	Габаритный размер «ширина» Изделия по основанию
	Мм
	≥ 1020 и ≤ 1030
	

	Габаритный размер «глубина» Изделия
	Мм 
	≥ 550 и ≤ 560
	

	Длина кабеля питания
	М 
	≥ 1,8
	

	Количество кабелей питания
	Штук 
	≥ 1
	

	Количество пультов включения устройства вывода графической информации
	Штук 
	≥ 1
	

	Количество ключей от ревизионного лючка
	Штук 
	≥ 2
	

	Операционная система
	-
	Windows версия не ниже 11
	

	Максимальный поддерживаемый объем накопителя памяти, поддерживаемый операционной системой управляющего компьютера
	Тб
	≥ 1
	

	Поддержка переключения между пользователями лицензионной операционной системой управляющего компьютера
	-
	Наличие 
	

	Встроенный интернет-обозреватель лицензионной операционной системы управляющего компьютера
	-
	Наличие 
	

	Функция создания логических групп компьютеров лицензионной операционной системы управляющего компьютера
	-
	Имеет функцию создания логических групп компьютеров с централизованной аутентификацией в едином каталоге учетных записей
	

	Механическая   регулировка   угла   наклона   экрана
	-
	0-90 градусов
	

	Программное обеспечение «Интерактивная рабочая среда» (далее сокращённо «среда») состоит в реестре российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	-
	Наличие
	

	Интерактивная рабочая среда содержит виртуальный (голосовой) помощник (на основе искусственного интеллекта) с возможностью демонстрации аудио / видео / изображений и текстовой информации 
	-
	Наличие
	

	Голосовой помощник умеет вести диалог с пользователем, понимать его инструкции и вопросы, а также давать информацию и советы. 
	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник работает на основе искусственного интеллекта и способен анализировать содержание сообщений и предлагать наиболее релевантные и информативные ответы.
	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник генерирует тексты в разных жанрах и форматах. Составляет языковые модели. 
	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник составляет план тренировок с учетом индивидуальных данных пользователя / пользователей (веса, возраста и прочих вводных), составляет меню к любому мероприятию / празднику
	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник может пересказать данные из загруженных файлов, структурировать их в виде списков, чек-листов и таблиц, описать увиденное на картинке или дополнить текст из файла информацией из базы данных.

	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник может искать актуальную информацию, делает это автоматически. 

	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник способен писать и редактировать код на следующих языках программирования: Python, JavaScript, C++, C#, Ruby, Go, Swift, Kotlin.
	-
	Наличие
	

	В виртуальном помощнике доступен голосовой режим: при работе в этом режиме виртуальный помощник имитирует речь реального человека: проявляет эмоции, меняет интонации, реагирует на перебивание.
	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник помогает настроить работу гаджетов, тренирует навыки креативного письма, работает над дизайном презентаций, логотипов и публикаций в соцсетях.
	-
	Наличие
	

	Виртуальный помощник поддерживает цепочки размышлений — дробит пользовательский запрос на части и пошагово разбирают каждую. За «мыслительным» процессом можно наблюдать в режиме реального времени: на месте будущего ответа появляются надписи. 
	-
	Наличие
	

	Среда имеет функционал создания экрана «визитки»
	-
	Наличие
	

	В «визитке доступны следующие функции:
- Размещение виджетов - размещает на экране визитки виджет с новостями, календарём или погодой.
- Добавление кнопки – с переходам на любую веб-страницу.
- Интеграция видео на визитку. Видео можно проигрывать в трех режимах: зацикленное воспроизведение, автоматическое включение после загрузки, включение по нажатию.
- Перемещение элементов - позволяет перемещать элементы на странице и менять их масштаб.
- Трансляция рекламы. Реклама может быть представлена в виде слайд-шоу картинок или серии видео.
- Добавление текста на экран визитки (статичный текст или бегущая строка)
- Настройка шрифта (цвет шрифта, размер стиль) 
- Создание слайд-шоу (картинки и / или видео)
- Выбор обоев визитки

	-
	Наличие
	

	Среда имеет режим автоматического обновления после выхода последней версии среды (с центрального сервера).
	-
	Наличие
	

	Среда открывает и запускает файлы следующих расширений: mp3,  avi, jpeg, mp4, bmp. 
	-
	Наличие
	

	Среда имеет функцию «белая доска», с режимом аннотации на открытых изображениях, функцию демонстрации презентаций, заметки, календарь.
	-
	Наличие
	

	На ПО среды имеется режим маркера любого цвета по многоцветовой шкале, режим «стёрки», функция «скриншота экрана»
	-
	Наличие
	

	Находясь в ПО среды – можно работать со всеми доступными приложениями,  файлами, текстовыми, аудио и видео
	-
	Наличие
	

	У среды имеется для выхода в интернет браузер с защитными функциями (препятствует переходам на небезопасные страницы по заражённым фишинговым ссылкам
	-
	Наличие
	

	У среды имеется свой магазин приложений.
	-
	Наличие
	

	Добавление / удаление файлов в происходит внутри среды
	-
	Наличие
	

	Магазин приложений содержит функционал:
-  Фирменные приложения от правообладателя ПО среды и от любых других разработчиков.
 - Настройки доступов пользователей.
- Подбор и скачивание любых приложений
- Постоянное обновление количества приложений.
- Круглосуточная поддержка.
	-
	Наличие
	

	Среда имеет блоки, отображающие картинки для визуализации.
Пользователь может изменять расположение иконок, изменять их размер и способ отображения
	-
	Наличие
	

	Клавиатура среды виртуально защищена. Имеет мультиязычную раскладку
	-
	Наличие
	

	Среда работает на процессорах с архитектурой x 64 и выше.
	-
	Наличие
	

	В среде имеется «Форма обратной связи». Пользователь отправляет форму обратной связи для решения технической / программной проблемы и своих вопросов
	-
	Наличие
	

	Для доступа к среде пользователю предоставляется логин и пароль для входаПользователь, зарегистрированный под своим логином и паролем, получает доступ к ПО среды, работающие на мобильных устройствах с ОС  iOS , Android
	-
	Наличие
	

	ПО среды может функционировать на русском, английском, испанском, китайском, арабском, немецком  языках 
	-
	Наличие
	

	На ПО среды можно настроить 5 и более горячих клавиш, активация которых выполняет заданные пользователем функции / открытие приложений. Можно выбрать их размер и цвет
	-
	Наличие
	

	На ПО среды возможно создавать, папки и файлы, перемещать, удалять, переименовывать, копировать.
	-
	Наличие
	

	У среды более четырёх цветовых схем визуализации
	-
	Более или равно 4
	

	Наличие модуля для людей с ограниченными возможностями:
•  цветовая инверсия;
•  увеличение текста («экранная лупа»);
•  смещение контента вниз для удобного восприятия в положении «сидя».
	-
	Наличие
	

	Комплект игр включает набор из 333 развивающих игр и интерактивных заданий для обучения 5-6 -летнего ребёнка счёту, чтению, английскому языку, истории, астрономии, географии, азам музыкальной и грамоты, знакомству с миром денег и единицами измерения времени, правилам дорожного движения и тренировки в выборе выигрышной стратегии. Данная программа разработана с учётом возрастных особенностей детей и с соблюдением санитарных требований при работе c компьютером.
	-
	Наличие
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