Техническое задание 
 на обслуживание кровли здания для обеспечения государственных нужд Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2. 

	№ п/п
	Требования к оказываемым Услугам по каждому виду, детализированные описания содержания оказываемых Услуг, параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, минимально допустимые требования к уровню качества оказываемых Услуг.
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	1.
	Оказание Услуг (выполнение работ) для нужд Государственного заказчика
Сроки оказания Услуг: С момента заключения Государственного контракта, но не ранее чем с 01.11.2026 г. по 31.12.2026 г.  
Место оказания услуг: г. Москва, Б.Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2
Исполнитель в рамках оказания услуг (выполнение работ) по Государственному контракту должен оказать следующие услуги (работы):   обслуживание кровли  здания
	Подтверждающие документы:
Отчет в печатном виде в установленном порядке с приложением фотоматериалов, акты выполненных работ, акт по форме 0510452.

	С момента заключения государственного контракта, но не ранее, чем с 01.11.2026 г. по 31.12.2026 г.

	2.
		п/п №
	Параметры требований к услугам

	1
	Объем оказываемых услуг
	Очистка кровли здания, пристройки и стеклянного козырька по Большому и Малому Трехсвятительскому переулкам от нависающего снежного покрова, наста, наледи и сосулек по требованию Заказчика.
Площадь очищаемой кровли основного здания не более 850 кв. метров
Площадь очищаемой кровли пристройки – не более 350 кв. метров.

	2
	Порядок сдачи и приемки
результатов услуг
	Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Государственном контракте, производится за фактически оказанные услуги. 
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	Требования к оказанию услуги:
	Услуга должна оказываться не менее чем одним техническим сотрудником (дворником), и включает в себя:. 
- осуществление ежедневного контроля состояния кровли здания 
и пристройки в течение действия контракта; 
- направление заявки Заказчиком на очистку кровли здания и пристройки от снега, наледи и сосулек
- направление заявки Заказчиком на очистку прилегающей к кровле территории от снега и наледи образовавшегося в результате очистки кровли здания и пристройки 
- осуществления ежедневного контроля 
и уборки прилегающей территории после проведения очистки кровли здания и пристройки от снега, наледи, сосулек, листвы и загрязнений.

Очистка кровли здания , пристройки и стеклянного козырька над центральным входом  от снега, наледи и сосулек

Кровли должны быть очищены в течение 2-х календарных дней после начала снегопада.
Не допускать образование наледи более 5 см и снежного покрова более 20 см.
      Перед началом и после окончания работ Исполнителем составляется дефектная ведомость состояния крыш, при наличии дефектов на кровле Исполнитель обязан произвести ее ремонт своими силами и за свой счет.
      Обеспечить безопасность проведения работ в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ. К работе по очистке кровли допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие удостоверения промышленных альпинистов.
     Своевременно предупреждать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ.
     Сбрасывание снега и сосулек производить с обязательной установкой ограждений, учитывающий площадь возможного падения снега и сосулек. На время проведения работ выставлять дежурный персонал, следящий за непопаданием людей в опасные зоны.
	Исполнитель несет ответственность и самостоятельно принимает меры, обеспечивающие сохранность автотранспорта, деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рекламных конструкций, дорожных знаков, вывесок, линий, связи и т.д.
      Устранить недостатки выполненных Работ в течение 4 часов с момента обнаружения их Заказчиком. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов, устанавливающих правила оказания услуг : 
- СанПиН 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
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	Требования 
к персоналу 
	Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объекте Заказчика, должен:
- иметь российское гражданство (постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 2004г. N 3-1. Требования пунктов 133 – 144)
- быть квалифицированным, иметь допуски на выполняемые работы. Перед выполнением работ персонал подрядчика обязан пройти инструктаж техники безопасности. В период работ на кровле персонал должен быть обеспечен средствами связи.



	
	



