Техническое  задание
на разработку проектно-сметной документации  «Текущий ремонт  входной группы в здании поликлиники по адресу: г. Пермь, ул. Торговая, д.5 (Лит.Б)»
[bookmark: _Hlk7882434]
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	Наименование заказчика
	[bookmark: _Hlk169521825]Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»  (ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России)
Юридический и почтовый адрес: 614054, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Целинная, д. 27
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	 Местоположение объекта проектирования
	 г. Пермь, ул. Торговая,д.5 (Лит. Б), здание поликлиники №5

	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт

	4
	Стадийность проектирования
	Проектная документация, сметная документация

	5
	Исходные данные
	1. Ситуационный план земельного участка.
2. Выписки из госреестра (свидетельства) на право собственности на земельный участок и на здание
3.Технический паспорт на здание  от 10 июля 2007 г.
4.Исковое заявление Прокуратуры Кировского района г. Перми от 29.12.2025 г.
 № 7-7-2025

	6
	 Краткие сведения об объекте
	Здание трёхэтажное кирпичное, с подвалом.
Функциональное назначение-поликлиника.
Год постройки-1966
Общая площадь-3830 м2
Строительный объем-16031 м3
Наружные крыльца бетонные
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	Основные нормативные документы при проектировании
	Проектирование вести с учётом требований действующих норм и правил РФ, в том числе:
-          Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.1999г с изм..;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изм.,
–	Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
–	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
–	СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций»;
–	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; 
–	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" ;
–	 СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
–	СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» 
–	СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
–	СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения (с Изменением N 1);
–	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
–	ГОСТ 31565-2012  - «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
–	 ГОСТ 12.01.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление.
–	 ПУЭ Правила устройства электроустановок
–	СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
      При выборе материалов, изделий и оборудования необходимо использовать продукцию, прошедшую сертификацию и соответствующую действующим СНиП, ГОСТ, требованиям технических свидетельств Госстроя России и другим нормативным документам, предусмотренным законодательством.
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	Объем проектных работ 
	Проектная документация:
Состав необходимых разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию)»:
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные решения»
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений":
а) подраздел "Сети связи";
Раздел 6 «Технологические решения»
Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».
 Объем проектных работ может быть изменён  Заказчиком в большую или меньшую сторону не более чем  на 10% без изменения стоимости проектных работ.

	9
	Разработка проектных решений для инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения – маломобильных групп населения (МГН)
	Пациентами отделения реабилитации являются следующие группы маломобильных групп населения:
Г –глухие (без ограничения мобильности с дефектами слуха);
К –колясочники (на креслах-колясках);
О(ОДА)- ограничения по опорно-двигательному аппарату (с костылями и палками);
  С- слепые (с недостатками зрения)
Категории инвалидов: Г, К,О(ОДА), С
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	Требования к проектной документации 

	Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»
  Выполнить ремонт  конструкций фасадной части  здания входной группы               ( в том числе цокольная часть) и крыльца.

Раздел 4 «Конструктивные решения».
4.1. Обеспечить нормативные размеры ступеней крыльца, предусмотреть  устройство пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения); 
обеспечить нескользящее покрытие пандуса и крыльца;
 ограждения и поручни выполнить  из нержавеющей стали.
 4.2.  Предусмотреть защитные отбойные планки  из нержавеющей стали, шириной 400 мм, на  существующие дверные полотна входной двери, в нижней части и по середине полотна, с внутренней стороны полотна.
4.3. Разработать систему защиты от грязи  на улице перед входом в здание (крыльцо и пандус). Предусмотреть соответствующий тип грязезащитного покрытия.

Раздел 5. Подраздел 4 «Сети связи». 
 Разработать систему  сигнализации и вызова персонала для МГН:
- выполнить план, спецификации оборудования и материалов.


Раздел 6. Технологические решения
6.1. В текстовой части раздела выполнить описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение:
- требований СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- требований, указанных в  Исковом заявлении Прокуратуры Кировского района г. Перми от 29.12.2025 г. № 7-7-2025.
6.2.В графической части выполнить:
-   план с оснащением  входной группы для МГН согласно требованиям СП 59.13330.2020;
-   спецификацию на изделия, поручни, таблички и т.д для МГН.
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	Требования к сметной документации
	1. [bookmark: _Hlk8812531]Сметная документация должна быть составлена с пересчётом сметной стоимости в текущий уровень цен с применением ресурсно-индексным методом расчёта (РИМ) ФСНБ-2022 в текущих ценах  на момент сдачи проектной документации  согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/ПР ( в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр, от 30.01.2026 N 42/пр)
2. Сметные расчёты выполнить с использованием программного комплекса Гранд-смета
3. Применить обосновывающие материалы (прайс-листы, коммерческие предложения поставщиков г. Пермь и Пермского края), с учётом конъюнктурного анализа цен. 
4. Прайс-листы и коммерческие предложения должны содержать информацию о поставщике и дату.
5. Заготовительно-складские расходы на материалы принять в размере 2%, на оборудование -1,2%
6. Учесть расстояния по доставке материалов до объекта ремонта.
7. Включить сводный сметный расчёт (далее ССР):
-расходы по утилизации строительного мусора, указать полигон твёрдых отходов;
8.  Включить в ССР налог на добавленную стоимость -22%.
9. Составить ведомости объёмов работ.
10.Предусмотреть передачу сметной документации в форматах: GSFX, XML, Excel.
11.Локальный сметный расчёт (локальная смета) составляется для каждого вида работ и разработанного раздела проектной документации отдельно.
 12.  Требования к разделу могут уточняться на этапе проектирования. 
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	Требования к составу предоставляемых документов
	Проектная документация разрабатывается и предоставляется  Заказчику:
- 3 экз. на бумажном носителе, сброшюрованные в альбомы;
-1экз.  в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в договоре.
Документация в электронном виде предоставляется: 
-графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов, текстовая и сметная документация в формате AdobePortableDocumentformat (*.pdf);
- локальные сметы, сводный сметный расчет (идентичные бумажному оригиналу в форматах: версии MSOfficeExcel (*.xlsx) и программного комплекса «Гранд-Смета» 2022.
Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
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	Требования                             к проектной организации
	
 Членство в СРО  в области подготовки проектной  документации.
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	Особые условия
	1.  Проектом предусмотреть   необходимые мероприятия об устранении нарушений, указанных в  исковом  заявлении Прокуратуры Кировского района   г. Перми от 29.12.2025 г.
2.  Раздел «Технологические решения» согласовать в  Автономная некоммерческая организация  «Ресурсно-информационный центр «Доступная среда»,  г. Пермь (АНО РИЦ «Доступная среда», учредитель Пермская краевая организация  ВОИ).
3. Проектирование вести с учётом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов.
4. Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учётом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
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	Срок выполнения проектных работ
	 Срок выполнения работ 65 календарных дней с даты   подписания контракта 
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	Код ОКПД2
	71.12.12.130 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий



Ответственный исполнитель:
Зам. начальника по АХЧ МСЧ № 133                                                     О.И.Мальцева
