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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Место поставки: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6А
	Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Таблица №1 Характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 
[Код позиции КТРУ 15.20.32.122-00000017]
	Пара (2 шт.)
	1

	1.1.
	Вид обуви по высоте заготовки верха
	
	Ботинки с высокими берцами

	1.2.
	Вид обуви по сезонности
	
	Неутепленная

	1.3.
	Половой признак
	
	Мужская

	1.4.
	Размер (штихмассовый)
	
	43

	1.5
	Размер (русский)
	
	42

	1.6.
	Цвет
	
	Черный

	1.7.
	Высота, мм
	
	200±5

	1.8.
	Полнота
	
	9,10

	1.9.
	Подошва
	
	Двухслойная, полиуретан +термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ)

	1.10.
	Глубина протектора, мм
	
	4,5

	1.11.
	Метод крепления
	
	Литьевой

	1.12.
	Защитные носки
	
	Композитный материал (Мун 200)

	1.13.
	Защитные свойства
	
	З - От общих производственных загрязнений
Ми - От механических воздействий истирания
Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Нм- Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нс - От сырой нефти
Мун 200-Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж: металлический или композитный внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж
У- защита от статических нагрузок (утомляемости)

	1.14.
	Отделка из световозвращающего материала
	
	Наличие

	1.15.
	Утеплитель
	
	Нет

	1.16.
	Вкладные стельки
	
	вспененный материал полиуретан+полиэстер.

	1.17.
	Материал верха
	
	Натуральная кожа

	1.18.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	2
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 
[Код позиции КТРУ 15.20.32.122-00000018]

	Пара (2 шт.)
	1

	2.1.
	Вид обуви по высоте заготовки верха
	
	Ботинки с высокими берцами

	2.2.
	Вид обуви по сезонности
	
	Утепленная

	2.3.
	Половой признак
	
	Мужская

	2.4.
	Размер (штихмассовый)
	
	46

	2.5.
	Размер (русский)
	
	45

	2.6.
	Цвет
	
	Черный

	2.7.
	Материал верха
	
	Кожа натуральная

	2.8.
	Подкладка утеплитель
	
	Натуральный мех

	2.9.
	Высота, мм
	
	200±5


	2.10.
	Полнота
	
	10


	2.11.
	Подошва
	
	ПУ / нитрильная резина.


	2.12.
	Метод крепления
	
	Литьевой


	2.13.
	Защитные носки
	
	Композитный материал (Мун 200)


	2.14.
	Защитные свойства
	
	З - От общих производственных загрязнений
Ми - От механических воздействий истирания
Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Нм- Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нс - От сырой нефти
Мун 200-Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж: металлический или композитный внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж
Тп-Защита от контакта с нагретыми поверхностями
У- защита от статических нагрузок (утомляемости)
Тн 40- защита от пониженных температур до минус 40 градусов

	2.15.
	Отделка из световозвращающего материала
	
	Наличие

	2.16.
	Вкладные стельки
	
	Натуральный мех

	2.17.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	3.
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
[ОКПД 14.12.11.120]
	Штука
	1

	3.1.
	Вид защиты
	
	Защита от общих производственных загрязнений
Защита от механических воздействий истирания
Бнг - защита от вредных биологических факторов (гнуса)
Бнк - защита от вредных биологических факторов (клещей)

	3.2.
	Наименование изделия
	
	Костюм противоэнцефалитный

	3.3.
	Половая принадлежность
	
	Мужской

	3.4.
	Размер
	
	96-100/170-176

	3.5.
	Цвет
	
	зеленый

	3.6.
	Ткань
	
	100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.

	3.7.
	Детали
	
	Защитные складки отбойники, трикотажные манжеты на брюках, на рукавах куртки, съёмная москитная сетка

	3.8.
	Сигнальные элементы
	
	Световозвращающие полосы шириной 50 мм.

	3.9.
	Состав комплекта
	
	Куртка, брюки

	3.10.
	Соответствие товара требованиям                                 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	
	Да 

	3.11.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке

	
	[image: ]

	4.
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
[Код позиции КТРУ 14.12.30.160-00000614]
	Штука
	1

	4.1.
	Вид защиты
	
	Защита от общих производственных загрязнений
Защита от механических воздействий истирания
Защита от механических воздействий прокола и пореза

	4.2.
	Наименование изделия
	
	Костюм

	4.3.
	Половая принадлежность
	
	Мужской

	4.4.
	Размер
	
	96-100/170-176

	4.5.
	Цвет
	
	Зеленый, отделка - салатовый

	4.6.
	Ткань
	
	Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.

	4.7.
	Детали
	
	Вентиляционные отверстия

	4.8.
	Сигнальные элементы
	
	Световозвращающие полосы шириной 50 мм.

	4.9.
	Соответствие товара требованиям                                 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	
	Да

	4.10.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	5.
	Футболка трикотажная
[Код позиции КТРУ 14.14.30.110-00000002]
	Штука
	1

	5.1.
	Назначение
	
	Мужская

	5.2.
	Размер
	
	96/170-176

	5.3.
	Цвет
	
	зеленый

	5.4.
	Ткань
	
	трикотажное полотно (100% хлопок), плотность 160 г/кв.м.

	5.5.
	Детали
	
	Вентиляционные отверстия

	5.6.
	Защитные свойства
	
	Не обладает специальными защитными свойствами

	5.7.
	Соответствие товара требованиям                                 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	
	Да

	5.8.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	6.
	Носки

[ОКПД 14.31.10.111]
	Пара
	1

	6.1.
	Состав
	
	100% хлопок

	6.2.
	Цвет
	
	Черный

	6.3.
	Размер
	
	27 (42-43)

	6.4.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	7.
	Респиратор 
[Код позиции КТРУ 32.99.11.120-00000003]
	Штука
	1

	7.1.
	Тип респиратора по способу защиты
	
	Фильтрующий

	7.2.
	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха
	
	Противогазовый

	7.3.
	Вид
	
	Изолирующая полумаска

	7.4.
	Назначение
	
	Обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны

	7.5.
	Материал корпуса
	
	Силикон

	7.6.
	Тип крепления фильтров
	
	Два боковых узла байонетного типа

	7.7.
	Разборная конструкция
	
	Наличие

	7.8.
	Температурный режим эксплуатации, °С
	
	От -40 до +40

	7.9.
	Размер
	
	2


	7.10.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	8.
	Фильтр противогазовый
[ОКПД 32.99.11.199]
	Штука
	2

	8.1.
	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха
	
	Противогазовый


	8.2.
	Назначение
	
	Для защиты органов дыхания (в комплекте с лицевой частью) от воздействия органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных

	8.3.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	9.
	Перчатки трикотажные для защиты от внешних воздействий

[Код позиции КТРУ 14.12.30.150-00000003]
	Пара (2 шт.)
	2

	9.1.
	Вид защиты
	
	От механических воздействий

	9.2.
	Вид полимерного покрытия
	
	Поливинилхлорид

	9.3.
	Тип полимерного покрытия
	
	Точечное

	9.4.
	Класс вязки
	
	10

	9.5.
	Материал
	
	50% хлопок, 50% полиэфир

	9.6.
	Размер перчатки (размер кисти), Дюйм (25,4 мм)
	
	9

	9.7.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	10.
	Очки защитные закрытые

[ОКПД 32.99.11.199]
	Штука
	1

	10.1.
	Конструкция
	
	Закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя.
Изготовлены без металлических деталей, из материалов с изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

	10.2.
	Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом
	
	Наличие

	10.3.
	Защита от УФ-излучения
	
	Наличие

	10.4.
	Материал линзы
	
	Поликарбонат

	10.5.
	Покрытие линз
	
	Двустороннее незапотевающее, устойчивое к истиранию и царапанию

	10.6.
	Оптический класс
	
	1

	10.7.
	Цвет линз
	
	Прозрачный

	10.8.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	11.
	Нарукавники
[ОКПД 32.99.11.199]
	Пара (2 шт.)
	1

	11.1.
	Назначение
	
	Предназначены для защиты рук от химических факторов, общепроизводственных загрязнений,  жиров животного и растительного происхождения

	11.2.
	Материал
	
	Поливинилхлорид


	11.3.
	Вид
	
	Водонепроницаемые

	11.4.
	Размер (длина, окружность), см.
	
	46×22

	11.5.
	Температурный режим для использования, °С
	
	от –5 до +40

	11.6.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	12.
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
[ОКПД 14.12.11.120]
	Штука
	1

	12.1.
	Вид защиты
	
	Защита от общих производственных загрязнений
Защита от механических воздействий истирания
Бнг - защита от вредных биологических факторов (гнуса)
Бнк - защита от вредных биологических факторов (клещей)

	12.2.
	Наименование изделия
	
	Костюм противоэнцефалитный

	12.3.
	Половая принадлежность
	
	Мужской

	12.4.
	Размер
	
	104-108/182-188

	12.5.
	Цвет
	
	зеленый

	12.6.
	Ткань
	
	100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.

	12.7.
	Детали
	
	Защитные складки отбойники, трикотажные манжеты на брюках, на рукавах куртки, съёмная москитная сетка

	12.8.
	Сигнальные элементы
	
	Световозвращающие полосы шириной 50 мм.

	12.9.
	Состав комплекта
	
	Куртка, брюки

	12.10.
	Соответствие товара требованиям                                 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	
	Да

	12.11.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	13.
	Шляпа с противомоскитной сеткой
 [ОКПД 32.99.11.199] 
	Штука
	2

	13.1.
	Половой признак
	
	Универсальная

	13.2.
	Размер, см

	
	Универсальный

	13.3
	Антимоскитная сетка
	
	Наличие

	13.4.
	Сезон
	
	Лето

	13.5.
	Тип материала: шляпа
	
	Смесовая ткань или смесовое трикотажное полотно

	13.6.
	Назначение
	
	Для защиты от насекомых, от воздействия солнечных лучей

	13.7.
	Конструкция
	
	Представляет собой шляпу (панаму) с москитной сеткой, прикрепленной к полям

	13.8.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	14.
	Беруши, многоразового использования
[Код позиции КТРУ 32.50.13.190-00008592]
	Штука
	2

	14.1.
	Материал
	
	Полиуретан


	14.2.
	Шумоподавление, децибел
	
	
25

	14.3.
	Вид
	
	Противошумные вкладыши (беруши) со шнурком

	14.4.
	Металлодетектируемое исполнение
	
	Да

	14.5.
	Масса, г.
	
	Не более 3,5

	14.6.
	Тип исполнения
	
	Со шнурком

	14.7.
	Материал шнурка
	
	Поливинилхлорид

	17.8.
	Длина шнурка, мм
	
	≥ 650 и ≤700

	14.9.
	Температурный режим эксплуатации, °C
	
	От – 20 до +50

	14.10.
	Индивидуальная упаковка
	
	Наличие

	14.11.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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	15.
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 
[Код позиции КТРУ 15.20.32.122-00000018]
	Пара (2 шт.)
	1

	15.1.
	Вид обуви по высоте заготовки верха
	
	Ботинки с высокими берцами

	15.2.
	Вид обуви по сезонности
	
	Утепленная

	15.3.
	Половой признак
	
	Мужская

	15.4.
	Размер (штихмассовый)
	
	46

	15.5.
	Размер (русский)
	
	45

	15.6.
	Цвет
	
	Черный

	15.7.
	Материал верха
	
	Кожа натуральная

	15.8.
	Подкладка утеплитель
	
	Натуральный мех

	15.9.
	Высота, мм
	
	200±5


	15.10.
	Полнота
	
	10


	15.11.
	Подошва
	
	ПУ / нитрильная резина.


	15.12.
	Метод крепления
	
	Литьевой


	15.13.
	Защитные носки
	
	Композитный материал (Мун 200)


	15.14.
	Защитные свойства
	
	З - От общих производственных загрязнений
Ми - От механических воздействий истирания
Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Нм- Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нс - От сырой нефти
Мун 200-Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж: металлический или композитный внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж
Тп-Защита от контакта с нагретыми поверхностями
У- защита от статических нагрузок (утомляемости)
Тн 40- защита от пониженных температур до минус 40 градусов

	15.15.
	Отделка из световозвращающего материала
	
	Наличие

	15.16.
	Вкладные стельки
	
	Натуральный мех

	15.17.
	Примерное изображение товара, подлежащего поставке
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Общие требования к товару
Товар должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками объекта закупки (при необходимости), указанными в Таблице № 1. 

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик)
В соответствии с  пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации.
Заказчиком использовались обязательные к применению характеристики и включены дополнительные потребительские свойства (характеристики), в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции Каталога, в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.


Требования к документации на товар
Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику, в том числе:
Копии документов, подтверждающих качество изделия (сертификат соответствия ТРТС или декларация о соответствии ТРТС)




	

Ведущий специалист (охрана труда)
	___________________

	
Э.И. Пекина
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