

Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование материалов
	К-во
шт.
	Характеристика

	1
	Стяжки нейлоновые КСС 4х200 (100шт) белые 
	3
	Предназначен для соединения в жгут кабелей и проводов и других технических целях.
Материал: нейлон
Длина: 200 мм
Ширина:4 мм
Фасовка:100 шт.
Многоразовые: нет
Стойкость к ультрафиолету: нет
Рабочая температура Max: +85 °С

	2
	Стяжки нейлоновые КСС 4х300 (100шт) белые
	3
	Предназначен для соединения в жгут кабелей и проводов и других технических целях.
Материал: нейлон
Длина: 300 мм
Ширина:4 мм
Фасовка:100 шт.
Многоразовые: нет
Стойкость к ультрафиолету: нет
Рабочая температура Max: +85 °С

	3
	Стяжки нейлоновые КСС 4х400 (100шт) белые
	3
	Предназначен для соединения в жгут кабелей и проводов и других технических целях. 
Материал: нейлон
Длина: 400 мм
Ширина:4 мм
Фасовка:100 шт.
Многоразовые: нет
Стойкость к ультрафиолету: нет
Рабочая температура Max: +85 °С

	4
	[bookmark: _GoBack]Стяжки нейлоновые КСС 4х500 (100шт) белые
	3
	Предназначен для соединения в жгут кабелей и проводов и других технических целях.
Материал: нейлон
Длина: 500 мм
Ширина:4 мм
Фасовка:100 шт.
Многоразовые: нет
Стойкость к ультрафиолету: нет
Рабочая температура Max: +85 °С

	5
	Скотч канцелярский прозрачный
широкий


	
10
	Предназначен для склеивания, фиксации, защиты и маркировки различных материалов в быту, строительстве и промышленности.
Цвет: прозрачный
Состав: полипропилен 80%; клейкая основа 20%
Ширина ленты: 	Длина: 	150 м
Ширина: 72мм
Толщина (мкм): 	43
Количество микрон - (клейкость) 108 мкм

	6
	Скотч канцелярский прозрачный
узкий

	10
	Предназначен для склеивания, фиксации, защиты и маркировки различных материалов в быту, строительстве и промышленности.
Цвет: прозрачный
Состав: полипропилен 80%; клейкая основа 20%
Ширина ленты: 	Длина:30 м
Ширина:15мм
Толщина (мкм): 	43
Количество микрон - (клейкость) 68 мкм

	7
	Леска круг для триммера 3 мм, 60 м

	
10
	Предназначена для универсального кошения травы, сухостоя, сорняков и молодой поросли кустарника на приусадебных участках.
Тип: Леска круглая предназначена 
для триммеров и газонокосилок
Диаметр: 3 мм
Длина: 60 м
Цвет: рассмотрим
Вес с упаковкой (кг): 0.32 кг




Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары 
Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.
При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года. 
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».

