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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНТРАКТУ 

на поставку комплектующих для системы охранной сигнализации
(Идентификационный код закупки № 261352510137135250100100080000000000)
Настоящий государственный контракт (далее – Контракт) заключен в соответствии 
с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить комплектующие для системы охранной сигнализации (далее – Товар), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Техническим заданием.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в ведомости поставки (приложение № 1 к Техническому заданию), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные 
с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Государственного заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные 
с исполнением Контракта. 

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. 

2.4. Источник финансирования Контракта – средства федерального бюджета.
2.5. Расчеты между Государственным заказчиком и Поставщиком производятся 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке поставленного товара.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств 
на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета 
в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. 
3. Порядок, сроки и условия поставки

и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Государственному заказчику 
по адресу: 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2 в период времени 
с 08.00 до 17.00 (далее – место доставки), в срок до 01.10.2026 включительно.
Поставщик не менее чем за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет 
в адрес Государственного заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара 
и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных 
для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. Государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся 
в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3.5. При отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству 
и качеству поставленного Товара Государственный заказчик в течение десяти дней 
с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приемки Товаров, работ, услуг, составленный по форме, предусмотренной приложением № 2 к Техническому заданию, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Государственному заказчику.

3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Государственный заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Технического задания, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Государственный заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с принятием Товара 
на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит 
от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки Товара Государственным заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Технического задания.

3.9. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. соответствовать единым требованиям к участнику закупки, установленным 
ч.1 ст.31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.1.2. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Техническим заданием и ведомостью поставки;

4.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.4. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара 
или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Техническим заданием;

4.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику; 

4.1.6. предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Техническим заданием, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством; 

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) 
в соответствии с разделом VI Технического задания;

4.2.5. по согласованию с Государственным заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством 
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными 
в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Государственный заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 

4.3.2. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления 
и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику; 

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Технического задания;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Государственный заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта 
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Технического задания, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов 
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством; 

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Техническим заданием.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза 
и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять 
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в ведомости поставки (приложение № 1 к Техническому заданию). 

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, Поставщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и составляет 10% цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе, просрочки исполнения обязательства Поставщиком предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.13. Реквизиты для перечисления неустойки:

Наименование взыскателя: федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».

Юридический и фактический адрес взыскателя: 160002, г. Вологда, 
ул. Щетинина, д. 2

ИНН 3525101371

КПП 352501001

УФК по Вологодской области (ВИПЭ ФСИН России, л/с 04301115590)

БИК 042202115

Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России/УФК 
по Вологодской области, г. Вологда

р/с 03100643000000013000

к/с 40102810845370000115

Назначение платежа: КБК: 32011607090019000140 неустойка по государственному контракту от _____________ № ____________.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.

8. Обеспечение гарантийных обязательств 

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано 
с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее десяти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы 
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов 
или уполномоченных организаций.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Вологодской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. 

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
11. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует по 30.11.2026, а в части неисполненных обязательств – до полного 
их исполнения сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту. 

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, 
за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения 
к Контракту.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Технического задания являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Ведомость поставки на 3 л.;
Приложение № 2 – Акт приемки товаров, работ, услуг (форма) на 3 л.
Приложение № 1
к Техническому заданию 

Ведомость поставки
	№

п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Качественные характеристики товара
	Гарантийный срок товара

	1. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	шт.
	1 
	Интерфейс связи: RS‑485 (до 3000 м), RS‑232 (до 20 м)

Макс. количество подключаемых приборов: 127

Макс. количество разделов (зон): 511

Макс. количество групп разделов: 128

Макс. количество контролируемых шлейфов (входных цепей): 2048

Макс. количество управляемых выходов (релейных): 256

Ёмкость буфера событий: 32 000 записей

Индикация ЖКИ: 2 строки по 16 символов, жёлто‑зелёная подсветка

Количество пользовательских паролей: до 2047

Питание: 10,2–28,4 В постоянного тока (рекомендуются РИП‑12/РИП‑24)

Ток потребления (дежурный режим): ~60 мА при 12 В, ~35 мА при 24 В

Ток потребления (тревожный режим): до 120 мА при 12 В, до 65 мА при 24 В

Питание часов реального времени: ≥5 лет автономной работы
Степень защиты: IP30 (при настенной установке)

Рабочий диапазон температур: от –10 до +55 °C

Влажность: до 93 % при +40 °C (без конденсации)
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика

	2. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet
	шт.
	2
	Интерфейсы:

Вход: RS‑232, RS‑485. Выход: Ethernet (разъём 8P8C/RJ‑45, витая пара UTP Cat. 5)

Скорость Ethernet: Версия v2.XX — 10 Мбит/с; версия v3.XX — 10/100 Мбит/с

Протоколы: UDP, ICMP (ping), ARP. 

В версии v3.XX дополнительно: DNS, DHCP‑клиент

Режим работы RS: Полудуплекс

Скорость RS (бит/с): Для приборов «Орион» — 9600; для пульта «С2000М» — 9600, 19200, 38400, 57600, 115200; для сторонних протоколов — 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Параметры кадра RS: 8 бит данных + 1 или 2 стоповых бита; 

Макс. длина пакета RS: Версия v2.XX — 264 байта; версия v3.XX — 511 байт

Длина линии связи: RS‑485 — не более 1500 м; RS‑232 — не более 20 м

Питание: 12–24 В постоянного тока (допустимый диапазон: 10,2–28,4 В)

Ток потребления: Не более 90 мА (при 12 В); не более 50 мА (при 24 В)

Готовность к работе: Версия v2.XX — не более 3 с; версия v3.XX — не более 10 с

Рабочий диапазон температур: от –30 до +50 °C

Степень защиты
: IP20
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика

	3. 
	Охранный извещатель Магнито-контакт
	шт.
	8
	Тип устройства:
накладной, двухпроводной

Принцип действия: магнитоконтактный (геркон + магнит): срабатывание при размыкании контактов при удалении магнита от датчика

Коммутируемое напряжение: до 72 В постоянного/переменного тока

Коммутируемый ток: до 0,25 А

Сопротивление контактов в замкнутом состоянии: не более 0,5 Ом

Состояние контактов: нормально замкнутые (НЗ) в дежурном режиме, размыкаются при тревоге

Максимальное расстояние срабатывания (зазор между датчиком и магнитом):до 25–30 мм (зависит от установки и условий монтажа)

Диапазон рабочих температур: от –40 до +50 °C

Относительная влажность: до 98 % при +35 °C (без конденсации влаги)

Степень защиты оболочки: IP41

Материал корпуса: ударопрочный пластик

Способ монтажа: накладной (на саморезы/дюбели)

Габариты датчика: 55 × 20 × 15 мм

Габариты магнита: 55 × 20 × 15 мм
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика

	4. 
	Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный светозвуковой
	шт.
	4
	Тип устройства:
комбинированный светозвуковой оповещатель

Напряжение питания: 12 В постоянного тока

Ток потребления (звук): 25 мА

Ток потребления (свет): 55 мА

Уровень звукового давления: 105 дБ

Световой сигнал: Яркий световой индикатор (рассеиватель красного цвета)

Степень защиты оболочки: IP52

Диапазон рабочих температур: от –30 до +55 °C

Относительная влажность: до 95 % при +25 °C (без конденсации влаги)

Габаритные размеры: 90 × 90 × 43 мм

Масса: не более 0,05 кг

Способ монтажа: скрытое крепление, установка на стену
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика

	5. 
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10
	шт.
	4
	Количество шлейфов сигнализации (ШС): 10

Напряжение на входе ШС: 19–22 В (при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм)

Ток питания извещателей по одному ШС: до 3 мА (для типа 2 — до 1,2 мА)

Напряжение питания прибора: 10,2–28,4 В постоянного тока

Ток потребления: (не более) 220 мА в дежурном режиме, 410 мА в режиме «Пожар» (без учёта тока исполнительных устройств)

Интерфейсы связи: 2×RS‑485 (полудуплекс, скорость 9600 бит/с)

Буфер событий: 512 записей (энергонезависимый)

Выходы реле: 2 шт.;

Коммутируемое напряжение: до 170 В (пост.) / 130 В (перем.), ток - до 0,1 А

Выходы «ОК» (транзисторные):
2 шт.; параметры - 28 В, 1 А, с контролем цепей на обрыв и КЗ

Управление доступом: поддержка считывателей Touch Memory (iButton), до 85 ключей

Индикация: 1 индикатор состояния прибора + 10 индикаторов по числу ШС; Встроенный звуковой сигнализатор (≥50 дБА на 1 м)

Защита от вскрытия корпуса: есть (микропереключатель)

Защита от перегрузки: самовосстанавливающиеся предохранители

Степень защиты оболочки: IP40

Диапазон рабочих температур: от –30 до +50 °C

Относительная влажность: до 98 % при +25 °C (без конденсации влаги)

Габаритные размеры: 156 × 107 × 35 мм

Масса: не более 0,3 кг

Время готовности к работе: не более 3 с

Способ монтажа: Настенный навесной либо на DIN‑рейку

Программирование: с помощью ПО UProg через интерфейс RS‑485
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика

	6. 
	Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 А/ч
	шт.
	4
	Входное напряжение (сеть): 165–264 В, 50 Гц

Выходное напряжение: 13,6 ± 0,2 В (при питании от сети); не более 13,7 В (при питании от АКБ)

Номинальный ток нагрузки: 2 А

Максимальный ток нагрузки (кратковременно, не более 25 с): 2,5 А

Ток заряда АКБ (макс.): 1 А

Рекомендуемая ёмкость АКБ: 7 А·ч (герметичные свинцово‑кислотные, 12 В)

Защита
от короткого замыкания, перегрузки, превышения тока нагрузки: есть

Индикация: световая (состояние сети, выходной цепи)

Режим работы: автоматический переход на питание от АКБ при пропадании сетевого напряжения; подзаряд АКБ при наличии сети

Потребляемая мощность от сети: не более 45 Вт

Номинал предохранителя АКБ: 3 А

Номинал сетевого предохранителя: 3 А

Степень защиты оболочки: IP20

Диапазон рабочих температур: от –15 до +50 °C

Относительная влажность: до 80 % при +25 °C (без конденсации влаги)

Материал корпуса: металл

Способ монтажа: настенный

Габаритные размеры: 164 × 167 × 72 мм

Масса: не более 0,84 кг

Особенности: регулировка выходного напряжения (диапазон 11,7–14,7 В), поддержка работы с внешними АКБ, компактный металлический корпус под АКБ 7 А·ч
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика

	7. 
	Сигнальный кабель КСПВ 4х0,5 мм
	м
	200
	Тип кабеля: КСПВ (симметричный сигнальный)

Количество жил: 4

Сечение жилы: 0,5 мм²

Материал проводника: медь (однопроволочные жилы с отжигом)

Изоляция жил: полиэтилен высокого давления

Внешняя оболочка: ПВХ‑пластикат

Цвет оболочки: белый

Наружный диаметр: ~3 мм

Номинальное напряжение: до 300 В

Рабочие параметры: до 145 В переменного тока (50 Гц) или до 200 В постоянного тока

Температурный режим (эксплуатация): от –35 °C до +60 °C

Температурный режим (монтаж): от –10 °C до +60 °C
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поступления на склад Государственного заказчика


