ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка товаров 
(Аккумуляторная батарея для инфузионных насосов)

1.Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/
КТРУ
	Единицы измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значения характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Батарея аккумуляторная литиевая

JKN103450-I3S или эквивалент*

	27.20.23.130/ 27.20.23.130-00000002 



	Штука
	5
	Товар
	Ёмкость
	< 2.5
	Ампер-час (3,6 кКл)

	
	
	
	
	
	
	Тип аккумулятора
	Литий-ионный
	-

	
	
	
	
	
	
	Напряжение
	≥ 10 и < 12
	Вольт

	
	
	
	
	
	
	Длина
	> 45 и ≤ 50
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	
	Ширина
	> 30 и ≤ 40
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	
	Высота**
	> 25 и ≤ 35
	Миллиметр



* Совместим с оборудованием Заказчика: инфузоматом BYZ-810 2020 г.в.
** без учёта клемм.
Обоснование использования дополнительных характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. 
Дата выпуска товара: не ранее 2024 года.
Требования к гарантийному сроку Товара: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Требования к объему предоставления гарантий качества: 100 % на весь объем поставленного Товара.
На Товаре не должно быть механических повреждений.
3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5. Информация о технических регламентах и стандартах: соответствие товара ГОСТ Р53165-2020.
6. Характеристики элемента питания литиевого соответствует правилам энергетической эффективности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1221 (ред. от 21.04.2018) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7. Сроки поставки в соответствии с графиком поставки.
8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: – Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара)



ГРАФИК ПОСТАВКИ

	Этапность поставки Товара
	Срок поставки Товара
	Количество Товара

	Однократно 
(Не разделено на этапы)

	[bookmark: _GoBack]В течение 20 календарных дней 
с даты заключения Контракта / Договора
	В полном объеме



Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники Ситников Эдуард Александрович, +7-912-640-69-81.


Внимание!
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ


