ДОГОВОР № 200726/2

 г. Москва                                                                                                      «__» _______________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по лечебной работе - главного врача Литвинова Дмитрия Витальевича, действующего на основании доверенности от 22.07.2024 №189/2024, с одной стороны и 
_________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями законодательства Российской Федерации, в том числе п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по текущему ремонту помещений 0Аг040; 0Аг043; 0Аг044 (далее – Работы). Работы выполняются в строгом соответствии со Сметным расчетом (Приложения № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Наименование, описание и иные сведения о выполняемых работах предусмотрены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1.
1.4. В ходе исполнения Договора все текущие вопросы от имени Заказчика решает ответственное должностное лицо – Тарасова Ирина Вячеславовна, i.tarasova@dgoi.ru, 8(495)287-65-70 доб. 1335
1.5. ИКЗ: 261772800895377280100100320000000244
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2026 года. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Работ, выполненных в течение срока действия Договора).
2.2. Срок выполнения Работ: от даты заключения Договора по 30.09.2026 г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан соблюдать все действующие законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы, стандарты, правила, инструкции и иные требования, применимые к предмету настоящего Договора с учетом специфики Объекта, а также административно-режимные условия Заказчика.
3.2. Исполнитель должен выполнять работы и осуществлять свои обязательства по настоящему Договору своевременно и в надлежащем виде, а также применять безопасное и эффективное оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с исполнением настоящего Договора, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
3.3. Исполнитель обязан до начала выполнения работ по договору согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика.
3.4. Работы выполняются по будням с 9-00 до 17-00. По инициативе Исполнителя и по согласованию с Заказчиком, Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни, а также в иное время. Исполнитель должен учесть, что Работы выполняются в режиме действующего медицинского учреждения без прерывания лечебного процесса и не выполнять Работы с повышенным уровнем шума и/или вибраций в период с 22-00 до 8-00. Дата и время выполнения Работ должны быть согласованы с ответственным лицом Заказчика.
3.5. Выполнение Работ должно производиться в соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими данный вид деятельности. Исполнитель предоставляет ответственному лицу Заказчика беспрепятственную возможность проверки качества выполняемых Работ без вмешательства в деятельность Исполнителя. При наличии нормативных документов, устанавливающих какие-либо требования к Работам и/или устанавливаемому оборудованию, и/или  применяемым расходным материалам, в том числе соответствие нормативно-технической документации, организационно-технологической документации и иному (техническим регламентам, техническим условиям, ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, ТУ, ТИ, СТО и иному в области технического нормирования и стандартизации) такие нормативные документы должны применяться в действующей редакции на дату исполнения обязательств (с учетом внесенных корректировок, поправок, изменений, дополнений и обязательных приложений).
3.6. Исполнитель должен обеспечивать себя необходимыми для выполнения работ инструментами, оборудованием и материалами, в соответствии с требованиями Технического задания, сметной документации и действующих нормативов Российской Федерации. Качество используемого материала и оборудования Исполнитель подтверждает сертификатами соответствия и паспортами качества производителей (при их наличии).
3.7. Исполнитель должен безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ были обнаружены отступления от условий исполнения настоящего Договора. Равно как и проводить своими силами и за свой счет демонтажные и повторные монтажные работы в случае применения материалов ненадлежащего качества.
3.8. Все Работы должны выполняться квалифицированными (аттестованными) специалистами. При выполнении Работ сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. При обоснованном требовании Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену персонала, ненадлежащим образом выполняющего Работы. Работы, затрагивающие инженерные коммуникации Заказчика, должны в обязательном порядке согласовываться с представителем Заказчика. В случае повреждения инженерных коммуникаций Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их в полном объеме в кратчайшее время за свой счет.
3.9. Исполнитель обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
3.10. Исполнитель обязан получить все разрешения и допуски, необходимые для проведения работ на Объекте.
3.11. Заказчик обязуется обеспечить доступ на объект уполномоченного персонала, техники, материалов и оборудования Исполнителя в соответствии с существующим пропускным режимом у Заказчика с учетом проведения работ на территории действующего учреждения.
3.12. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю возможность беспрепятственно производить доставку материалов и рабочей силы на объект ремонта, в соответствии с правилами доступа на территорию и внутриобъектовым режимом Заказчика. 
3.13. Заказчик обязуется согласовать территорию (площадку) для размещения рабочей силы и складирования материалов в соответствии с потребностью Исполнителя.
3.14. Исполнитель вправе по вопросам, имеющим отношение к предмету Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные пояснения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.
3.15. Исполнитель вправе по письменному согласованию с Заказчиком (Исполнитель составляет и направляет Заказчику соответствующий запрос в письменном виде) досрочно выполнить работы в процессе исполнения Договора.
3.16. Заказчик вправе в целях контроля за исполнением Договора создать комиссию из своего персонала, а также привлекать экспертов и/или экспертных организаций для проверки соответствия работ, их качества и безопасности требованиям, установленным Договором, и положениям нормативных и технических документов, действующих в Российской Федерации.
3.17. Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя в устной и письменной форме информацию о ходе исполнения его обязательств по Договору, в том числе об использованных товарах (материалах) при выполнении Договора. Информация об использованных товарах (материалах) должна предоставляться Исполнителем в виде письменного отчета, подписанного уполномоченным представителем Исполнителя и скрепленного печатью (при наличии), в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса Заказчика. Отчет Исполнителя об использовании товаров (материалов) должен содержать наименование, количество и стоимость товаров (материалов), перечень работ, в которых были использованы товары (материалы), а также иметь приложение с документальным подтверждением стоимости таких товаров (материалов).
3.18. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.19. Заказчик вправе требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в полном объеме и в срок.
3.20. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.
4. [bookmark: _Ref245191628]ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Исполнитель обеспечивает исполнение Договора согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору) и Локальной смете (Приложения № 1 к Договору). Процедура сдачи и приемки выполненных Исполнителем работ по Договору осуществляется сторонами в порядке, установленном условиями Договора.
4.2. По факту выполнения 100 % объема работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы: счет, счет-фактура (при наличии), Акт по форме КС-2 или иной документ, подтверждающий факт выполнения работ.
4.3. Документы, подтверждающие выполнение работ (Акт по форме КС-2 /иной документ), не являются документами о приемке выполненных работ.
4.4. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания уполномоченным лицом Заказчика документа, подтверждающего факт выполнения работ.
4.5. В целях оформления приемки выполненных работ уполномоченное лицо Заказчика на основании документов, подтверждающих факт выполнения работ, формирует Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) (далее-Акт приемки (ф.0510452) в электронной форме.
4.6. Участие представителя Исполнителя в приемке работ является не обязательным. В случае участия представителя Исполнителя в приемке, для подтверждения своих полномочий на участие в приемке и права подписания документов о приемке, представитель Исполнителя обязан передать ответственному лицу Заказчика заверенную копию доверенности либо в случае, если полномочия представителя Исполнителя определены учредительным документом, предоставить его заверенную копию, и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.
4.7. Приемка работ, соответствующих условиям Договора, оформляется уполномоченным лицом Заказчика путем подписания и утверждения электронной подписью Акта приемки (ф.0510452) в электронной форме.
4.8. В случае выявления при приемке работ количественного и (или) качественного расхождения, не соответствия иным требованиям Договора, в случае выполнения работ без необходимых документов, а также отказа от приемки работ, приемка работ оформляется приемочной комиссией Заказчика путем подписания Акта приемки (ф.0510452) в электронной форме с указанием выявленных расхождений всеми членами приемочной комиссии и утверждается уполномоченным лицом Заказчика электронными подписями.
4.9. В случае отсутствия у Заказчика организационно-технической возможности оформления Акта приемки (ф.0510452) в электронной форме, Акт приемки (ф.0510452) формируется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным лицом/членами приемочной комиссии Заказчика и утверждается уполномоченным лицом Заказчика собственноручно.
4.10. Датой приемки Товара считается дата утверждения Акта приемки (ф.0510452) уполномоченным лицом Заказчика.
4.11. В случае участия в приемке выполненных работ представителя Исполнителя до утверждения Акта приемки (ф. 0510452) уполномоченным лицом Заказчика Исполнитель подписывает Акт приемки (ф. 0510452) в электронной форме электронной подписью или Акт приемки (ф. 0510452) на бумажном носителе собственноручной подписью. В случае отсутствия возможности подписания представителем Исполнителя электронного Акта приемки (ф. 0510452) электронной подписью, уполномоченное лицо Заказчика формирует копию электронного документа Акта приемки (ф. 0510452) на бумажном носителе, которая подписывается собственноручно представителем Исполнителя.
4.12. Акт приемки (ф.0510452) в электронной форме оформляется в одном экземпляре. Копия электронного документа Акт приемки (ф. 0510452) на бумажном носителе, собственноручно подписанная представителем Исполнителя, оформляется в двух экземплярах, один из которых передается представителю Исполнителя, участвовавшего в приемке. Акт приемки (ф.0510452) на бумажном носителе оформляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, если представитель Исполнителя участвовал в приемке и в одном экземпляре, если представитель Исполнителя не участвовал в приемке.
4.13. Оформленный Акт приемки (ф. 0510452) направляется в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. Цена Договора составляет ____________ (_________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС __%, включает в себя стоимость всех выполняемых работ, используемых товаров, расходных и иных материалов, изделий, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные возможные затраты и расходы Исполнителя, пусть даже прямо не поименованные в тексте Договора и/или приложениях к нему, однако неразрывно связанные с исполнением условий Договора и необходимые для достижения результата работ по Договору.
5.1.1. Исполнитель несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).
5.1.2. Авансовый платеж не предусмотрен.
5.2. Цена настоящего Договора устанавливается в российских рублях, является твердой и определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ.
5.3. В случае если в ходе исполнения Договора уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Договора включает в себя расходы на уплату НДС.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, единовременно после завершения работ по Договору в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения уполномоченным лицом Заказчика Акта приемки (ф. 0510452).
6.2. Датой оплаты считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Исполнитель вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты выполненных работ копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер и порядок начисления штрафных санкций определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения…».
7.2. При неисполнении обязательств или нарушении настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора, направив письменное уведомление, приложив к нему обоснование расторжения, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. При досрочном расторжении Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора (полностью или частично) в случае наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила), которые,  не ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают землетрясения, стихийные бедствия (пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные или необъявленные) или вызванные ими ситуации, террористические акты, блокады или эмбарго, забастовки, мятежи, саботажи, восстания или другие общественные беспорядки. Сторона, подвергшаяся действию указанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) суток в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по Договору. Наступление указанных обстоятельств должно быть подтверждено справками компетентного государственного органа Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении указанных обстоятельств, в установленном данной статьей порядке, лишает сторону права ссылаться на их наступление. В случае если чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства продлятся более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора. При досрочном расторжении Договора Стороны должны произвести взаиморасчеты.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 5 (пять) рабочих дней от даты получения.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, его условиям, ходу исполнения и полученным результатам.
9.2. Исполнитель обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения Договора и не передавать третьим лицам полученные при выполнении работ сведения без предварительного согласия Заказчика.
9.3. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
9.4. Передача Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
9.5. Стороны не несут ответственности за разглашение информации в случае ее передачи государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В рамках исполнения Сторонами настоящего Договора Стороны согласовали возможность осуществлять обмен электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью посредством использования юридически значимого электронного документооборота (далее – ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи через аккредитованных ФНС РФ Операторов ЭДО.
Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного лица.
10.2. Любые изменения, дополнения и уточнения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме или в электронной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
10.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
10.6. Стороны соглашаются с тем, что корреспонденция, направленная с адресов электронных почт доменного имени @dgoi.ru является надлежащим уведомлением для обмена корреспонденцией между Сторонами, в том числе для направления/получения юридически значимых сообщений.
10.7. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальную информацию, связанную с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.
10.8. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан уполномоченными лицами сторон собственноручно в двух экземплярах и скреплен печатями (по одному для каждой стороны) либо с использованием электронной подписи.
Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным бумажному документу, подписанному собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.11. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1. Локальная смета № 1.
Приложение № 2. Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:  

	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
	________ «______________»

	Место нахождения: 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1
Почтовый адрес: ул. Саморы Машела, д. 1, 
г. Москва, ГСП-7, 117997
ИНН 7728008953, КПП 772801001
УФК по г. Москве (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России) 
л/сч. № 20736Х72880, № 21736Х72880,
№ 22736Х72880
Казначейский счет № 03214643000000017300
ОКЦ № 1 Банка России по Центральному федеральному округу (ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г. Москва) 
БИК 004525988
Единый казначейский счет 40102810545370000003
ОКПО 13157861, ОКТМО 45905000, ОКВЭД 72.19, ОКВЭД 2 72.19.1

	Место нахождения: ___________
Почтовый адрес: ________________
Телефон/факс: ____________ 
Электронный адрес: ___________
ИНН ________ КПП _________
ОКПО _________, ОГРН ________  
ОКВЭД ______, ОКАТО __________
Банк________________
Расчётный счёт _________________
Кор. счет __________________
БИК _______________________________




	Заместитель генерального директора по лечебной работе - главный врач

_____________________/ Д.В. Литвинов /
	_________________


____________/ __________________ /

	
	


















Приложение № 1
к Договору № 200726/2
от «__» ____________ 20__ г.
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	Заказчик:
	Исполнитель:

	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
	_____ «____________»

	Заместитель генерального директора по лечебной работе - главный врач

	___________________

	______________________/ Д.В. Литвинов /
	_____________________/ _____________ /














Приложение № 2
к Договору № 200726/2
от «__» ____________ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Текущий ремонт помещений 0Аг040; 0Аг043; 0Аг044 ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
[bookmark: _GoBack]43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
1.	Существующее положение:
1.1.	В результате осмотра помещений 0Аг040; 0Аг043; 0Аг044 был выявлен ряд дефектов, полученных в результате эксплуатации, в виде - нарушения облицовки стен, а именно: трещины, отслоение отделочного покрытия стен и потолков, следы протечек.
2.	Цель выполнения работ:
В связи с необходимостью надлежащего содержания и эксплуатации здания требуется проведение текущего ремонта по устранению выявленных дефектов. 
3.	Основные требования:
3.1.	Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ.
3.2.	Требования к качеству и технические характеристики используемых при производстве ремонтных работ материалов, товаров, изделий должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
3.3.	Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ:
Вся полнота ответственности за безопасность выполняемых работ и их результатов возлагается на Исполнителя (Подрядчика).
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РФ по охране труда, правил и норм безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам, с обязательным проведением Подрядчиком ежедневного инструктажа о методах работ, последовательности их выполнения и необходимых средствах индивидуальной защиты. При выполнении работ обеспечивается строгое соблюдение Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479 «об утверждение правил противопожарного режима в РФ». ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполняемых работ в полном объеме возлагается на Подрядчика. Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов РФ, а также предписаниям надзорных органов. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ГОСТ Р 59123-2020 «Национальный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация», мероприятиями по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Ведение журнала проверки техники безопасности и охраны труда обязательно. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Ответственность за сохранность материалов, машин и оборудования на объекте выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
3.4.	Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Исполнитель (Подрядчик) приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписании актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без приемки Заказчиком скрытых работ и подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, то по требованию Заказчика Исполнитель (Подрядчик) обязан своими силами и за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
3.5.	При выполнении работ Исполнителем (Подрядчиком) не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и/или отходами в местах проведения работ, прилегающей территории, мест общего пользования и эвакуационных путей зданий. Любые перемещения материалов и мусора осуществляются только в плотной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ. При возникновении загрязнения Исполнитель (Подрядчик) производит уборку таких мест своими силами и за свой счет.
4.	Содержание выполняемых работ:
Перечень материалов и объемы работ, определены в дефектных ведомостях и локальных сметах.
4.1.	Для текущего ремонта помещений 0Аг040; 0Аг043; 0Аг044 необходимо выполнить демонтаж существующего покрытия стен и потолков, демонтаж перегородок из ГКЛ, произвести возведение стен из кирпича выполнить штукатурку, окраску поверхностей стен.
Для обеспечения совместимости подготовительных и финишных отделочных материалов, необходимо применение однородных систем лакокрасочных материалов, включающих материалы для подготовки поверхностей (шпатлевки, пропитки, грунтовки и т.п.) и окраски (эмали, краски и т.п.).
До начала работ по финишной отделке должны быть заделаны выбоины и места сопряжений. 
Герметизация стыков выполняется стойким к дезинфекционным растворам силиконом соответствующего цвета. 
Для отделки стен и потолков используются материалы высокого качества, обеспечивающие гигиенические условия с учетом их стойкости к обработке дезинфицирующими средствами.
5.	Особые условия:
5.1.	Перед началом выполнения работ Исполнитель (Подрядчик) обязан передать Заказчику на согласование график промежуточных сроков выполнения работ.
5.2.	Работы по текущему ремонту ведутся на действующем предприятии и должны проводиться при безусловном выполнении мероприятий по защите от пыли, комплексной влажной уборки и требований безопасности пребывания людей.
5.3.	Работы по текущему ремонту осуществляются в рабочие дни с 08-30 до 17-00. В случае необходимости выполнения таких работ в нерабочие дни (праздничные и выходные), Исполнитель (Подрядчик) дополнительно согласовывает такие дни с Заказчиком в письменном виде
5.4.	Производство работ должно быть организовано в полном соответствии с настоящим техническим заданием, в рамках Правил внутреннего трудового распорядка, действующего в Учреждении.
5.5.	Строительные материалы, товары, изделия, в том числе конструкции, применяемые для выполнения работ, в том числе их монтажа должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиями и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
5.6.	При производстве работ необходимо обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
5.7.	Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ в рабочие дни с 08-30 до 17-00. Исполнитель (Подрядчик) приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписании актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без приемки Заказчиком скрытых работ и подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, то по требованию Заказчика Исполнитель (Подрядчик) обязан своими силами и за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
5.8.	После проведения работ должны быть восстановлены: потолки, отделка помещений, осветительное и инженерное оборудование, конструкции, которые были демонтированы или перемещены. 
5.9.	Вновь устанавливаемые инженерные системы не должны нарушать работоспособность системы противопожарной защиты и перекрывать или ограничивать доступ к обслуживанию других инженерных систем.
5.10.	При выполнении работ Исполнителем (Подрядчиком) не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и/или отходами в местах проведения работ, прилегающей территории, мест общего пользования и эвакуационных путей зданий. Любые перемещения материалов и мусора осуществляются только в плотной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ. При возникновении загрязнения Исполнитель (Подрядчик) производит уборку таких мест своими силами и за свой счет
5.11.	При производстве работ производить уборку, погрузку и вывоз строительного мусора на ежедневной основе. По завершению работ произвести окончательную уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.
5.12.	При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя (Подрядчика) восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя (Подрядчика).
5.13.	 Согласно «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов) Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 421/пр. (далее – Методика), предусмотрено необходимость применения в сметной документации (приложенных к данному техническому заданию) следующих коэффициентов:
1) К=1,35 – ГЭСН, ГЭСНм К=1,15 – ГЭСНр, сб. 46 (таблица 3 п. 1.2) на строительно-монтажные работы - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;
2) К=1,2 – ГЭСН, ГЭСНм К=1 – ГЭСНр, сб. 46 (таблица 3 п. 1.1) на строительно-монтажные работы - производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;
3) К=1,2 (таблица 4 п.1) на пусконаладочные работы - производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;
4) в связи с необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов и при отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборниках ГЭСНр (ремонтный), сметные затраты по ремонту определять по сметным нормам, включенным в ГЭСН (кроме ГЭСН 81-02-46-ХХХХ), ГЭСНм, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов (п.58 Методики).
5.14.	Вместе с результатом работ Исполнитель (Подрядчик) обязан предоставить исполнительную документацию, оформленную в соответствии Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР ред. от 23.06.2025; исполнительными схемами (чертежами) в соответствии с СП 126.13330.2017, а также иную требуемую документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и электронную версию в 1 (одном) экземпляре. Исполнительные схемы (чертежи) в электронном виде предоставляются в формате DWG.

	Заказчик:
	Исполнитель:

	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
	_____ «____________»

	Заместитель генерального директора по лечебной работе - главный врач

	___________________

	______________________/ Д.В. Литвинов /
	_____________________/ _____________ /
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91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,4 0,7 0,076384 544,92 41,62

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,4 0,7 0,076384 731,08 55,84

91.21.19-014 Станки трубогибочные в комплекте с 

дорном для холодной гибки труб с 

наружным диаметром 219-530 мм

маш.-ч 0,6 0,7 0,114576 4 399,58 1,42 6 247,40 715,80

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

5

чел.-ч. 0,6 0,7 0,114576 840,19 96,27

01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический м3 2,64 0 0 340,41 1,6 544,66 0,00

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 3,01 0 0 114,64 0,86 98,59 0,00

01.3.05.07-0011 Бура (тетраборат натрия) кг 0,14 0 0 216,10 0,00

01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3 0,81 0 0 51,28 0,00

01.7.03.04-0001 Электроэнергия КВТ-Ч 0,531 0 0 6,92 0,00

10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые 

бессурьмянистые, марка ПОС30

кг 1,42 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

Итого прямые затраты 15 078,32

5.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной норме, 

2%

% 2 2 0,7 279,21

ФОТ 14 187,82

Пр/812-054.0-1 НР Технологические трубопроводы % 90 90 12 769,04

Пр/774-054.0 СП Технологические трубопроводы % 46 46 6 526,40

6 ГЭСНр 65-01-001-04Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром: 

свыше 40 до 50 мм (с сохранением 

материала)

100 м 0,02 0,02

Объем: 0,02=2/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,0288 645,49

1-100-26 Средний разряд работы 2,6 чел.-ч. 51,44 1,0288 627,42 645,49

2ЭМ 0,64

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,002 1,30

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,1 0,002 37,32 1,57 58,59 0,12

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,1 0,002 649,24 1,30

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 4,9 0,098 4,35 1,23 5,35 0,52

4М 14,33

01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический м3 0,61 0,0122 340,41 1,6 544,66 6,64

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 3,9 0,078 114,64 0,86 98,59 7,69

Итого прямые затраты 661,76

6.1 999-9899 Строительный мусор и масса 

возвратных материалов

т 0,29 0,0058 0,00 0,00

ФОТ 646,79

Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарнотехнические 

работы: демонтаж и разборка

% 87 87 562,71

Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарнотехнические 

работы: демонтаж и разборка

% 44 44 284,59

7 ГЭСНр 56-01-010-01Снятие дверных полотен (с 

сохранением материала)

100 м2 0,0222 0,0222

Объем: 0,0222=((0,6*1,85)*2)/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,805416 487,75

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч. 36,28 0,805416 605,59 487,75

Итого прямые затраты 487,75

7.1 999-9900 Строительный мусор т 1,18 0,026196 0,00 0,00

ФОТ 487,75

Пр/812-090.0-1 НР Проемы % 90 90 438,98

Пр/774-090.0 СП Проемы % 47 47 229,24

8 ГЭСНр 67-01-004-05Демонтаж: светильников для 

люминесцентных ламп

100 ШТ 0,11 0,11

Объем: 0,11=11/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,9679 1 202,49

1-100-23 Средний разряд работы 2,3 чел.-ч. 17,89 1,9679 611,05 1 202,49

2ЭМ 0,52

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0088 5,71

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,08 0,0088 37,32 1,57 58,59 0,52

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,08 0,0088 649,24 5,71

Итого прямые затраты 1 208,72

ФОТ 1 208,20

Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы % 91 91 1 099,46

Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы % 48 48 579,94

9 ГЭСН 20-02-002-08 Установка пластиковых 

вентиляционных решеток площадью в 

свету до 0,05 м2 (демонтаж с 

сохранением материала)

100 ШТ 0,02 0,02

571/пр_2022_п.83_т.2
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Объем: 0,02=2/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,3472 225,42

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 24,8 0,7 0,3472 649,24 225,42

2ЭМ 0,15

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,000322 0,23

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,003 0,7 0,000042 37,32 1,57 58,59 0,00

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,003 0,7 0,000042 649,24 0,03

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 0,7 0,00028 544,92 0,15

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,02 0,7 0,00028 731,08 0,20

01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, 

диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 

шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

100 ШТ 4,04 0 0 52,34 1,25 65,43 0,00

14.5.01.07-1000 Герметик однокомпонентный на 

силиконовой основе, кислотный, 

универсальный

л 2,1267 0 0 768,53 1,07 822,33 0,00

01.7.17.09 Сверла, буры ШТ 0 0 0

19.2.03.07 Решетка вентиляционная 

пластмассовая

ШТ 100 0 0

Итого прямые затраты 225,80

ФОТ 225,65

Всего по позиции 127 027,02 34 652,97

Всего по позиции 75 453,00 1 509,06

Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных 

конструкций

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 52 070,72 1 155,97

Всего по позиции 26 255,64 2 888,12
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Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 121 121 273,04

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 72 72 162,47

10 ГЭСНр 67-01-004-01Демонтаж: выключателей, розеток (с 

сохранением материала)

100 ШТ 0,02 0,02

Объем: 0,02=2/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,1168 69,46

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч. 5,84 0,1168 594,68 69,46

Итого прямые затраты 69,46

ФОТ 69,46

Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы % 91 91 63,21

Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы % 48 48 33,34

11 ГЭСНр 65-02-008-01Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с 

сохранением материала)

100 ШТ 0,01 0,01

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,1 660,15

1-100-21 Средний разряд работы 2,1 чел.-ч. 110 1,1 600,14 660,15

2ЭМ 1,31

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0224 14,54

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 2,24 0,0224 37,32 1,57 58,59 1,31

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 2,24 0,0224 649,24 14,54

Итого прямые затраты 676,00

ФОТ 674,69

Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарнотехнические 

работы: демонтаж и разборка

% 87 87 586,98

Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарнотехнические 

работы: демонтаж и разборка

% 44 44 296,86

12 ГЭСНм 11-03-001-

01

Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, 

масса: до 5 кг (демонтаж датчика 

температуры с сохранением материала)

ШТ 2 2

571/пр_2022_п.84_т.3

_стр.1_стб.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,728 548,11

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 чел.-ч. 0,52 0,7 0,728 752,90 548,11

01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с 

шестигранной головкой и оцинкованной 

шестигранной гайкой, диаметр резьбы 

болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм

кг 0,035 0 0 154,58 1,08 166,95 0,00

Итого прямые затраты 548,11

12.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной норме, 

2%

% 2 2 0,7 10,96

ФОТ 548,11

Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

% 90 90 493,30

Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

% 46 46 252,13

13 ГЭСНм 37-01-014-

01

Монтаж машин и механизмов в 

помещении, масса машин и механизмов: 

0,03 т (демонтаж парогенератора с 

сохранением материала)

ШТ 1 1

571/пр_2022_п.84_т.3

_стр.1_стб.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 16,8 12 007,13

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 чел.-ч. 24 0,7 16,8 714,71 12 007,13

2ЭМ 255,71

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 2,058 1 338,43

91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым 

усилием 156,96 кН (16 т)

маш.-ч 2,9 0,7 2,03 55,78 1,5 83,67 169,85

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 2,9 0,7 2,03 649,24 1 317,96

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,04 0,7 0,028 544,92 15,26

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,04 0,7 0,028 731,08 20,47

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,17 0,7 0,119 4,35 1,23 5,35 0,64

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч 3,1 0,7 2,17 32,24 69,96

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 1,44 0 0 114,64 0,86 98,59 0,00

01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,24 0 0 41,38 1,41 58,35 0,00

01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки 

низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 

мм

кг 3,6 0 0 148,86 0,77 114,62 0,00

Итого прямые затраты 13 601,27

13.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной норме, 

2%

% 2 2 0,7 240,14

ФОТ 13 345,56

Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения % 92 92 12 277,92

Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения % 49 49 6 539,32

14 ГЭСНм 08-01-054-

01

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 

однофазный

ШТ 3 3

571/пр_2022_п.84_т.3

_стр.1_стб.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,512 1 105,39

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч. 0,72 0,7 1,512 731,08 1 105,39

2ЭМ 223,70

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,21 179,87

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 0,7 0,105 1 585,56 166,48

Всего по позиции 33 065,50 661,31

Всего по позиции 8 300,50 166,01

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 32 658,65 32 658,65

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 155 984,00 1 559,84

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 652,25 1 304,50
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4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

6

чел.-ч. 0,05 0,7 0,105 982,04 103,11

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,7 0,105 544,92 57,22

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,05 0,7 0,105 731,08 76,76

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 ШТ 0,1 0 0 944,69 1,38 1 303,67 0,00

Итого прямые затраты 1 508,96

14.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной норме, 

2%

% 2 2 0,7 22,11

ФОТ 1 285,26

Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки: на 

других объектах

% 97 97 1 246,70

Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки: на 

других объектах

% 51 51 655,48

15 ГЭСНм 11-02-001-

01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг (демонтаж 

пульта с сохранением материала)

ШТ 2 2

571/пр_2022_п.84_т.3

_стр.1_стб.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,442 1 085,68

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 чел.-ч. 1,03 0,7 1,442 752,90 1 085,68

01.1.02.08-1040 Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, 

ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм

кг 0,042 0 0 137,59 1,18 162,36 0,00

Итого прямые затраты 1 085,68

15.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной норме, 

2%

% 2 2 0,7 21,71

ФОТ 1 085,68

Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

% 90 90 977,11

Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники

% 46 46 499,41

16 ГЭСНм 10-01-039-

06

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой 

места установки (демонтаж с 

сохранением материала)

ШТ 3 3

571/пр_2022_п.84_т.3

_стр.1_стб.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 4,2 2 726,81

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 2 0,7 4,2 649,24 2 726,81

Итого прямые затраты 2 726,81

16.1 421/пр_2020_п.75_п

п.а

Сметная стоимость вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной норме, 

2%

% 2 2 0,7 54,54

ФОТ 2 726,81

Пр/812-051.1-1 НР Оборудование связи: прокладка и 

монтаж сетей связи

% 90 90 2 454,13

Пр/774-051.1 СП Оборудование связи: прокладка и 

монтаж сетей связи

% 46 46 1 254,33

17 ГЭСН 20-02-006-02 Установка заслонок воздушных и 

клапанов воздушных КВР с 

электрическим или пневматическим 

приводом: диаметром до 355 мм

ШТ 1 1

571/пр_2022_п.83_т.2

_стр.3_стб.3

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,64 436,47

1-100-34 Средний разряд работы 3,4 чел.-ч. 1,6 0,4 0,64 681,98 436,47

2ЭМ 2,75

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,004 2,92

91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым 

усилием 31,39 кН (3,2 т)

маш.-ч 0,4 0,4 0,16 2,36 1,5 3,54 0,57

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 0,4 0,004 544,92 2,18

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,01 0,4 0,004 731,08 2,92

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,3 0 0 174,93 1,08 188,92 0,00

01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина 

техническая прессованная)

кг 0,32 0 0 138,50 1,44 199,44 0,00

19.3.01.02 Заслонки унифицированные или 

клапаны

ШТ 1 0 0

Итого прямые затраты 442,14

ФОТ 439,39

Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 121 121 531,66

Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы: внутренние 

трубопроводы, внутренние устройства 

водопровода, канализации, отопления, 

газоснабжения, вентиляция  

кондиционирование воздуха

% 72 72 316,36

18 ГЭСНр 63-03-004-01Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов: стен и перегородок

100 м2 0,0792 0,0792

Объем: 0,0792=7,92/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,578952 380,61

1-100-31 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч. 7,31 0,578952 657,42 380,61

2ЭМ 0,93

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,01584 10,28

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,2 0,01584 37,32 1,57 58,59 0,93

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,2 0,01584 649,24 10,28

Итого прямые затраты 391,82

ФОТ 390,89

Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные, 

облицовочные работы

% 90 90 351,80

Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные, 

облицовочные работы

% 45 45 175,90

19 ГЭСНр 63-03-004-02Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов: потолков

100 м2 0,0865 0,0865

Объем: 0,0865=8,65/100

Всего по позиции 1 144,42 3 433,25

Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения

ЭМ *0,4; М *0; ЗТ *0,4; ЗТм *0,4

Всего по позиции 1 290,16 1 290,16

Всего по позиции 11 610,10 919,52

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 1 291,96 2 583,91

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 2 163,27 6 489,81
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1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,82867 544,78

1-100-31 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч. 9,58 0,82867 657,42 544,78

2ЭМ 1,01

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0173 11,23

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,2 0,0173 37,32 1,57 58,59 1,01

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,2 0,0173 649,24 11,23

Итого прямые затраты 557,02

ФОТ 556,01

Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные, 

облицовочные работы

% 90 90 500,41

Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные, 

облицовочные работы

% 45 45 250,20

20 ГЭСН 15-02-041-01 Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: потолков

100 м2 0,0865 0,0865

571/пр_2022_п.83_т.2

_стр.4_стб.3

Объем: 0,0865=8,65/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,9481795 1 914,08

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 48,69 0,7 2,9481795 649,24 1 914,08

2ЭМ 0,21

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0019982 1,31

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,03 0,7 0,0018165 37,32 1,57 58,59 0,11

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,03 0,7 0,0018165 649,24 1,18

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,003 0,7 0,0001817 544,92 0,10

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,003 0,7 0,0001817 731,08 0,13

01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые 

анкерные с бортом, диаметр 6 мм, 

длина 40 мм

100 ШТ 0,67 0 0 178,64 1,31 234,02 0,00

01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, 

диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 

шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

100 ШТ 0,53 0 0 52,34 1,25 65,43 0,00

01.7.15.14-0042 Шурупы самонарезающие стальные 

оксидированные с полукруглой головкой 

и крестообразным шлицем, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 

9,5 мм

100 ШТ 1,34 0 0 22,93 1,31 30,04 0,00

07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из 

оцинкованной стали, для монтажа 

гипсовых перегородок и подвесных 

потолков, размеры 28х27 мм, толщина 

стали 0,6 мм

м 136 0 0 44,16 0,85 37,54 0,00

07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из 

оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, 

толщина стали 0,6 мм

м 285 0 0 64,44 0,85 54,77 0,00

07.2.06.04-0078 Подвесы анкерные стальные 

оцинкованные пружинные с зажимом 

профиля, размеры профиля 60х27 мм

100 ШТ 0,67 0 0 2 384,14 1,5 3 576,21 0,00

07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные 

оцинкованные одноуровневые 

потолочные (краб), размеры 148х148 

мм, толщина 0,9 мм

100 ШТ 1,59 0 0 2 013,47 1,5 3 020,21 0,00

Итого прямые затраты 1 915,60

ФОТ 1 915,39

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 1 915,39

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 938,54

88 264,68

82 621,00

2 775,83

2 224,85

643,00

643,00

84 845,85

77 798,24

41 244,51

207 307,43

129,0109545

3,0990792

21 ГЭСНр 65-02-006-03Установка заглушек диаметром 

трубопроводов: до 250 мм (прим. 

устройство метал. заглушки 600х1000 

мм)

100 ШТ 0,01 0,01

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,7 1 145,44

1-100-33 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч. 170 1,7 673,79 1 145,44

2ЭМ 1,63

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,003 2,19

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,3 0,003 544,92 1,63

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,3 0,003 731,08 2,19

4М 375,59

01.1.02.08-0016 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 

мм, диаметр 300 мм

1000 ШТ 0,1 0,001 126 132,26 1,18 148 836,07 148,84

01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной 

головкой, в комплекте с шестигранной 

гайкой и плоской круглой шайбой, 

диаметр резьбы М16, длина болта 25-

200 мм

т 0,144 0,00144 145 801,49 1,08 157 465,61 226,75

08.3.05.02 Сталь листовая т 0,377 0,00377

Итого прямые затраты 1 524,85

21.1 08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки 

стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 

мм, толщина 1-8 мм

т 1,413 0,01413 46 972,89 663,73

ФОТ 1 147,63

Пр/812-099.2-1 НР Внутренние санитарнотехнические 

работы: смена труб, санприборов, 

запорной арматуры и другое

% 103 103 1 182,06

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

  оплата труда

  эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции 15 117,11 1 307,63

Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных 

конструкций

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 55 139,08 4 769,53

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого по разделу

Справочно

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

Раздел: Монтажные работы
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Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарнотехнические 

работы: смена труб, санприборов, 

запорной арматуры и другое

% 52 52 596,77

22 ГЭСН 08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича: 

неармированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 0,0315 0,0315

Объем: 0,0315=3,15/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 3,8115 2 474,58

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 чел.-ч. 121 3,8115 649,24 2 474,58

2ЭМ 134,25

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,129465 127,14

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 4,11 0,129465 1 036,96 134,25

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

6

чел.-ч. 4,11 0,129465 982,04 127,14

4М 10,71

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,3 0,00945 35,71 1,53 54,64 0,52

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 

1,5-4,5 кг

т 0,0023 0,0000725 55 898,18 1,28 71 549,67 5,19

11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, 

сосна), естественной влажности, длина 

2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 

мм, сорт IV

м3 0,016 0,000504 11 821,04 0,84 9 929,67 5,00

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 2,3 0,07245

06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 ШТ 5 0,1575

Итого прямые затраты 2 746,68

22.1 04.3.01.12-0005 Раствор кладочный, цементно-

известковый, М100

м3 2,3 0,07245 3 925,97 1,4 5 496,36 398,21

22.2 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический рядовой 

полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка М100

1000 ШТ 5 0,1575 14 803,89 1,09 16 136,24 2 541,46

ФОТ 2 601,72

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 2 861,89

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 1 795,19

23 ГЭСН 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства 

каркаса: улучшенная стен

100 м2 0,063 0,063

Объем: 0,063=6,3/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 7,245 5 059,47

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.-ч. 115 7,245 698,34 5 059,47

2ЭМ 18,43

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,09072 60,58

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,14 0,00882 1 545,36 13,63

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

5

чел.-ч. 0,14 0,00882 840,19 7,41

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 1,3 0,0819 37,32 1,57 58,59 4,80

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 1,3 0,0819 649,24 53,17

4М 258,61

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,01 0,00063 35,71 1,53 54,64 0,03

01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная кг 12 0,756 92,95 1,35 125,48 94,86

01.7.15.06-0121 Гвозди стальные строительные, 

диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

т 0,0025 0,0001575 76 630,40 1,31 100 385,82 15,81

03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный 

общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

т 0,013 0,000819 4 800,85 1,51 7 249,28 5,94

04.3.02.13-0101 Смеси сухие цементно-песчаные 

штукатурные для поверхностей из 

бетона, натурального, искусственного 

камня и кирпича, эксплуатируемых в 

помещениях с повышенной влажностью, 

ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, 

крупность заполнителя до 0,63 мм, 

расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 

мм

т 0,17 0,01071 8 836,98 1,5 13 255,47 141,97

08.1.02.17 Сетки стальные плетеные для 

штукатурных работ

м2 108 6,804

Итого прямые затраты 5 397,09

23.1 08.1.02.17-0031 Сетка стальная плетеная одинарная из 

проволоки без покрытия с 

ромбическими ячейками, диаметр 

проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 

мм

м2 108 6,804 197,66 1,03 203,59 1 385,23

ФОТ 5 120,05

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 5 120,05

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 2 508,82

24 ГЭСН 13-03-005-01 Шпатлевка поверхностей: силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 0,063 0,063

Объем: 0,063=6,3/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 3,39066 2 626,81

1-100-44 Средний разряд работы 4,4 чел.-ч. 53,82 3,39066 774,72 2 626,81

2ЭМ 25,34

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,23058 153,32

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 5,79 кН (0,59 т)

маш.-ч 0,11 0,00693 6,62 1,5 9,93 0,07

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,03 0,00189 1 545,36 2,92

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

5

чел.-ч. 0,03 0,00189 840,19 1,59

91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, 

объем барабана 65 л

маш.-ч 3 0,189 2,31 1,65 3,81 0,72

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 3 0,189 649,24 122,71

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,63 0,03969 544,92 21,63

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,63 0,03969 731,08 29,02

4М 1 089,19

01.3.05.23-0102 Натрий кремнефтористый технический, 

сорт I

т 0,028 0,001764 87 700,90 1,44 126 289,30 222,77

01.3.05.23-0181 Стекло жидкое натриевое каустическое т 0,1875 0,0118125 21 845,58 1,44 31 457,64 371,59

01.7.07.13-0011 Порошок кислотоупорный т 0,375 0,023625 10 167,55 2,06 20 945,15 494,83

Итого прямые затраты 3 894,66

ФОТ 2 780,13

Всего по позиции 228 749,05 14 411,19

Всего по позиции 396 741,00 3 967,41

Всего по позиции 328 362,86 10 343,43
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Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

% 94 94 2 613,32

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

% 51 51 1 417,87

25 ГЭСН 10-04-013-02 Установка: металлических дверных 

коробок с навеской деревянных 

дверных полотен (материал заказчика)

100 м2 0,0189 0,0189

Объем: 0,0189=1,89/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,8161 2 120,24

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 чел.-ч. 149 2,8161 752,90 2 120,24

2ЭМ 61,56

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,063882 53,15

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 1,36 0,025704 1 585,56 40,76

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

6

чел.-ч. 1,36 0,025704 982,04 25,24

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 2,02 0,038178 544,92 20,80

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 2,02 0,038178 731,08 27,91

4М 73,53

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0034 0,0000643 70 296,20 1,31 92 088,02 5,92

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 

1,5-4,5 кг

т 0,05 0,000945 55 898,18 1,28 71 549,67 67,61

01.7.04.07 Скобяные изделия КОМПЛ 0 0

07.1.01.03 Коробки дверные металлические т 0 0

11.2.02.12 Полотна дверные деревянные м2 91 1,7199

Итого прямые затраты 2 308,48

ФОТ 2 173,39

Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции % 108 108 2 347,26

Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции % 55 55 1 195,36

26 ГЭСН 10-01-049-02 Установка: дверного доводчика 

(материал заказчика)

100 ШТ 0,01 0,01

Объем: 0,01=1/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,2656 192,00

1-100-39 Средний разряд работы 3,9 чел.-ч. 26,56 0,2656 722,89 192,00

2ЭМ 1,70

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0014 1,25

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,09 0,0009 1 585,56 1,43

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

6

чел.-ч. 0,09 0,0009 982,04 0,88

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,0005 544,92 0,27

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,05 0,0005 731,08 0,37

4М 0,38

01.7.03.04-0001 Электроэнергия КВТ-Ч 5,5 0,055 6,92 0,38

01.7.04.01 Доводчики дверные ШТ 100 1

Итого прямые затраты 195,33

ФОТ 193,25

Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции % 108 108 208,71

Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции % 55 55 106,29

27 ГЭСН 15-07-018-01 Герметизация швов герметиком 

силиконовым

100 м 0,098 0,098

Объем: 0,098=9,8/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 1,06232 689,60

2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 0,02 0,00196 594,68 1,17

2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 10,82 1,06036 649,24 688,43

2ЭМ 0,53

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,00098 0,72

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 0,00098 544,92 0,53

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,01 0,00098 731,08 0,72

4М 64,47

01.7.06.06-0005 Ленты клеевые на бумажной основе, 

ширина 50 мм

м 203 19,894 3,25 0,87 2,83 56,30

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,2 0,0196 56,11 1,6 89,78 1,76

14.5.09.11-0102 Уайт-спирит кг 0,75 0,0735 60,60 1,44 87,26 6,41

14.5.01.07 Герметик силиконовый л 0 0

Итого прямые затраты 755,32

27.1 14.5.01.07-0111 Герметик однокомпонентный на 

силиконовой основе, нейтральный

л 1,55 0,1519 685,96 1,07 733,98 111,49

ФОТ 690,32

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 690,32

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 338,26

28 ГЭСН 15-06-007-02 Оклейка стен стеклообоями с окраской 

поливинилацетатными красками за один 

раз: без подготовки

100 м2 0,0315 0,0315

Объем: 0,0315=3,15/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,418885 1 900,37

1-100-45 Средний разряд работы 4,5 чел.-ч. 76,79 2,418885 785,64 1 900,37

2ЭМ 1,39

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,002835 2,04

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,01 0,000315 37,32 1,57 58,59 0,02

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,01 0,000315 649,24 0,20

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,08 0,00252 544,92 1,37

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,08 0,00252 731,08 1,84

4М 3,54

01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная м2 0,4 0,0126 206,62 1,35 278,94 3,51

01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,01 0,000315 56,11 1,6 89,78 0,03

01.6.02.02 Стеклообои м2 105 3,3075

14.1.03.02 Клей для стеклообоев кг 27,5 0,86625

14.3.02.03 Краски водно-дисперсионные 

поливинилацетатные

т 0,0187 0,0005891

Итого прямые затраты 1 907,34

28.1 01.6.02.02-0008 Стеклообои под покраску, фактура 

«рогожка», плотность 110 г/м2

10 м2 10,5 0,33075 884,63 1,28 1 132,33 374,52

28.2 14.1.03.02-0015 Клей сухой на основе картофельного 

крахмала, метилцеллюлозы и мела для 

флизелиновых и стеклообоев, расход 

0,014 кг/м2

т 0,0275 0,000866 989 340,66 1,08 1 068 487,91 925,31

28.3 Цена поставщика Краска водно-дисперсионная Dulux 

Bindo 7 Экстрапрочная матовая

670,55 = [778,67 / 1,22] +  3% Трансп +  

2% Заг.скл

л 9,1 0,28665 670,55 192,21

Всего по позиции 125 807,14 7 925,85

Всего по позиции 19 340,71 1 895,39

Всего по позиции 309 582,01 5 851,10

Всего по позиции 51 033,00 510,33
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ФОТ 1 902,41

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 1 902,41

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 932,18

29 ГЭСН 15-06-004-01 Вторая окраска стен, оклееных 

стеклообоями, красками

100 м2 0,0315 0,0315

Объем: 0,0315=3,15/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,172935 120,77

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 чел.-ч. 5,49 0,172935 698,34 120,77

14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,015 0,0004725

Итого прямые затраты 120,77

29.1 Цена поставщика Краска водно-дисперсионная Dulux 

Bindo 7 Экстрапрочная матовая

670,55 = [778,67 / 1,22] +  3% Трансп +  

2% Заг.скл

л 9,1 0,28665 670,55 192,21

ФОТ 120,77

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы % 100 100 120,77

Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 59,18

30 ГЭСН 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм

100 м2 0,017 0,017

Объем: 0,017=1,7/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,6052 366,50

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч. 35,6 0,6052 605,59 366,50

2ЭМ 2,92

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,02159 14,02

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 1,27 0,02159 37,32 1,57 58,59 1,26

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 1,27 0,02159 649,24 14,02

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 7,82 0,13294 8,54 1,46 12,47 1,66

4М 3,25

01.7.03.01-0001 Вода м3 3,5 0,0595 35,71 1,53 54,64 3,25

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

м3 2,04 0,03468

Итого прямые затраты 386,69

30.1 04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-

песчаный, М150

м3 2,04 0,03468 6 034,67 209,28

ФОТ 380,52

Пр/812-011.0-1 НР Полы % 112 112 426,18

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 247,34

31 ГЭСН 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,017 0,017

Объем: 0,017=1,7/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 0,00748 4,53

1-100-22 Средний разряд работы 2,2 чел.-ч. 0,44 0,00748 605,59 4,53

2ЭМ 0,63

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,00357 2,32

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,21 0,00357 37,32 1,57 58,59 0,21

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,21 0,00357 649,24 2,32

91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.-ч 2 0,034 8,54 1,46 12,47 0,42

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

м3 0,51 0,00867

Итого прямые затраты 7,48

31.1 04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-

песчаный, М150

м3 0,51 0,00867 6 034,67 52,32

ФОТ 6,85

Пр/812-011.0-1 НР Полы % 112 112 7,67

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 4,45

32 ГЭСН 11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов одноцветных с красителем

100 м2 0,02 0,02

Объем: 0,02=2/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 2,12 1 411,09

1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч. 106 2,12 665,61 1 411,09

2ЭМ 16,88

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,0588 40,01

91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная 

вместимость основного ковша 2,6 м3, 

грузоподъемность 5 т

маш.-ч 0,36 0,0072 1 545,36 11,13

4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

5

чел.-ч. 0,36 0,0072 840,19 6,05

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 2,3 0,046 37,32 1,57 58,59 2,70

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 2,3 0,046 649,24 29,87

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,28 0,0056 544,92 3,05

4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

4

чел.-ч. 0,28 0,0056 731,08 4,09

4М 2 721,19

01.7.03.01-0001 Вода м3 3,85 0,077 35,71 1,53 54,64 4,21

01.7.07.29-0091 Опилки древесные м3 3,06 0,0612 732,20 1,73 1 266,71 77,52

04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М200

м3 1,3 0,026 4 033,62 1,4 5 647,07 146,82

06.2.02.01-0061 Плитка керамическая для полов, 

неглазурованная, гладкая, цветная, 

толщина 11 мм

м2 102 2,04 925,67 1,32 1 221,88 2 492,64

Итого прямые затраты 4 189,17

ФОТ 1 451,10

Пр/812-011.0-1 НР Полы % 112 112 1 625,23

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 943,22

30 479,83

18 111,40

265,26

456,74

11 646,43

11 646,43

18 568,14

19 105,87

10 144,93

59 730,63

Всего по позиции 197 903,81 6 233,97

Всего по позиции 4 230,59 71,92

Всего по позиции 337 881,00 6 757,62

Всего по позиции 15 648,57 492,93

Всего по позиции 74 675,88 1 269,49

  оплата труда машинистов (ОТм)

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

  оплата труда

  эксплуатация машин и механизмов

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Итого по разделу
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384,42

25,61568

0,606822

185 914,97

83 566,69

69 298,58

1 671,18

936,17

11 660,76

11 660,76

70 234,75

66 685,91

35 662,37

81 123,09

35 177,82

31 433,82

1 369,91

1 745,42

628,67

628,67

33 179,24

30 218,20

15 727,07

267 038,06

118 744,51

100 732,40

3 041,09

2 681,59

12 289,43

12 289,43

103 413,99

96 904,11

51 389,44

384,42

154,6266345

3,7059012

267 038,06

58 748,37

325 786,43

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

  оплата труда (ОТ)

Справочно

  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

  затраты труда рабочих

  затраты труда машинистов

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

ФОТ (справочно)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

  оплата труда (ОТ)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

накладные расходы

сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  оплата труда (ОТ)

  эксплуатация машин и механизмов

  оплата труда машинистов (ОТм)

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

  материальные ресурсы

  в том числе

    материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

  затраты труда машинистов

Всего

НДС 22 %

Всего с НДС

Справочно

  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

  затраты труда рабочих
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Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2026 года

Сметная стоимость тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 100,73тыс. руб.

в том числе: Средства на оплату труда машинистов 2,68тыс. руб.

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих  154,6266345чел.-ч.

монтажных работ     тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов  3,7059012чел.-ч.

оборудования          тыс. руб.

прочих затрат        тыс. руб.

на единицу 

измерения

коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения в 

базисном уровне 

цен

индекс

на единицу 

измерения в 

текущем уровне 

цен

коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

1 ГЭСНр 53-01-001-01Разборка обшивки: неоштукатуренных 

деревянных стен (с сохранением 

материала)

100 м2 0,7551 0,7551

Объем: 0,7551=75,51/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 9,28773 5 340,82

1-100-16 Средний разряд работы 1,6 чел.-ч. 12,3 9,28773 575,04 5 340,82

2ЭМ 538,77

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,339795 333,69

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,45 0,339795 1 585,56 538,77

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

6

чел.-ч. 0,45 0,339795 982,04 333,69

Итого прямые затраты 6 213,28

1.1 999-9900 Строительный мусор т 0,94 0,709794 0,00 0,00

ФОТ 5 674,51

Пр/812-087.0-1 НР Стены % 92 92 5 220,55

Пр/774-087.0 СП Стены % 52 52 2 950,75

2 ГЭСНр 54-01-003-01Разборка подшивки потолков: чистой из 

строганных досок (с сохранением 

материала)

100 м2 0,1891 0,1891

Объем: 0,1891=18,91/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 5,459317 3 139,33

1-100-16 Средний разряд работы 1,6 чел.-ч. 28,87 5,459317 575,04 3 139,33

2ЭМ 8,86

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,15128 98,22

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,8 0,15128 37,32 1,57 58,59 8,86

4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

3

чел.-ч. 0,8 0,15128 649,24 98,22

Итого прямые затраты 3 246,41

2.1 999-9900 Строительный мусор т 2,39 0,451949 0,00 0,00

ФОТ 3 237,55

Пр/812-088.0-1 НР Перекрытия % 92 92 2 978,55

Пр/774-088.0 СП Перекрытия % 59 59 1 910,15

3 ГЭСНр 66-01-024-02Разборка тепловой изоляции: из ваты 

минеральной

100 м2 0,5289 0,5289

Объем: 0,5289=52,89/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 10,10199 6 393,25

1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч. 19,1 10,10199 632,87 6 393,25

Итого прямые затраты 6 393,25

ФОТ 6 393,25

Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: 

демонтаж, разборка, очистка

% 89 89 5 689,99

Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: 

демонтаж, разборка, очистка

% 44 44 2 813,03

4 ГЭСНр 55-01-005-01Разборка кирпичных перегородок на 

отдельные кирпичи

м3 3,15 3,15

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 50,022 29 747,08

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч. 15,88 50,022 594,68 29 747,08

2ЭМ 850,77

91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с 

электродвигателем, давление до 1 МПа 

(10 атм), производительность до 5 

м3/мин

маш.-ч 1,55 4,8825 115,43 1,45 167,37 817,18

91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при 

работе от передвижных компрессоров

маш.-ч 3,1 9,765 2,11 1,63 3,44 33,59

Итого прямые затраты 30 597,85

4.1 999-9899 Строительный мусор и масса 

возвратных материалов

т 2 6,3 0,00 0,00

ФОТ 29 747,08

Пр/812-089.0-1 НР Перегородки % 92 92 27 367,31

Пр/774-089.0 СП Перегородки % 49 49 14 576,07

5 ГЭСНм 12-01-105-

03

Трубопровод из медных труб на 

номинальное давление до 2,5 МПа, 

диаметр труб наружный: 35 мм 

(демонтаж с сохранением материала)

100 м 0,2728 0,2728

571/пр_2022_п.84_т.3

_стр.1_стб.3

Объем: 0,2728=27,28/100

1ОТ (ЗТ) чел.-ч. 19,096 13 960,70

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 чел.-ч. 100 0,7 19,096 731,08 13 960,70

2ЭМ 890,50

ОТм(ЗТм) чел.-ч. 0,267344 227,12

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,4 0,7 0,076384 1 585,56 121,11

4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 

6

чел.-ч. 0,4 0,7 0,076384 982,04 75,01

91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.-ч 3,65 0,7 0,697004 11,45 1,5 17,18 11,97

(проектная и (или) иная техническая документация)

267,03

185,91

81,12

0,00

0,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

Текущий ремонт помещений 0Аг040, 0Аг043, 0Аг044

(наименование работ и затрат)



Раздел: Демонтажные работы

Всего по позиции 19 049,90 14 384,58

Всего по позиции 43 020,15 8 135,11

№ 

п/п

Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 

кратковременного хранения

ЭМ *0,7; М *0; ЗТ *0,7; ЗТм *0,7

Всего по позиции 28 164,62 14 896,27

Всего по позиции 23 028,96 72 541,23


