ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к КОНТРАКТУ № ___-26-ЕАТ
от «____» ________________ 2026г.

 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»

	№ п/п
	Наименование, характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Телевизор с диагональю 43" (108 см)
Тип телевизора — LED / QLED.
Диагональ экрана — 43 дюйма.
Разрешение экрана — ≥1920×1080 пикселей (Full HD).
[bookmark: _GoBack]Операционная система (Smart TV) — Tizen / WebOS / Titan OS.
Частота обновления экрана — ≥60 Гц.
Угол обзора — ≥178° вертикал. / 178° горизонт.
Встроенный Wi-Fi — есть.
Наличие порта проводной Ethernet (RJ-45) — есть.
Количество HDMI портов — ≥3 шт.
Версия HDMI — ≥1.4.
Количество USB портов — ≥1 шт.
Мощность звука (суммарная) — ≥20 Вт.
Цвет корпуса — чёрный.
Возможность настенного крепления (VESA) — есть, размер ≥200×200 мм.
Напряжение питания — 100–240 В, 50/60 Гц.
Комплектация: телевизор, сетевой кабель, пульт ДУ, документация:
- гарантийный талон (заполненный) с указанием даты продажи, модели, серийного номера, срока гарантии и печати Поставщика,
- инструкция по эксплуатации на русском языке (на бумажном носителе или в виде вкладыша).
	шт.
	1

	2.
	Телевизор с диагональю 32" (82 см)
Тип телевизора — LED / QLED.
Диагональ экрана — 32 дюйма.
Разрешение экрана — ≥1920×1080 пикселей (Full HD).
Операционная система (Smart TV) — Tizen / WebOS / Titan OS.
Частота обновления экрана — ≥60 Гц.
Угол обзора — ≥178° вертикал. / 178° горизонт.
Встроенный Wi-Fi — есть.
Наличие порта проводной Ethernet (RJ-45) — есть.
Количество HDMI портов — ≥2 шт.
Версия HDMI — ≥1.4.
Количество USB портов — ≥1 шт.
Мощность звука (суммарная) — ≥10 Вт.
Цвет корпуса и подставки — чёрный.
Возможность настенного крепления (VESA) — есть, размер ≥100×100 мм.
Напряжение питания — 100–240 В, 50/60 Гц.
Комплектация: телевизор, сетевой кабель, пульт ДУ, документация:
- гарантийный талон (заполненный) с указанием даты продажи, модели, серийного номера, срока гарантии и печати Поставщика,
- инструкция по эксплуатации на русском языке (на бумажном носителе или в виде вкладыша).
	шт.
	1

	3.
	Кабель HDMI (интерфейсный)
Тип кабеля — HDMI.
Версия HDMI — ≥1.4.
Длина кабеля — ≥10 м.
Проводник — медь.
Экранирование — двойное (фольга + оплётка).
Цвет — чёрный.
	шт.
	2

	4.
	Кронштейн для настенного крепления телевизора
Тип крепления — неповоротное (фиксированное).
Совместимость VESA — ≥200×200 мм (подходит для закупаемого телевизора 43”).
Максимальная нагрузка — ≥10 кг.
Расстояние от стены — ≤50 мм.
Материал — сталь.
Цвет — чёрный.
Комплектация: кронштейн, крепёжные элементы (шурупы, дюбели, анкеры) для бетонных / кирпичных стен
	шт.
	1

	5.
	Кронштейн для настенного крепления телевизора
Тип крепления — неповоротное (фиксированное).
Совместимость VESA — ≥100×100 мм (подходит для закупаемого телевизора 32”).
Максимальная нагрузка — ≥10 кг.
Расстояние от стены — ≤50 мм.
Материал — сталь.
Цвет — чёрный.
Комплектация: кронштейн, крепёжные элементы (шурупы, дюбели, анкеры) для бетонных / кирпичных стен
	шт.
	1

	6.
	Видеокарта офисная с HDMI-выходом
Тип видеокарты — офисная, для вывода изображения и работы с офисными приложениями.
Графический процессор — NVIDIA GeForce или AMD Radeon.
Объём видеопамяти — ≥2 Гб.
Тип  видеопамяти — GDDR3 / GDDR5.
Разрядность шины памяти — ≥64 бит.
Интерфейс подключения — PCI Express 2.0 x16 (или выше).
Выход HDMI — ≥1 порт.
Максимальное разрешение — ≥1920×1080 пикселей (Full HD).
Система охлаждения — пассивная (без вентилятора).
	шт.
	2



Цена Контракта включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией. Каждая единица товара должна быть упакована в заводскую (оригинальную) упаковку производителя, с нанесённой маркировкой, содержащей: 
- наименование товара, 
- наименование производителя, 
- основные технические характеристики (модель, диагональ, напряжение питания и т. п.), 
- дату изготовления,
- серийный номер. 
Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка должна быть целой, без повреждений, следов вскрытия, деформаций и намокания. Внутрення упаковка должна иметь амортизирующие прокладки (пенопласт, картонные вставки) для защиты от механических воздействий.
Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара, установленным требованиям к качеству и безопасности такого товара. 
Поставщик должен поставить товар надлежащего качества, в том числе соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий применительно к каждому виду товара.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой.
Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, не являющимся выставочным образцом, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: декларация о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации) товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара применительно к каждому виду товара.
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории РФ. 
Поставщик обязуется отслеживать и информировать Заказчика о факте выявления фальсифицированных, забракованных и запрещенных к продаже товаров посредством факсимильной связи или электронной почтой в течение 2 (двух) дней после выявления факта фальсификации, забракованных и запрещенного к продаже товара, а так же, в согласованные сторонами сроки, за свой счет заменить/допоставить выявленные фальсифицированные, забракованные и запрещенные к продаже товары поставленные Заказчику без дополнительной оплаты.

Требования к гарантийному сроку товара: 
Гарантийный срок на телевизор, видеокарту, HDMI-кабель и настенные крепления должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приёма-передачи товара.
Срок службы (эксплуатации) телевизоров – не менее 60 (шестидесяти) месяцев.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять любые дефекты и неисправности, возникшие по вине производителя или поставщика, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. 
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