Техническое задание 
на поставку и монтаж (установку) москитных сеток для нужд ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округ»   
Наименование закупки: Поставка и монтаж (установка) москитных сеток для нужд ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» 
Заказчик: ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Адрес заказчика: г. Новосибирск, ул. Каменская, 74
Адрес поставки и монтажа (установки) товара: г. Новосибирск, ул. Каменская, 74, кабинет 603, 608
1. Общие требования, предъявляемые при поставке Товара:
Перечень услуг: 
Подготовительные мероприятия включают в себя предварительный выезд Исполнителя на место поставки и установки Товара для выполнения замеров и определения точных размеров монтируемого Товара. 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка Товара осуществляется за счет Исполнителя. 
Установка Товара не должна препятствовать работе Заказчика или создавать неудобства для сотрудников Заказчика. 
При установке Товара, Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, противопожарные нормы, санитарно- гигиенические и экологические нормы и правила. 
После оказания услуг Исполнителем производится уборка мусора, материалов. Исполнитель обязан обеспечить уборку рабочей зоны, и прилегающей к ней территории. 
Качественные характеристики объекта закупки: 
Устанавливаемые москитные сетки должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другую документацию, удостоверяющею их качество.  
Требование к сертификации и безопасности товара: 
Поставленный Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством, т.е. быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды. 
Требование к гарантийному сроку: 
Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть не менее 12 месяцев.  Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю.
В течении гарантийного срока, Исполнитель должен гарантированно осуществлять ремонт или замену некачественного товара без дополнительной оплаты (включая доставку, монтаж, демонтаж) со стороны Заказчика. 
Сроки (периоды), условия к поставке товара: 
Поставка, монтаж товара осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
Поставка Товара до места, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя. Товар поставляется в упаковке таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение при транспортировке и хранении. 
Поставка и монтаж (установка) Товара осуществляется с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин.  до 16 час. 00 мин., пятница с 09 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. (время новосибирское). Срок поставки Товара включает доставку Товара до места поставки и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

1. Требование к Товару:

	№
п/п
	Наименование товара
	Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Размер, мм 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Сетка москитная 
	Классическая (стандартная) москитная сетка внутри которой натянуто москитное полотно с поперечиной. 
Назначение –защита от насекомых  
Материал сетки- Фибергласс (стекловолокно). 
Представляет из себя полимерное стекловолокно, ячеистой структуры. 
Размер ячейки должен быть 0,8*0,8мм. 
Материал устойчив к возгоранию солнечного ультрафиолетового излучения, имеет отличную водостойкость и обладает высокими прочностными характеристиками на разрыв и растяжение. Москитная сетка после установки должна плотно прилегать к оконному проему, между окном и москитной сеткой не должно быть щелей, крепления должны позволять осуществлять свободный съем москитной сетки. 
Размещение – внешнее. 
Профиль – алюминиевый.
 Цвет полотна по согласованию с покупателем. 
По периметру рамки установлен уплотнительный (фиксирующий) шнур. 
Углы каркаса соединены под 90 градусов алюминиевыми уголком 
	610*1120
	Шт
	1

	
	
	
	540*1080
	Шт 
	3

	
	
	
	500*1580
	Шт 
	2


1. Требование к выполнению работ сборке и монтажу москитных сеток:
Работы по монтажу выполняются силами и за счет Исполнителя.

