Техническое задание на поставку МФУ лазерного


	Наименование
	Характеристики
	Количество, шт.

	МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn или эквивалент
	Основные характеристики
Технология печати - лазерный
Тип печати - черно-белый
Тип подключения - проводной
Формат печати - A4
Размещение - настольный
Печать
Скорость печати A4 (ч/б) - ≥ 40 стр/мин
Скорость двусторонней печати - до 20 стр/мин
Время печати первой страницы А4 (ч/б) - 6.3 с
Разрешение печати (ч/б) - 1200 x 1200 dpi
Нагрузка (А4, в месяц) -≥ 80000 листов
Стандартный лоток подачи - 250 листов
Стандартный выходной лоток - 150 листов
Емкость выходного лотка - 150 лист
Автоматическая двусторонняя печать – поддерживается
Печать на конвертах - поддерживается
Расходные материалы
Количество картриджей - 1
Количество цветов картриджей - 1
Стартовый картридж в комплекте – да
Ресурс стартового ч/б картриджа - 3050 стр
Сканирование
Сканер - присутствует
Тип датчика сканера - CIS
Тип сканирующего устройства - планшетный/протяжной
Максимальный формат сканирования - A4
Автоматическое двустороннее сканирование - поддерживается
Автоподача оригиналов для сканирования - 50
Скорость сканирования(ч/б) - ≥ 29 стр/мин
Скорость сканирования(цвет) - ≥ 20 стр/мин
Стандартное разрешение сканирования - 1200x1200dpi
Максимальный размер сканирования, вертикальный - 216 мм
Максимальный размер сканирования, горизонтальный - 356 мм
Копирование
Копир - присутствует
[bookmark: _GoBack]Скорость копирования(А4) - ≥40 стр/мин
Время выхода первой копии(до)
7.2 с
Максимальное количество копий зацикл. - 9999 шт
Максимальное разрешение ч/б копирования - ≥ 600x600
Масштабирование (от) - 400 %
Масштабирование (до) - 25 %
Процессор, память
Частота процессора
≥ 1200 МГц
Объем оперативной памяти
≥ 512 МБ
Работа с факсами
Скорость передачи факсов - 33,6 Кбит/с (максимум); 14,4 Кбит/с (по умолчанию) (По стандартному тесту № 1 ITU-T для устройств обработки изображений при стандартном разрешении. Страницы более сложных документов требуют больших ресурсов памяти.)
Память факса - ≥ 400 страниц

Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB 2.0 - есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45) - есть
Скорость интерфейса RJ-45 - 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
Особенности
Поддержка языков управления - HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster
Поддержка ОС - Windows, macOS
Встроенный сервер сетевой печати - поддерживается
Встроенный ЖК-дисплей - есть
Диагональ дисплея - 2.7 "
Сенсорный дисплей - есть
Потребляемая мощность при работе - 510 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания - 7.5 Вт
Максимальный уровень шума при работе - 54 дБ
Режим ожидания - поддерживается
Комплектация
предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный (3050 страниц) руководство по началу работы; листовка с нормативными требованиями; кабель питания; кабель USB
Габариты и вес (ШхВхГ) - 420 x 323 x 390 мм
Вес товара - 12.6 кг
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ - 0.495x0.395x0.48 м
Вес упаковки (ед) - 12.6 кг
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