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Государственный контракт № номер присваивается в Электронной версии контракта по закупке в автоматическом режиме
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации для нужд Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю

г. Краснодар                                                                             «___» ___________ 2026 г.

Информация о заказчике и исполнителе, именуемых в дальнейшем стороны, указывается в Электронной версии контракта по закупке в автоматическом режиме.
В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) стороны заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации для нужд Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее – услуги).
1.2. Услуги оказываются в соответствии в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту.
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 26 1 7709895509 616743001 0006 000 0000 000.
2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены контракта (далее – Цена контракта) указывается в Электронной версии контракта по закупке в автоматическом режиме.
Цены единиц услуг, цены единиц запасных частей (расходных материалов), используемых при оказании услуг указаны в Электронной версии контракта по закупке в автоматическом режиме.
Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена контракта включает общую стоимость услуг и используемых при этом материалов, с учетом расходов на перевозку, погрузку, разгрузку, складирование и хранение материалов, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для оказания услуг, вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для оказания услуг, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и условиями, указанными в настоящем контракте, а также иных расходов, необходимых для оказания услуг, которые понесет, либо может понести Исполнитель.
2.3. Платежи по настоящему контракту производятся безналичным расчетом за счет средств федерального бюджета в российских рублях.
2.4. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.
2.5. Цена единицы услуги, единицы запчасти (расходных материалов) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона № 44-ФЗ и Разделом 10 настоящего контракта.
2.6. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно за фактически оказанные услуги по заявкам в расчетном месяце на основании подписанного сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт (ф. 0510452), и выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии) в срок, указанный в Приложении № 1 к настоящему контракту. 
Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, по цене единицы запасной части (расходного материала), исходя из объема фактически используемых запасных частей (расходных материалов) при оказании услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.


3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Объем оказываемых услуг, используемых запасных частей (расходных материалов) определяется на основании заявок Заказчика. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется за фактически оказанные услуги по заявкам в расчетном месяце.
Исполнитель в течение одного рабочего дня с даты завершения оказания услуг в расчетном месяце оформляет и предоставляет Заказчику подписанный Исполнителем Акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему контракту) – в 2 (двух) экземплярах; счет, счет-фактуру (при наличии).
3.2. Заказчик в срок, установленный Приложением № 1 к настоящему контракту, проверяет правильность заполнения представленных документов и осуществляет приемку услуг по количеству, качеству и в случае отсутствия замечаний оформляет и направляет Исполнителю Акт (ф. 0510452).
Исполнитель, в день получения от Заказчика Акта (ф. 0510452) обязан подписать его и вернуть в тот же день Заказчику. 
В день получения от Исполнителя подписанного Акта (ф. 0510452) Заказчик подписывает Акт (ф. 0510452), а также подписывает Акт приема-передачи оказанных услуг и возвращает 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи оказанных услуг и Акта (ф. 0510452) Исполнителю.
В случае наличия замечаний к оказанным услугам, Заказчик в рамках установленного Приложением № 1 к настоящему контракту срока, направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием причин такого отказа.
3.3. В случае получения мотивированного отказа, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего контракта, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки, и сдать результат оказанных услуг Заказчику.
При повторной приемке обязанности по оказанию услуг считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта (ф. 0510452) с учетом положений раздела 3 настоящего контракта.
3.4. Все недостатки, выявленные Заказчиком при приемке оказанных услуг, устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты.
3.5. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании Государственных контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Оказать услуги в соответствии с пунктом 1.2. настоящего контракта, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, с должным уровнем качества.
4.1.2. Оказать услуги по адресу(ам), указанному(ым) в Приложении № 1 к настоящему контракту. 
4.1.3. Оказать услуги в рабочие дни Заказчика с 09-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 16-30 (время местное), в другие дни и время по предварительному согласованию с Заказчиком.
4.1.4. Обеспечить оказание услуг гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти и иные органы и организации, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренное п.1 ст.11 Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
4.1.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику: список лиц, с указанием ФИО и гражданства, для допуска на территорию Заказчика для оказания услуг. В случае наличия в указанном списке лиц иностранных граждан - документы, подтверждающие право иностранных граждан на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и специальное разрешение для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти и иные органы и организации, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренное п.1 ст.11 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
4.1.6. Соблюдать требования безопасности на объекте, на котором оказываются услуги, а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарно-гигиенического режима, экологических и санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и порядком, установленным Заказчиком, а также требования пропускного режима и режима работы Заказчика.
4.1.7. При оказании услуг на территории, находящейся под контролем Заказчика, перед началом оказания услуг согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Исполнителя, оказывающих услуги на территории Заказчика.
Установленные системой управления охраной труда положения по безопасности, относящиеся к нахождению и перемещению по объектам Заказчика, распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях Заказчика, в том числе на работников Исполнителя, допущенных к оказанию услуг и осуществлению иной деятельности на территории и объектах Заказчика в соответствии с требованиями применяемых Заказчиком нормативных правовых актов. Указанные положения по безопасности системы управления охраной труда доводятся до перечисленных лиц при проведении вводных инструктажей.
К нахождению и перемещению по объектам Заказчика применяется «Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на территории Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону», устанавливающее требования по безопасности.
4.1.8. В случае причинения при оказании услуг ущерба элементам внутренней отделки помещений и расположенному в них оборудованию, в том числе вследствие невыполнения вышеназванных мероприятий, проводит ремонтно-восстановительные работы за свой счет.
4.1.9. Организовывать порядок оказания услуг, учитывая специфику деятельности Заказчика и создавать минимум неудобств сотрудникам Заказчика.
4.1.10. Обеспечить прибытие своих представителей (специалистов) для оказания услуг своими силами, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
4.1.11. Обеспечивать сохранность и работоспособность существующих инженерных сетей и систем Заказчика в процессе оказания услуг. В случае повреждения существующих инженерных сетей и систем Заказчика самостоятельно и за свой счет восстановить их работоспособность.
4.1.12. После окончания оказания услуг очистить территорию объекта Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг.
4.1.13. Участвовать в приемке-передаче оказанных услуг в соответствии с Разделом 3 контракта.
4.1.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.15. В случае самостоятельного обнаружения дефекта оборудования, влияющего на его безопасность при эксплуатации, в течение 1 (одного) календарного дня со дня его обнаружения уведомить об этом Заказчика в письменной форме, любым доступным способом, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получить оплату за оказанные услуги согласно п. 2.6. настоящего контракта.
4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.3. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.2. Осуществлять приемку оказанных услуг на основании Акта приема-передачи оказанных услуг.
4.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату за оказанные Исполнителем услуги, в соответствии с порядком и формой расчетов по настоящему контракту.
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по контракту.
4.4.2. Проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
В случае выявления дефектов и недоработок при приемке оказанных услуг, направлять Исполнителю претензии в письменном виде с требованием об устранении выявленных дефектов и недоработок.
4.4.3. Не оплачивать оказанные Исполнителем услуги, не предусмотренные настоящим контрактом.
4.4.4. Не подписывать Акт приема-передачи оказанных услуг и не оплачивать стоимость услуг по настоящему контракту в случае обнаружения несоответствий оказанных услуг условиям настоящего контракта.
4.4.5. Уменьшать на размер неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с п. 5.2. настоящего контракта, сумму, подлежащую оплате за оказанные услуги, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке суммы неустойки (штрафа, пени) в доход федерального бюджета.
4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.



5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение условий настоящего контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
5.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, устанавливается штраф в размере 10 процентов этапа исполнения контракта. 
5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в контракте таких обязательств) составляет 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
5.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим этапом исполнения контракта и фактически исполненных Исполнителем.
5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
5.4.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
5.4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательства по настоящему контракту в полном объеме.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон по настоящему контракту не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 5 (пятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. 
6.3. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, сторона контракта, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой стороной обязательств по настоящему контракту. 
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все возникающие между сторонами споры решаются в претензионном порядке. Претензии, направленные в письменном виде, рассматриваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.
7.2. Споры, которые стороны не могут решить в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, в порядке, установленном действующим законодательством. 
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Сроки оказания услуг

8.1. Услуги оказываются в срок, установленный Приложением № 1 к настоящему контракту. 

9. Срок действия контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.12.2026 включительно, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за невыполнение обязательств, возникших в период его действия.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменение существенных условий настоящего контракта возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменения и дополнения, вносимые в соответствии с действующим законодательством в настоящий контракт, оформляются в письменном виде, и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
10.3. В случае изменения платежных (банковских) реквизитов, юридических и почтовых адресов, КПП, номеров телефонов стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней, путем направления уведомления подписанного уполномоченным представителем стороны (без оформления дополнительного соглашения).
10.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.6. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае существенного нарушения одной из сторон условий контракта, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
10.7.1. ненадлежащего исполнения стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом;
10.7.2. неоднократного нарушения стороной сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
10.8. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном частями 10-16 и 19-23 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
11. Заключительные положения
11.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.

12. Представители сторон
12.1. Представителями сторон в ходе исполнения настоящего контракта являются:
	от Заказчика:
	Тукуев Ибрагим Шахбанович
	
	8-(861)251-64-24



13. Адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик

Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
 (ФКУ «ЦОКР») 


Юридический адрес: 109012, Российская Федерация, г. Москва, площадь Славянская, д. 4, стр. 1., 4 эт.; ком. 2-8; 10; 12-19; 23-28; 109-117; 119-122; 122А
Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Ростове-на-Дону (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Ростове-на-Дону)
Юридический и почтовый адрес:344006, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 52
ИНН 7709895509 
КПП 616743001
Банковские реквизиты Заказчика указываются в Электронной версии контракта.
тел: 8 (863) 288-96-36
E-mail: 9900-rnd@roskazna.ru

	Исполнитель

Реквизиты Исполнителя указываются в Электронной версии контракта по закупке в автоматическом режиме





14. Приложения к контракту
14.1. К настоящему контракту прилагаются:
14.1.1. Приложение № 1 -  Описание объекта закупки
14.1.2. Приложение № 2 - Форма Акта приема - передачи оказанных услуг.
14.2. Приложения к настоящему контракту составляет его неотъемлемую часть.
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Приложение № 1
к Государственному контракту
 № указан в Электронной версии контракта


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации для нужд Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

Таблица № 1

Перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации

	№ п/п
	Наименование услуг
	Характеристики услуг
	Код ОКПД2 (00.00.00.000)
	КТРУ
	Единица измерения



	1
	2
	3
	4
	5
	4

	1. 
	Обследование систем водоснабжения, водоотведения, канализации на Объекте.

	–  проверка системы водоснабжения на герметичность, исправность работы запорной арматуры;
–  выявление незакрепленных участков трубопроводов;
–  выявление неокрашенных участков металлических трубопроводов; несмазанных движущихся частей запорной арматуры и герметичности резьбовых соединений;
–  проверка отсутствия течи сантехнических приборов и соединений шлангов гибкой подводки к ним;
–  содержание люков, колодцев в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации (при наличии);
–  проверка отсутствия течи водопроводных труб и запорной арматуры в водопроводном (ых) колодце (ах); 
–  проверка отсутствия засоров в канализационном (ых) колодце (ах); 
–  проверка отсутствия разрушения горловин люков колодцев (при наличии);
– обеспечение надежности присоединений, фланцевых соединений, стыков,
работоспособность отсекающей арматуры.
По результатам выполнения обследования систем водоснабжения, водоотведения и канализации на Объекте Исполнитель предоставляет Заказчику акт обследования в произвольной форме (по каждому Объекту, с перечислением мероприятий, необходимых для поддержания работоспособности систем водоснабжения, водоотведения, канализации на Объекте).
	43.22.11.190
	-
	Усл. ед.

	2. 
	Очистка запорно-регулирующей арматуры.
	Очистка от накипи, промывка, смазка запорно-регулирующей арматуры (задвижка, вентили, краны, регуляторы давления).
	
	
	Усл. ед

	3. 
	Промывка (прочистка) труб канализации (устранение засоров).
	
	
	
	Усл. ед

	4. 
	Промывка фильтров.
	Промывка сеток в косых фильтрах, установленных перед приборами учета воды.
	
	
	Усл. ед

	5. 
	Визуальный осмотр приборов учета холодной и (или) горячей воды. 
	Осмотр на предмет корректной работы и наличия целостности опломбировки, очистка от пыли, грязи. Визуальный осмотр регуляторов давления холодной и (или) горячей воды на предмет корректной работы. При поломке прибора учета холодной и (или) горячей воды, регулятора давления холодной и (или) горячей воды выдача акта технического состояния.
	
	
	Усл. ед

	6. 
	Замена приборов учета.
	Замена по согласованию с Заказчиком приборов учета холодной и (или) горячей воды, в связи с; 
- поломкой, 
- окончанием межповерочного интервала,
- окончанием гарантийного срока службы. 
	
	
	Усл. ед

	7. 
	Замена пришедших в негодность регуляторов давления холодной и (или) горячей воды.
	
	
	
	Усл. ед

	8. 
	Обслуживание насосов хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
	Обслуживание фланцевых соединений, проверка состояния подшипников, проверка состояния сальниковых уплотнений, проверка состояния изоляции и заземления электродвигателей. Проверка работы в ручном и автоматическом режимах.
	
	
	Усл. ед

	9. 
	Обслуживание приборов управления насосами хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
	Обслуживание и ревизия электроаппаратуры, проверка и обслуживание технического состояния изоляции и заземления, выдача дефектной ведомости.
	
	
	Усл. ед

	10. 
	Обслуживание дренажных насосов.
	Обслуживание фланцевых соединений, обслуживание подшипников, проверка и обслуживание технического состояния изоляции и заземления, очистка сетчатого фильтра. Трубопроводы: обследование на утечку.
	
	
	Усл. ед

	11. 
	Обслуживание электрического накопительного водонагревателя.
	Визуальный контроль работы, удаление выпавшего на дно бака осадка, проверка состояния магниевого анода, очистка поверхности нагревательного элемента от накипи.
	
	
	Усл. ед

	12. 
	Техническое облуживание и ремонт смотрового колодца подключения к сети водоснабжения, канализации.
	[bookmark: _GoBack]Снятие дорожного покрытия (брусчатки, земли) вокруг люка. Снятие люка. При необходимости снятия бетонной крышки колодца. Очистка колодца от мусора. Установка бетонной крышки колодца, при необходимости с частичной заменой кирпичной горловины колодца. При необходимости укрепление крышки колодца цементно-песчаным раствором. Установка люка на цементно-песчаный раствор. Восстановление дорожного покрытия (брусчатки, земли) вокруг люка. В соответствии с «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85». Исполнитель согласовывает услуги с компетентными в данной сфере органами власти без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
	
	
	Усл. ед.

	13. 
	Замена трубы стальной Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	14. 
	Замена трубы стальной Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	15. 
	Замена трубы стальной Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	16. 
	Замена трубы стальной Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	17. 
	Замена трубы стальной Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	18. 
	Замена трубы стальной Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	19. 
	Замена трубы стальной Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	20. 
	Замена трубы стальной Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	21. 
	Замена трубы стальной Ду 90 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	22. 
	Замена трубы стальной Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	23. 
	Замена трубы стальной Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	24. 
	Замена сгона стального Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	25. 
	Замена сгона стального Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	26. 
	Замена сгона стального Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	27. 
	Замена сгона стального Ду 32мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	28. 
	Замена сгона стального Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	29. 
	Замена сгона стального Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	30. 
	Замена муфты чугунной Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	31. 
	Замена муфты чугунной Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	32. 
	Замена муфты чугунной Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	33. 
	Замена муфты чугунной Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	34. 
	Замена муфты чугунной Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	35. 
	Замена муфты чугунной Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	36. 
	Замена муфты стальной прямой Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	37. 
	Замена муфты стальной прямой Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	38. 
	Замена муфты стальной прямой Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	39. 
	Замена муфты стальной прямой Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	40. 
	Замена муфты стальной прямой Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	41. 
	Замена муфты стальной прямой Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	42. 
	Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	43. 
	Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	44. 
	Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	45. 
	Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	46. 
	Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 40мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	47. 
	Замена контргайки из ковкого чугуна Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	48. 
	Замена контргайки стальной Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	49. 
	Замена контргайки стальной Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	50. 
	Замена контргайки стальной Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	51. 
	Замена контргайки стальной Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	52. 
	Замена контргайки стальной Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	53. 
	Замена контргайки стальной Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	54. 
	Замена тройника чугунного Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	55. 
	Замена тройника чугунного Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	56. 
	Замена тройника чугунного Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	57. 
	Замена тройника чугунного Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	58. 
	Замена тройника чугунного Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	59. 
	Замена тройника чугунного Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	60. 
	Замена тройника стального Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	61. 
	Замена тройника стального Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	62. 
	Замена тройника стального Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	63. 
	Замена тройника стального Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	64. 
	Замена тройника стального Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	65. 
	Замена тройника стального Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	66. 
	Замена тройника стального Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	67. 
	Замена тройника стального Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	68. 
	Замена тройника стального Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	69. 
	Замена тройника стального Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	70. 
	Замена уголка проходного чугунного Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	71. 
	Замена уголка проходного чугунного Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	72. 
	Замена уголка проходного чугунного Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	73. 
	Замена уголка проходного чугунного Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	74. 
	Замена уголка проходного чугунного Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	75. 
	Замена уголка проходного чугунного Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	76. 
	Замена отвода стального Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	77. 
	Замена отвода стального Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	78. 
	Замена отвода стального Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	79. 
	Замена отвода стального Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	80. 
	Замена отвода стального Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	81. 
	Замена отвода стального Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	82. 
	Замена отвода стального Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	83. 
	Замена отвода стального Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	84. 
	Замена отвода стального Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	85. 
	Замена отвода стального Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	86. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	87. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	88. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	89. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	90. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	91. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	92. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	93. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	94. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	95. 
	Замена резьбы стальной приварной Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	96. 
	Замена крана шарового Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	97. 
	Замена крана шарового Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	98. 
	Замена крана шарового Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	99. 
	Замена крана шарового Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	100. 
	Замена крана шарового Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	101. 
	Замена крана шарового Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	102. 
	Замена крана шарового Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	103. 
	Замена крана шарового Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	104. 
	Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	105. 
	Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	106. 
	Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	107. 
	Замена крана шарового полнопроходного с полусгоном Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	108. 
	Замена крана шарового сварного Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	109. 
	Замена крана шарового сварного Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	110. 
	Замена крана шарового сварного Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	111. 
	Замена крана шарового сварного Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	112. 
	Замена крана шарового сварного Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	113. 
	Замена крана шарового сварного Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	114. 
	Замена крана шарового сварного Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	115. 
	Замена крана шарового сварного Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	116. 
	Замена крана шарового (фланцевый) Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	117. 
	Замена крана шарового (фланцевый) Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	118. 
	Замена крана шарового (фланцевый) Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	119. 
	Замена крана шарового (фланцевый) Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	120. 
	Замена крана шарового (фланцевый) Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	121. 
	Замена крана шарового (фланцевый) Ду 150 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	122. 
	Замена крана шарового полипропиленового Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	123. 
	Замена крана шарового полипропиленового Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	124. 
	Замена крана шарового полипропиленового Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	125. 
	Замена крана шарового полипропиленового Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	126. 
	Замена крана шарового полипропиленового Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	127. 
	Замена крана шарового полипропиленового Ду 62 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	128. 
	Замена ручного балансировочного клапана Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	129. 
	Замена ручного балансировочного клапана Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	130. 
	Замена ручного балансировочного клапана Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	131. 
	Замена ручного балансировочного клапана Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	132. 
	Замена ручного балансировочного клапана Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	133. 
	Замена ручного балансировочного клапана Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	134. 
	Замена крана трехходового Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	135. 
	Замена крана трехходового Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	136. 
	Замена соединения прямого Ду 15 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	137. 
	Замена соединения прямого Ду 20 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	138. 
	Замена соединения прямого Ду 25 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	139. 
	Замена соединения прямого Ду 32 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	140. 
	Замена соединения углового Ду 15 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	141. 
	Замена соединения  углового Ду 20 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	142. 
	Замена соединения углового Ду 32 мм. «американка»
	
	
	
	Усл. ед.

	143. 
	Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	144. 
	Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	145. 
	Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	146. 
	Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	147. 
	Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	148. 
	Замена фильтра механической очистки (косой) Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	149. 
	Замена клапана регулирующего прямого с полусгоном Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	150. 
	Замена клапана регулирующего прямого с полусгоном Ду 20мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	151. 
	Замена клапана регулирующего углового с полусгоном Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	152. 
	Замена клапана регулирующего углового с полусгоном Ду 20мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	153. 
	Замена паронитовая прокладка Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	154. 
	Замена паронитовая прокладка Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	155. 
	Замена паронитовая прокладка Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	156. 
	Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	157. 
	Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	158. 
	Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	159. 
	Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	160. 
	Замена полипропиленового отвода на 90 градусов Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	161. 
	Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 20 мм
	
	
	
	Усл. ед.

	162. 
	Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	163. 
	Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	164. 
	Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	165. 
	Замена полипропиленового отвода на 45 градусов Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	166. 
	Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	167. 
	Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	168. 
	Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	169. 
	Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	170. 
	Замена полипропиленовой муфты (соединительная) Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	171. 
	Замена полипропиленового тройника Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	172. 
	Замена полипропиленового тройника Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	173. 
	Замена полипропиленового тройника Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	174. 
	Замена полипропиленового тройника Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	175. 
	Замена полипропиленового тройника Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	176. 
	Замена полипропиленовой муфты 20х1/2 комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	177. 
	Замена полипропиленовой муфты 20х1/2 комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	178. 
	Замена полипропиленовой муфты 20х3/4 комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	179. 
	Замена полипропиленовой муфты 20х3/4 комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	180. 
	Замена полипропиленовой муфты 25х1/2 комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	181. 
	Замена полипропиленовой муфты 25х1/2 комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	182. 
	Замена полипропиленовой муфты 25х3/4 комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	183. 
	Замена полипропиленовой муфты 25х3/4 комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	184. 
	Замена полипропиленовой муфты 32х1 комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	185. 
	Замена полипропиленовой муфты 32х1 комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	186. 
	Замена полипропиленовой муфты 40х1¼ комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	187. 
	Замена полипропиленовой муфты 40х1¼ комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	188. 
	Замена полипропиленовой муфты 50х1½комбинированной, наружная резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	189. 
	Замена полипропиленовой муфты 50х1½ комбинированной, внутренняя резьба
	
	
	
	Усл. ед.

	190. 
	Замена полипропиленовой трубы Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	191. 
	Замена полипропиленовой трубы Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	192. 
	Замена полипропиленовой трубы Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	193. 
	Замена полипропиленовой трубы Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	194. 
	Замена полипропиленовой трубы Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	195. 
	Замена смесителя для раковины (однорычажный)
	
	
	
	Усл. ед.

	196. 
	Замена смесителя для раковины (двухвентильный)
	
	
	
	Усл. ед.

	197. 
	Замена смесителя для раковины (сенсорный)
	
	
	
	Усл. ед.

	198. 
	Замена смесителя для раковины (нажимной)
	
	
	
	Усл. ед.

	199. 
	Замена аэратора для смесителя
	
	
	
	Усл. ед.

	200. 
	Замена унитаза
	
	
	
	Усл. ед.

	201. 
	Замена кнопки для бачка унитаза двухрежимной
	
	
	
	Усл. ед.

	202. 
	Замена кнопки для бачка унитаза однорежимной
	
	
	
	Усл. ед.

	203. 
	Замена прокладки между бачком и унитазом
	
	
	
	Усл. ед.

	204. 
	Замена сиденья для унитаза тип 1
	
	
	
	Усл. ед.

	205. 
	Замена сиденья для унитаза тип 2
	
	
	
	Усл. ед.

	206. 
	Замена раковина с пьедесталом
	
	
	
	Усл. ед.

	207. 
	Замена сифона бутылочного для раковины с переливом и гофроподводом тип 1
	
	
	
	Усл. ед.

	208. 
	Замена сифона бутылочного для раковины с переливом и гофроподводом тип 2
	
	
	
	Усл. ед.

	209. 
	Замена сифона бутылочного для душевого поддона и гофроподводом
	
	
	
	Усл. ед.

	210. 
	Замена гибкой подводки для смесителя тип 1
	
	
	
	Усл. ед.

	211. 
	Замена гибкой подводки для смесителя тип 2
	
	
	
	Усл. ед.

	212. 
	Замена гибкой подводки для смесителя тип 3
	
	
	
	Усл. ед.

	213. 
	Замена гибкой подводки для смесителя тип 4
	
	
	
	Усл. ед.

	214. 
	Замена гибкой подводки для смесителя тип 5
	
	
	
	Усл. ед.

	215. 
	Замена гибкой подводки для смесителя тип 6
	
	
	
	Усл. ед.

	216. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 1
	
	
	
	Усл. ед.

	217. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 2
	
	
	
	Усл. ед.

	218. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 3
	
	
	
	Усл. ед.

	219. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 4
	
	
	
	Усл. ед.

	220. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 5
	
	
	
	Усл. ед.

	221. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 6
	
	
	
	Усл. ед.

	222. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидными гайками тип 7
	
	
	
	Усл. ед.

	223. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 1
	
	
	
	Усл. ед.

	224. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 2
	
	
	
	Усл. ед.

	225. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 3
	
	
	
	Усл. ед.

	226. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 4
	
	
	
	Усл. ед.

	227. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 5
	
	
	
	Усл. ед.

	228. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 6
	
	
	
	Усл. ед.

	229. 
	Замена гибкой подводки для воды с накидной гайкой и штуцером тип 7
	
	
	
	Усл. ед.

	230. 
	Замена арматуры для бачка наполнения воды унитаза
	
	
	
	Усл. ед.

	231. 
	Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 0,5 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	232. 
	Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 1 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	233. 
	Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 1,5 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	234. 
	Замена трубы канализационной диаметром 110 мм, 2 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	235. 
	Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 0,5 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	236. 
	Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 1 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	237. 
	Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 1,5 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	238. 
	Замена трубы канализационной диаметром 50 мм, 2 м.
	
	
	
	Усл. ед.

	239. 
	Замена отвода канализационного на 90 градусов, диаметром 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	240. 
	Замена отвода канализационного на 90 градусов, диаметром 110 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	241. 
	Замена отвода канализационного на 45 градусов, диаметром 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	242. 
	Замена отвода канализационного на 45 градусов, диаметром 110 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	243. 
	Замена ревизии канализационной диаметром 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	244. 
	Замена ревизии канализационной диаметром 110 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	245. 
	Замена тройника канализационного на 90 градусов, диаметром 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	246. 
	Замена тройника канализационного на 90 градусов, диаметром 110 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	247. 
	Замена тройника канализационного на 45 градусов, диаметром 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	248. 
	Замена тройника канализационного на 45 градусов, диаметром 110 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	249. 
	Замена муфты канализационной диаметром 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	250. 
	Замена муфты канализационной диаметром 110 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	251. 
	Замена манжеты переходной канализационной 50/32
	
	
	
	Усл. ед.

	252. 
	Замена манжеты переходной канализационной 50/40
	
	
	
	Усл. ед.

	253. 
	Замена манжеты переходной канализационной 72/50
	
	
	
	Усл. ед.

	254. 
	Замена манжеты переходной канализационной 124/110
	
	
	
	Усл. ед.

	255. 
	Замена трубы фановой для унитаза
	
	
	
	Усл. ед.

	256. 
	Замена трубы гофрированной для унитаза
	
	
	
	Усл. ед.

	257. 
	Замена эксцентрика для унитаза
	
	
	
	Усл. ед.

	258. 
	Замена манжеты для унитаза
	
	
	
	Усл. ед.

	259. 
	Замена термометра спиртового стеклянного
	
	
	
	Усл. ед.

	260. 
	Замена оправы для термометра
	
	
	
	Усл. ед.

	261. 
	Замена манометра
	
	
	
	Усл. ед.

	262. 
	Замена утеплителя
	
	
	
	Усл. ед.

	263. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 18х9
	
	
	
	Усл. ед.

	264. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 18х13
	
	
	
	Усл. ед.

	265. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 22х9
	
	
	
	Усл. ед.

	266. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 22х13
	
	
	
	Усл. ед.

	267. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 28х9
	
	
	
	Усл. ед.

	268. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 28х13
	
	
	
	Усл. ед.

	269. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 35х9
	
	
	
	Усл. ед.

	270. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 35х13
	
	
	
	Усл. ед.

	271. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 42х9
	
	
	
	Усл. ед.

	272. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 42х13
	
	
	
	Усл. ед.

	273. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 54х9
	
	
	
	Усл. ед.

	274. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 54х13
	
	
	
	Усл. ед.

	275. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 60х9
	
	
	
	Усл. ед.

	276. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 60х13
	
	
	
	Усл. ед.

	277. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 76х9
	
	
	
	Усл. ед.

	278. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 76х13
	
	
	
	Усл. ед.

	279. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 89х9
	
	
	
	Усл. ед.

	280. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 89х13
	
	
	
	Усл. ед.

	281. 
	Замена теплоизоляции для труб из вспененного полиэтилена 114х9
	
	
	
	Усл. ед.

	282. 
	Замена ремкомплекта насоса циркуляционного фланцевого Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	283. 
	Замена ремкомплекта насоса циркуляционного фланцевого Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	284. 
	Замена ремкомплекта насоса поверхностного (насосная станция)
	
	
	
	Усл. ед.

	285. 
	Замена ремкомплекта  насоса дренажного погружного
	
	
	
	Усл. ед.

	286. 
	Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 10 л.
	
	
	
	Усл. ед.

	287. 
	Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 30 л.
	
	
	
	Усл. ед.

	288. 
	Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 50 л.
	
	
	
	Усл. ед.

	289. 
	Замена ТЭНа электрического накопительного водонагревателя 80 л.
	
	
	
	Усл. ед.

	290. 
	Замена регулятора давления Ду 15 мм. в/в
	
	
	
	Усл. ед.

	291. 
	Замена регулятора давления Ду 20 мм. в/в
	
	
	
	Усл. ед.

	292. 
	Замена регулятора давления Ду 25 мм. в/в
	
	
	
	Усл. ед.

	293. 
	Замена регулятора давления Ду 32 мм. в/в
	
	
	
	Усл. ед.

	294. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 15 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	295. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 20 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	296. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 25 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	297. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 32 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	298. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 40 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	299. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 50 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	300. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 65 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	301. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	302. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	303. 
	Замена ремонтного хомута на трубу Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	304. 
	Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 80 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	305. 
	Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 100 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	306. 
	Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 125 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	307. 
	Замена задвижки чугунной фланцевой Ду 150 мм.
	
	
	
	Усл. ед.

	308. 
	Замена герметика силиконового
	
	
	
	Усл. ед.

	309. 
	Окраска трубопровода
	
	
	
	Усл. ед.
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Таблица № 2

Перечень запасных частей (расходных материалов) по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации 

	№ п/п
	Наименование запасных частей (расходных материалов), используемых при оказании услуг
	Требования, к функциональным, техническим и качественным характеристикам запасных частей (расходных материалов), используемых при оказании услуг
	Код ОКПД2 (00.00.00.000)
	КТРУ
	Ед. изм.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Труба стальная Ду 15 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	43.22.11.190
	-
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм.
	15
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм.
	2,8
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм 
	20
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	2,8
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	3,2
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	3,2
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	3,5
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	3,5
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 65 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	65
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4,0
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 80 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	80
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4,0
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 90 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	90
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4,0
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 100 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	100
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4,5
	
	
	

	1. 
	Труба стальная Ду 125 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	м.п.

	
	
	Условный проход, мм
	125
	
	
	

	
	
	Толщина стенки, мм
	4,5
	
	
	

	1. 
	Сгон стальной Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8969-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры» 
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Сгон стальной Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8969-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Сгон стальной Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8969-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Сгон стальной Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8969-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Сгон стальной Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8969-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Сгон стальной Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8969-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Муфта чугунная Ду 15 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Муфта чугунная Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Муфта чугунная Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Муфта чугунная Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Муфта чугунная Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Муфта чугунная Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»

	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Муфта стальная прямая Ду 15 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Муфта стальная прямая Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Муфта стальная прямая Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Муфта стальная прямая Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Муфта стальная прямая Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Муфта стальная прямая Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8954-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Контргайка из ковкого чугуна Ду 15 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8961-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Контргайка из ковкого чугуна Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8961-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Контргайка из ковкого чугуна Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8961-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Контргайка из ковкого чугуна Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8961-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Контргайка из ковкого чугуна Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8961-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Контргайка из ковкого чугуна Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8961-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Контргайка стальная Ду 15мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8968-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Контргайка стальная Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8968-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Контргайка стальная Ду 25мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8968-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Контргайка стальная Ду 32мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8968-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Контргайка стальная Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8968-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Контргайка стальная Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8968-75. Межгосударственный стандарт. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Тройник чугунный Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8948-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Тройник чугунный Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8948-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Тройник чугунный Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8948-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Тройник чугунный Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8948-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Тройник чугунный Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8948-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Тройник чугунный Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8948-75. Межгосударственный стандарт. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 15 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 20 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 25 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 32 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 40 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 50 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 65 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	65
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 80 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	80
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 100 мм используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	100
	
	
	

	1. 
	Тройник стальной DN 125 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный диаметр, мм
	125
	
	
	

	1. 
	Уголок проходной чугунный Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81). Государственный стандарт Союза ССР. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм: 15
	15
	
	
	

	1. 
	Уголок проходной чугунный Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81). Государственный стандарт Союза ССР. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм: 20
	20
	
	
	

	1. 
	Уголок проходной чугунный Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81). Государственный стандарт Союза ССР. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм: 25
	25
	
	
	

	1. 
	Уголок проходной чугунный Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81). Государственный стандарт Союза ССР. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм: 32
	32
	
	
	

	1. 
	Уголок проходной чугунный Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81). Государственный стандарт Союза ССР. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм: 40
	40
	
	
	

	1. 
	Уголок проходной чугунный Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 8946-75* (СТ СЭВ 3298-81). Государственный стандарт Союза ССР. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм: 50
	50
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~=1,5DN). Конструкция 

	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 65 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	65
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 80 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	80
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 100 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	100
	
	
	

	1. 
	Отвод стальной Ду 125 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81). Межгосударственный стандарт. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). Конструкция»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	125
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 15 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	20
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	25
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	32
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	40
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	50
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 65 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	65
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 80 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	80
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 100 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	100
	
	
	

	1. 
	Резьба стальная приварная Ду 125 мм, используемая при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 3262-75. Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	125
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 15 мм., используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 65 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	65
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой Ду 80 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	80
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- Стальная рукоятка с покрытием ПВХ/рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- стандартный со штуцером и накидной гайкой;
- резьба: внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- корпус: никелированная латунь;
- затворный шар (сфера): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- ручка: рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- стандартный со штуцером и накидной гайкой;
- резьба: внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- корпус: никелированная латунь;
- затворный шар (сфера): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- ручка: рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- стандартный со штуцером и накидной гайкой;
- резьба: внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- корпус: никелированная латунь;
- затворный шар (сфера): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- ручка: рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полнопроходной с полусгоном Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- стандартный со штуцером и накидной гайкой;
- резьба: внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- корпус: никелированная латунь;
- затворный шар (сфера): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон с термоприсадками;
- ручка: рукоятка – бабочка
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 65 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	65
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 80 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	80
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 100 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	100
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой сварной Ду 125 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный сварного стыка, мм
	125
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: никелированная латунь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): хромированная латунь;
- уплотнение сферы: тефлон;
- ручка: сталь.
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой (фланцевый) Ду 50 мм, используемый при оказании услуг 
	Соответствует «ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86). Межгосударственный стандарт.Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр условный, мм
	50
	
	
	

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: сталь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): нержавеющая сталь;
- ручка: сталь.
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой (фланцевый)
Ду 65 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр условный, мм
	65
	
	
	

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: сталь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): нержавеющая сталь;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой (фланцевый) Ду 80 мм, используемый при оказании услуг 
	Соответствует «ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр условный, мм
	80
	
	
	

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: сталь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): нержавеющая сталь;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой (фланцевый)
Ду 100 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр условный, мм
	100
	
	
	

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: сталь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): нержавеющая сталь;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой (фланцевый)
Ду125 мм, используемый при оказании услуг
	Соответствует «ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр условный, мм
	125
	
	
	

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: сталь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): нержавеющая сталь;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой (фланцевый) Ду150 мм, используемый при оказании услуг

	Соответствует «ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр условный, мм
	150
	
	
	

	
	
	Комплектация крана шарового:
- корпус: сталь;
- затворный механизм в форме сферы (шар): нержавеющая сталь;
- ручка: сталь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полипропиленовый Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр трубы, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полипропиленовый Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр трубы, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полипропиленовый Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр трубы, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полипропиленовый Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр трубы, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полипропиленовый Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр трубы, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Кран шаровой полипропиленовый Ду 63 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр трубы, мм
	63
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Ручной балансировочный клапан Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Тип клапана
	Игольчатый
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Привод
	Ручной
	
	
	

	1. 
	Ручной балансировочный клапан Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Тип клапана
	Игольчатый
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Привод
	Ручной
	
	
	

	1. 
	Ручной балансировочный клапан
Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Тип клапана
	Игольчатый
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Привод
	Ручной
	
	
	

	1. 
	Ручной балансировочный клапан
Ду 32 мм., используемый при оказании услуг
	Тип клапана
	Игольчатый
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Привод
	Ручной
	
	
	

	1. 
	Ручной балансировочный клапан Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Тип клапана
	Игольчатый
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	40
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	
	
	Привод: ручной
	Ручной
	
	
	

	1. 
	Ручной балансировочный клапан Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Тип клапана
	Игольчатый
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	50
	
	
	

	
	
	Материал корпуса: латунь
	Латунь
	
	
	

	
	
	Привод: ручной
	Ручной
	
	
	

	1. 
	Кран трехходовой Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	1. 
	Кран трехходовой Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Условный проход, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	
	

	1. 
	Соединение прямое Ду 15 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация прямого соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Соединение прямое Ду 20 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация прямого соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь.
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Соединение прямое Ду 25 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация прямого соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Соединение прямое Ду 32 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация прямого соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь.
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Соединение угловое Ду 15 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация углового соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Соединение угловое Ду 20 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация углового соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Соединение угловое Ду 32 мм, «американка», используемое при оказании услуг
	Диаметр резьбы ДУ, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация углового соединения:
- штуцер и накидная гайка;
- присоединение: муфта-штуцер;
- корпус: никелированная латунь.
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Фильтр механической очистки (косой) Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Присоединительная резьба, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация фильтра механической очистки косого:
- уплотнительная прокладка: тефлон;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- фильтроэлемент: нержавеющая сталь;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Фильтр механической очистки (косой) Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Присоединительная резьба, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация фильтра механической очистки косого:
- уплотнительная прокладка: тефлон;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- фильтроэлемент: нержавеющая сталь;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Фильтр механической очистки (косой) Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Присоединительная резьба, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация фильтра механической очистки косого:
- уплотнительная прокладка: тефлон;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- фильтроэлемент: нержавеющая сталь;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Фильтр механической очистки (косой) Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Присоединительная резьба, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация фильтра механической очистки косого:
- уплотнительная прокладка: тефлон;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- фильтроэлемент: нержавеющая сталь;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Фильтр механической очистки (косой) Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Присоединительная резьба, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация фильтра механической очистки косого:
- уплотнительная прокладка: тефлон;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- фильтроэлемент: нержавеющая сталь;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Фильтр механической очистки (косой) Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Присоединительная резьба, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Комплектация фильтра механической очистки косого:
- уплотнительная прокладка: тефлон;
- резьба: внутренняя – внутренняя;
внутренняя – наружная;
наружная – наружная;
- фильтроэлемент: нержавеющая сталь;
- корпус: никелированная латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Клапан регулирующий
прямой с полусгоном
Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Тип управления
	Ручной
	
	
	

	
	
	Комплектация клапана радиаторного:
- корпус: латунь;
- затворный механизм: латунный шток с червячной резьбой;
- ручка: пластик
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Клапан регулирующий
прямой с полусгоном
Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Тип управления
	Ручной
	
	
	

	
	
	Комплектация клапана радиаторного:
- корпус: латунь;
- затворный механизм: латунный шток с червячной резьбой;
- ручка: пластик
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Клапан регулирующий
угловой с полусгоном
Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Тип управления
	Ручной
	
	
	

	
	
	Комплектация клапана радиаторного:
- корпус: латунь;
- затворный механизм: латунный шток с червячной резьбой;
- ручка: пластик
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Клапан регулирующий
угловой с полусгоном
Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Тип управления
	Ручной
	
	
	

	
	
	Комплектация клапана радиаторного:
- корпус: латунь;
- затворный механизм: латунный шток с червячной резьбой;
- ручка: пластик
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Паронитовая прокладка
Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Паронит
	
	
	

	1. 
	Паронитовая прокладка
Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Паронит
	
	
	

	1. 
	Паронитовая прокладка
Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Диаметр условный
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Паронит
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал: полипропилен 
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 90 градусов Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый отвод на 45 градусов Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм: 20
	
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал: полипропилен рандомсополимер
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта (соединительная) Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый тройник Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый тройник Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый тройник Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый тройник Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовый тройник Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 20х1/2 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь.
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1/2
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 20х1/2 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь.
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1/2
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 20х3/4 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	3/4
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 20х3/4 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	3/4
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 25х1/2 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1/2
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 25х1/2 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1/2
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 25х3/4 комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	3/4
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 25х3/4 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	3/4
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 32х1  комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 32х1 комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 40х1¼  комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1¼
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 40х1¼ комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1¼
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 50х1½  комбинированная, наружная резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - наружная
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1½
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая муфта 50х1½ комбинированная, внутренняя резьба, используемая при оказании услуг
	Материал:
- корпус муфты – полипропилен рандомсополимер;
- резьбовая часть муфты – сталь;
- резьбовое соединение - внутренняя
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбы, дюйм
	1½
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая труба Ду 20 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	20
	
	
	м.п.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая труба Ду 25 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	25
	
	
	м.п.

	
	
	Материал: полипропилен 
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая труба Ду 32 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	32
	
	
	м.п.

	
	
	Материал 
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая труба Ду 40 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	40
	
	
	м.п.

	
	
	Материал 
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Полипропиленовая труба Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	м.п.

	
	
	Материал 
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Смеситель для раковины (однорычажный), используемый при оказании услуг
	Тип смесителя
	Однорычажный
	
	
	шт.

	
	
	Цвет
	Хром
	
	
	

	
	
	Комплектация смесителя:
- аэратор: пластик;
- комплект гибких подводок Ду 15 мм;
- излив: поворотный;
- угол поворота излива: 360 градусов;
- материал: латунь;
- картридж: керамический
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Смеситель для раковины (двухвентильный), используемый при оказании услуг
	Тип смесителя
	Двухвентильный
	
	
	шт.

	
	
	Цвет
	Хром
	
	
	

	
	
	Комплектация смесителя:
- аэратор: пластик;
- комплект гибких подводок Ду 15 мм;
- излив: поворотный;
- угол поворота излива: 360 градусов;
- материал: латунь;
- картридж: керамический
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Смеситель для раковины (сенсорный), используемый при оказании услуг
	Тип смесителя
	Сенсорный
	
	
	шт.

	
	
	Цвет
	Хром
	
	
	

	
	
	Комплектация смесителя:
- блок питания (питание двойное:  220 В евровилка с заземлением / батарейки типа АА);
- трехпроходной миксер горячей/холодной воды;
- комплект гибких подводок Ду 15 мм;
- материал: латунь;
- присоединительные штуцеры ½ дюйма
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Смеситель для раковины (нажимной), используемый при оказании услуг
	Тип смесителя
	Нажимной
	
	
	шт.

	
	
	цвет
	Хром
	
	
	

	
	
	Комплектация смесителя:
- аэратор: пластик;
- комплект гибких подводок Ду 15 мм;
- излив: литой;
- материал: латунь;
- картридж: керамический
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Аэратор для смесителя, используемый при оказании услуг
	Материал
	Пластик
	
	
	шт.

	
	
	Цвет
	Хром
	
	
	

	1. 
	Унитаз, используемый при оказании услуг
	Тип унитаза
	Напольный
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Фаянс
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Материал сиденья
	Дюропласт
	
	
	

	
	
	Цвет сиденья
	Белый
	
	
	

	
	
	Объем смывного бачка, л
	Не менее 3
	
	
	

	
	
	Арматура бачка унитаза
	Есть
	
	
	

	
	
	Механизм слива
	Механическая кнопка
	
	
	

	
	
	Гарантия на керамику, год
	Не менее 10
	
	
	

	
	
	Гарантия на арматуру, год
	Не менее 1
	
	
	

	1. 
	Кнопка для бачка унитаза однорежимная, используемая при оказании услуг
	Материал
	Пластик
	
	
	шт.

	1. 
	Кнопка для бачка унитаза двух режимная, используемая при оказании услуг
	Количество режимов
	2
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	1. 
	Прокладка между бачком и унитазом, используемая при оказании услуг
	Тип
	Прокладка
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Пенорезина
	
	
	

	1. 
	Сиденье для унитаза тип 1, используемое при оказании услуг
	Материал сиденья
	Дюропласт
	
	
	шт.

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1. 
	Сиденье для унитаза тип 2, используемое при оказании услуг

	Материал сиденья
	Кекрамика
	
	
	шт.

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1. 
	Раковина с пьедесталом, используемая при оказании услуг
	Цвет
	Белый
	
	
	шт.

	
	
	Общая высота с пьедесталом, мм
	830
	
	
	

	
	
	Расположения отверстия под слив
	По центру
	
	
	

	
	
	Отверстие под смеситель 
	По центру
	
	
	

	
	
	Защита от перелива
	Есть
	
	
	

	
	
	Материал 
	Фаянс
	
	
	

	1. 
	Сифон бутылочный для раковины с переливом и гофроподводом, используемый при оказании услуг
	Назначение
	Для раковин
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Диаметр подключения, мм
	50
	
	
	

	
	
	Диаметр патрубка в канализацию, мм: 40/50
	40/50
	
	
	

	
	
	Вид
	Бутылочный
	
	
	

	
	
	Защита от перелива
	Есть
	
	
	

	
	
	Длина гофротрубки, мм
	700
	
	
	

	1. 
	Сифон бутылочный для раковины с гофроподводом, используемый при оказании услуг
	Назначение
	Для раковин
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Диаметр подключения, мм
	50
	
	
	

	
	
	Диаметр патрубка в канализацию, мм
	40/50
	
	
	

	
	
	Вид
	Бутылочный
	
	
	

	
	
	Длина гофротрубки, мм
	700
	
	
	

	1. 
	Сифон бутылочный для душевого поддона с гофроподводом, используемый при оказании услуг
	Назначение
	Для душевого поддона
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Диаметр подключения, мм
	50
	
	
	

	
	
	Диаметр патрубка в канализацию, мм
	40/50
	
	
	

	
	
	Вид
	Бутылочный
	
	
	

	
	
	Длина гофротрубки, мм
	700
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для смесителя тип 1, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Наружная метрическая резьба штуцера, мм
	10
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	500
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для смесителя тип 2, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Наружная метрическая резьба штуцера, мм
	10
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	600
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для смесителя тип 3, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Наружная метрическая резьба штуцера, мм
	10
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	700
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для смесителя тип 4, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Наружная метрическая резьба штуцера, мм
	10
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	800
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для смесителя тип 5, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Наружная метрическая резьба штуцера, мм
	10
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм: 1000
	1000
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для смесителя тип 6, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Наружная метрическая резьба штуцера, мм
	10
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	1500
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 1, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	500
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 2, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм: 600
	600
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 3, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	700
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 4, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм: 800
	800
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 5, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм: 900
	900
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 6, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	1000
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидными гайками тип 7, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	1500
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 1, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм: 500
	500
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 2, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	600
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 3, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм: Ду15
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм: 700
	700
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 4, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	800
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 5, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	900
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 6, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	1000
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Гибкая подводка для воды с накидной гайкой и штуцером тип 7, используемая при оказании услуг
	Рабочее давление, МПа
	0,6
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр накидной гайки и штуцера, мм
	15
	
	
	

	
	
	Длина подводки, мм
	1500
	
	
	

	
	
	Материал:
- внутренний шланг и прокладка: нетоксичная резина;
- оплетка: нержавеющая сталь;
- накидная гайка и штуцер: никелированная латунь;
- ниппель: латунь
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Арматура для бачка наполнения воды унитаза, используемая при оказании услуг
	Тип механизма
	Рычажный
	
	
	шт.

	
	
	Тип подключения: нижний/боковой
	Соответствие
	
	
	

	
	
	Сливной механизм
	Двухкнопочный
	
	
	

	
	
	Основной материал
	Пластик
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 50 мм, 0,5 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	500
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 50 мм, 1,0 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	1000
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 50 мм, 1,5 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	1500
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 50 мм, 2,0 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	2000
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 110 мм, 0,5 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	500
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 110 мм, 1,0 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	1000
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 110 мм, 1,5 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	1500
	
	
	

	
	
	Материал: поливинилхлорид
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Труба канализационная диаметром 110 мм, 2,0 м., используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Длина, мм
	2000
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Отвод канализационный на 90 градусов, диаметром 50 мм., используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Отвод канализационный на 90 градусов, диаметром 110 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Отвод канализационный на 45 градусов, диаметром 50 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Отвод канализационный на 45 градусов, диаметром 110 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Ревизия канализационная диаметром 50 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Ревизия канализационная диаметром 110 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Тройник канализационный на 90 градусов, диаметром 50 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Тройник канализационный на 90 градусов, диаметром 110 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Тройник канализационный на 45 градусов, диаметром 50 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Тройник канализационный на 45 градусов, диаметром 110 мм, используемый при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм: 110
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал: поливинилхлорид
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Муфта канализационная диаметром 50 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Муфта канализационная диаметром 110 мм, используемая при оказании услуг
	Номинальный наружный диаметр, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	1. 
	Манжета переходная канализационная 50/32, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	32
	
	
	

	
	
	Материал
	Резина 
	
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	1. 
	Манжета переходная канализационная 50/40, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	40
	
	
	

	
	
	Материал
	Резина 
	
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	1. 
	Манжета переходная канализационная 72/50, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм
	72
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	50
	
	
	

	
	
	Материал
	Резина 
	
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	1. 
	Манжета переходная канализационная 124/110, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм
	124
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	110
	
	
	

	
	
	Материал
	Резина 
	
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	1. 
	Труба фановая для унитаза, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр внутренний, мм 
	90
	
	
	

	
	
	Материал
	Полипропилен 
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1. 
	Труба гофрированная для унитаза, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм
	110
	
	
	шт.

	
	
	Длина в сложенном виде, мм
	Не менее 200
	
	
	

	
	
	Длина в разложенном виде, мм
	Не менее 500
	
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1. 
	Эксцентрик для унитаза, используемый при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм: 110
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Полипропилен
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1. 
	Манжета для унитаза, используемая при оказании услуг
	Диаметр наружный, мм: 110
	110
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Резина
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1. 
	Термометр спиртовой стеклянный, используемый при оказании услуг
	Длина, мм
	195
	
	
	шт.

	
	
	Диапазон измерений температуры, °C
	Не менее 0 и не более 120
	
	
	

	1. 
	Оправа для термометра, используемая при оказании услуг
	Длина, мм
	199
	
	
	шт.

	
	
	Диаметр подключения держателя, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Манометр, используемый при оказании услуг
	Диаметр лицевой панели корпуса, мм
	100
	
	
	шт.

	
	
	Класс точности
	1,5
	
	
	

	
	
	Материал рабочей камеры
	Латунь
	
	
	

	
	
	Материал штуцера
	Латунь
	
	
	

	
	
	Диаметр резьбового соединения штуцера, мм
	15
	
	
	

	1. 
	Утеплитель, используемый при оказании услуг
	Состав утеплителя:
- фольга;
- минеральная вата.
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Ширина рулона, м
	1
	
	
	

	
	
	Длина рулона, м
	5
	
	
	

	
	
	Толщина минеральной ваты, мм
	10
	
	
	

	
	
	Толщина фольги, микрон
	5
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 18х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	18
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 18х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	18
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 22х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	22
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 22х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	22
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 28х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	28
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 28х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	28
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 35х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	35
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 35х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	35
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 42х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	42
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 42х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	42
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 54х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	54
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 54х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	54
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 60х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	60
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 60х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	60
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 76х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	76
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 76х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	76
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 89х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	89
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 89х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	13
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 114х9, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	9
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	114
	
	
	

	1. 
	Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена 114х13, используемая при оказании услуг
	Толщина, мм
	13
	
	
	шт.

	
	
	Длина, м
	2
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	114
	
	
	

	
	
	Номинальный расход воды, м3/ч
	1,5
	
	
	

	
	
	Наименьший расход не более, м3/ч
	0,045
	
	
	

	
	
	Наибольший расход не менее, м3/ч
	3,0
	
	
	

	
	
	Межповерочный интервал не менее
	6 лет
	
	
	

	
	
	Фильтр (сеточка)
	Есть
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочей температуры, °C
	От +5 до +120
	
	
	

	
	
	Монтажный комплект
	Есть
	
	
	

	1. 
	Ремкомплект для насоса циркуляционного фланцевого Ду 32 мм. используемый при оказании услуг
	Условный диаметр, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	С «мокрым» ротором
	Есть
	
	
	

	
	
	Монтажная длина, мм
	220
	
	
	

	
	
	Напор максимальный, м
	12
	
	
	

	
	
	Производительность, м3/ч
	15
	
	
	

	
	
	Подключение 220-230В / 1 фаза
	Есть
	
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление, МПа:
	1
	
	
	

	1. 
	Ремкомплект для насоса циркуляционного фланцевого Ду 40 мм, используемый при оказании услуг 
	Условный диаметр, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	С «мокрым» ротором
	Есть
	
	
	

	
	
	Монтажная длина, мм
	250
	
	
	

	
	
	Напор максимальный, м
	12
	
	
	

	
	
	Производительность, м3/ч
	22
	
	
	

	
	
	Подключение 220-230В / 1 фаза
	Есть
	
	
	

	
	
	Максимальное рабочее давление, МПа:
	1
	
	
	

	1. 
	Ремкомплект для насоса поверхностного (насосная станция) используемый при оказании услуг
	Диаметр условный, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Тип
	Центробежный
	
	
	

	
	
	Подсоединительный размер, дюйм: 
	1
	
	
	

	
	
	Подключение 220-230В / 1 фаза
	Есть
	
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	1100
	
	
	

	
	
	Длина, мм
	523
	
	
	

	
	
	Напор максимальный, м
	50
	
	
	

	1. 
	Ремкомплект для насоса дренажного погружного используемый при оказании услуг
	Производительность, л/мин
	70
	
	
	шт.

	
	
	Тип: центробежный
	Центробежный
	
	
	

	
	
	Подсоединительный размер, мм
	32
	
	
	

	
	
	Подключение 220-230В / 1 фаза
	Есть
	
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	800
	
	
	

	
	
	Напор максимальный, м
	6-8
	
	
	

	1. 
	Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 80 л, используемый при оказании услуг
	Тип: сухой
	80
	
	
	шт.

	
	
	Максимальное рабочее напряжение, В
	240
	
	
	

	1. 
	Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 50 л, используемый при оказании услуг
	Тип: сухой
	50
	
	
	шт.

	
	
	Максимальное рабочее напряжение, В
	240
	
	
	

	1. 
	Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 30 л, используемый при оказании услуг
	Тип: сухой
	30
	
	
	шт.

	
	
	Максимальное рабочее напряжение, В
	240
	
	
	

	1. 
	Электрический ТЭН накопительного водонагревателя 10 л, используемый при оказании услуг
	Тип: сухой
	10
	
	
	шт.

	
	
	Максимальное рабочее напряжение, В
	240
	
	
	

	1. 
	Герметик силиконовый, используемый при оказании услуг
	Температура эксплуатации в диапазоне, °C
	от - 40 до +220
	
	
	шт.

	
	
	Жизнеспособность герметика не менее, ч.
	3
	
	
	

	
	
	Объем, мл.
	300
	
	
	

	1. 
	Регулятор давления Ду 15 мм, в/в, используемый при оказании услуг
	Вид
	Поршневой
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	15
	
	
	

	
	
	Максимальное входное давление, бар
	16
	
	
	

	
	
	Диапазон регулирования давления на выходе, бар
	1-4
	
	
	

	
	
	Материал
	Латунь
	
	
	

	
	
	Способ управления
	Механический 
	
	
	

	1. 
	Регулятор давления Ду 20 мм, в/в, используемый при оказании услуг
	Вид
	Поршневой
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	20
	
	
	

	
	
	Максимальное входное давление, бар
	16
	
	
	

	
	
	Диапазон регулирования давления на выходе, бар
	1-4
	
	
	

	
	
	Материал
	Латунь
	
	
	

	
	
	Способ управления
	Механический 
	
	
	

	1. 
	Регулятор давления Ду 25 мм, в/в, используемый при оказании услуг
	Вид
	Поршневой
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	25
	
	
	

	
	
	Максимальное входное давление, бар
	16
	
	
	

	
	
	Диапазон регулирования давления на выходе, бар
	1-4,5
	
	
	

	
	
	Материал
	Латунь
	
	
	

	
	
	Способ управления
	Механический 
	
	
	

	1. 
	Регулятор давления Ду 32 мм, в/в, используемый при оказании услуг
	Вид
	Поршневой
	
	
	шт.

	
	
	Условный проход, мм
	32
	
	
	

	
	
	Максимальное входное давление, бар
	16
	
	
	

	
	
	Диапазон регулирования давления на выходе, бар
	1-4,5
	
	
	

	
	
	Материал
	Латунь
	
	
	

	
	
	Способ управления
	Механический 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 15 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	15
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 20 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	20
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 25 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	25
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 32 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	32
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 40 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	40
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 50 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 65 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	65
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 80 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	80
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 100 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	100
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 125 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	125
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Ремонтный хомут на трубу Ду 150 мм, используемый при оказании услуг
	Диаметр, мм
	150
	
	
	шт.

	
	
	Материал уплотнения
	Резина 
	
	
	

	1. 
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 50 мм, используемая при оказании услуг
	Условный диаметр, мм
	50
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Чугун
	
	
	

	1. 
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 80 мм, используемая при оказании услуг
	Условный диаметр, мм
	80
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Чугун
	
	
	

	1. 
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 100 мм, используемая при оказании услуг
	Условный диаметр, мм
	100
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Чугун
	
	
	

	1. 
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 125 мм, используемая при оказании услуг
	Условный диаметр, мм
	125
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Чугун
	
	
	

	1. 
	Задвижка чугунная фланцевая Ду 150 мм, используемая при оказании услуг
	Условный диаметр, мм
	150
	
	
	шт.

	
	
	Материал
	Чугун
	
	
	

	1. 
	Люк смотровой, используемый оказании услуг
	Диаметр наружного кольца, мм
	от 660 до 680
	
	
	шт.

	
	
	Нагрузка не менее, т
	5
	
	
	

	
	
	Цвет
	По согласованию
	
	
	

	
	
	Материал 
	Полимерно-песчаный
	
	
	

	1. 
	Раствор цементно-песчаный М150, используемый при оказании услуг
	Марка
	150
	
	
	м3

	
	
	Класс прочности
	В-10
	
	
	

	
	
	Морозостойкость
	F50
	
	
	

	1. 
	Кирпич, используемый при оказании услуг
	В соответствии «ГОСТ 530-2012. Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»
	Соответствие
	
	
	шт.

	
	
	Марка
	150
	
	
	

	
	
	Морозостойкость не менее
	F25
	
	
	

	1. 
	Краска, используемая при оказании услуг
	Однокомпонентная термостойкая краска с антикоррозийными свойствами
	Соответствие
	
	
	кг





2. Места оказания услуг: 


	№ п/п
	Наименование объекта оказания услуг
	Почтовый адрес

	1
	2
	3

	1. 
	Административно-финансовый отдел УФК по Краснодарскому краю
	350000,г. Краснодар, ул. Карасунская д. 155

	2. 
	Административно-финансовый отдел УФК по Краснодарскому краю
	350000,г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 90

	3. 
	Административно-финансовый отдел УФК по Краснодарскому краю
	350915, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118

	4. 
	Отдел № 1 УФК по Краснодарскому краю
	350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.180

	5. 
	Отдел № 2 УФК по Краснодарскому краю
	353440, город-курорт Анапа, ул. Пушкина, д.28

	6. 
	Отдел № 3 УФК по Краснодарскому краю
	352900, г. Армавир, ул. Ф Энгельса, д.25

	7. 
	Отдел № 4 УФК по Краснодарскому краю
	352630, г. Белореченск, ул. Щорса, д.84

	8. 
	Отдел № 5 УФК по Краснодарскому краю
	353460, город-курорт Геленджик, ул. Луначарского, д.102

	9. 
	Отдел № 7 УФК по Краснодарскому краю
	353680, г. Ейск, ул. Первомайская, д.37

	10. 
	Отдел № 11 УФК по Краснодарскому краю
	352500, г. Лабинск, ул. Константинова, д.59/1

	11. 
	Отдел № 12 УФК по Краснодарскому краю
	353900, г. Новороссийск, ул. Советов, д.19

	12. 
	Отдел № 13 УФК по Краснодарскому краю
	353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, д.306

	13. 
	Отдел № 14 УФК по Краснодарскому краю
	354028, город-курорт Сочи, ул. Курортный проспект, д.108/6

	14. 
	Отдел № 16 УФК по Краснодарскому краю
	354200, город-курорт Сочи, ул. Лазарева, д.96

	15. 
	Отдел № 17 УФК по Краснодарскому краю
	352120, г. Тихорецк, ул. Московская, д.123

	16. 
	Отдел № 18 УФК по Краснодарскому краю
	352800, г. Туапсе, ул. Пл. Ильича, д.1а

	17. 
	Отдел № 19 УФК по Краснодарскому краю
	353320, г. Абинск, ул. Республиканская, д.40

	18. 
	УРМ Отдела № 19 УФК по Краснодарскому краю
	353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Коммунистическая, д. 44

	19. 
	Отдел № 20 УФК по Краснодарскому краю
	352690, г. Апшеронск, ул. Ленина, д.38

	20. 
	Отдел № 21 УФК по Краснодарскому краю
	353040, с. Белая Глина, ул. Красная, д.156

	21. 
	Отдел № 22 УФК по Краснодарскому краю
	352750, ст. Брюховецкая,                               ул. О. Кошевого, д. 92

	22. 
	Отдел № 23 УФК по Краснодарскому краю
	353100, ст. Выселки, пер. Фрунзе,д.7

	23. 
	Отдел № 24 УФК по Краснодарскому краю
	352192, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д.4

	24. 
	Отдел № 25 УФК по Краснодарскому краю
	353200, ст. Динская, ул. Кирова, д.108

	25. 
	Отдел № 26 УФК по Краснодарскому краю
	352140, ст. Кавказская, пер. Комсомольский, д.3а

	26. 
	УРМ Отдела № 45 УФК по Краснодарскому краю
	353780, ст. Калининская, ул. Ленина, д.55/2

	27. 
	Отдел № 28 УФК по Краснодарскому краю
	353730, ст. Каневская, ул. Ленина, д.136Б/1

	28. 
	Отдел № 29 УФК по Краснодарскому краю
	353180, г. Кореновск, ул. Красная, д.39

	29. 
	Отдел № 30 УФК по Краснодарскому краю
	353800, ст. Полтавская, ул. Базарная, д.3

	30. 
	УРМ Отдела № 39 УФК по Краснодарскому краю
	352080, ст. Крыловская, ул. Энгельса, д.17

	31. 
	Отдел № 32 УФК по Краснодарскому краю
	352430, г. Курганинск, ул. Таманская, д.58

	32. 
	Отдел № 33 УФК по Краснодарскому краю
	352030, ст. Кущевская, ул. Советская, д.54

	33. 
	УРМ Отдела № 33 УФК по Краснодарскому краю
	353740, ст. Ленинградская, ул. Юбилейная, д.133

	34. 
	УРМ Отдела № 21 УФК по Краснодарскому краю
	353020, ст. Новопокровская, ул. Ленина, д.102

	35. 
	Отдел № 38 УФК по Краснодарскому краю
	352290, ст. Отрадная, ул. Красная, д.63

	36. 
	Отдел № 39 УФК по Краснодарскому краю
	352040, ст. Павловская, ул. Гладкова, 20

	37. 
	Отдел № 40 УФК по Краснодарскому краю
	353860, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д.50

	38. 
	Отдел № 41 УФК по Краснодарскому краю
	353240, ст. Северская, ул. Ленина, д.67

	39. 
	Отдел № 42 УФК по Краснодарскому краю
	353600, ст. Староминская, ул. Толстого, д.2

	40. 
	УРМ Отдела № 26 УФК по Краснодарскому краю
	352360, ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, д.184

	41. 
	Отдел № 44 УФК по Краснодарскому краю
	353500, г. Темрюк, ул. Ленина, д.102-б

	42. 
	Отдел № 45 УФК по Краснодарскому краю
	352701, г. Тимашевск, пер. Котлярова, д.6

	43. 
	Отдел № 46 УФК по Краснодарскому краю
	352330, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д.68



3. Срок оказания услуг: С даты заключения государственного контракта по 27.11.2026 г. включительно.
Услуги оказываются по заявкам Заказчика, срок исполнения заявки – не более 3 (трех) рабочих дней с даты направления заявки (либо более длительного срока, по согласованию с Заказчиком) на электронный адрес Исполнителя. Дата подачи заявки подтверждается скриншотом экрана. 
Заявки направляются Заказчиком Исполнителю по мере необходимости с даты заключения контракта по 20.11.2026 (включительно).
Количество заявок, направляемых Заказчиком, не ограничено в пределах максимального значения цены контракта.

4. Срок осуществления приемки оказанных услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 3.1. настоящего контракта. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком Акта (ф. 0510452).

5. Срок оплаты оказанных услуг: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта (ф. 0510452).

6. Требования к качеству услуг: 
Качество оказанных услуг и используемые в процессе оказания услуг расходные материалы, запасные части, приборы, оборудование и сантехническая арматура должны соответствовать законам, стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятой в Российской Федерации, а также инструкциям заводов-изготовителей оборудования, в том числе:
- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Приказу Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования безопасности на объекте, на котором оказываются услуги.
Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 № 255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»). 
Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).
Исполнитель обязан обеспечить бесперебойное функционирование отремонтированного и обслуженного оборудования в течение всего срока обслуживания;
Услуги должны быть оказаны с должным уровнем качества в соответствии с требованиями производителя оборудования.
При оказании услуг должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, с последующим восстановлением до первоначального состояния. 
7. Требования к Исполнителю: 
Участник закупки должен соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ и требованиям к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
8. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: не требуются


Приложение № 2
к Государственному контракту
№ указан в Электронной версии контракта 
Исполнитель:
	Банк Исполнителя 
	БИК
	11111111

	ИНН 11111111
	КПП 111111111
	р/сч
	11111111111111111111

	Наименование Исполнителя: 
	кор/сч
	11111111111111111111

	Адрес: 


От Заказчика:
	ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород
	БИК
	012202102

	ИНН 7709895509
	КПП 616743001
	р/сч
	03211643000000013230

	Межрегиональный филиал 
Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Ростове-на-Дону 

	ЕКС
	40102810745370000024

	
	л/сч
	03581D10140


	Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
№______от «_____»________20__г.
по Государственному контракту от               №_____

Исполнитель ______________________________________ в лице _________________________________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, Заказчик Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Ростове-на-Дону, в лице ______________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял следующие оказанные услуги:
	№ п/п
	Наименование оказанных услуг
	Ед. изм.
	Объем
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	В том числе НДС (%):
	
	
	
	


	Все услуги, указанные в настоящем акте выполнены ___.__.2026 ,____________ (полностью/не полностью), претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг _____________ (не имеется/имеется) [footnoteRef:2].  [2:  Информация заполняется Заказчиком. При наличии претензий по объему, качеству и (или) срокам оказанных услуг оформляется приложение к Акту приема-передачи оказанных услуг с указанием всех претензий] 

Настоящий акт составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение: на ____ л.

Исполнитель_________________           _______________            ____________________________
М.П.                      (должность)                    (подпись)                        (расшифровка подписи)
 								                     «__» __________ 20___ г.



Заказчик       _________________       ________________         ___________________________                                                                     М.П.                      (должность)                    (подпись)                        (расшифровка подписи)
		  						                     «__» __________ 20___ г.
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