ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) нефинансовых активов
1. Общие положения

1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский национальный музей музыки». 
1.2.  Основание на оказание услуг:

1.2.1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
1.2.2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
1.2.3. Предписание от 28.11.2025 г. Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве.

1.3. Цель оказания услуг:

Проведение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) нефинансовых активов с разработкой компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности, для принятия мер по приведению системы обеспечения пожарной безопасности здания Музея музыки по адресу: г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д.40, стр.2 (далее - объект защиты) в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Проведение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)
2.1. Подготовка и утверждение программы проведения оценки рисков и состава экспертной группы. Согласование программы и состава экспертной группы. 
2.2. Подготовка документов, которые характеризуют пожарную безопасность объекта защиты. Запрос документации у Заказчика для анализа.

2.3. Пожарно-техническое обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности на данном объекте защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения соответствия данного объекта защиты утверждённым нормам и требованиям пожарной безопасности в Российской Федерации. 
2.3.1. Обследование существующих объемно-планировочных решений объекта защиты с целью сбора необходимых для работы исходных данных с помощью координатно-измерительной мобильной машины. Паспорта, сертификаты и инструкция на координатно-измерительную мобильную машину предоставляются до начала работ на объекте. Часть существующих планировок объекта защиты (БТИ) не соответствуют действительности.
2.3.2. Обследование объекта защиты, на предмет определения наличия рисков потери прочности и внезапного обрушения, в том числе:
- стены, колонны, столбы;

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.);

- связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания.
2.3.3. Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи по внешним признакам, определение необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом проводится сплошное обследование конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией.
2.3.4. Обследование состояния структурированной кабельной системы, системы электроснабжения, системы вентиляции, системы кондиционирования, системы отопления, состояния кровли, состояния фасада, состоянию систем противопожарной защиты здания;
2.3.5. Установление наличия характерных деформаций зданий и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.), аварийных участков (при наличии), конструктивной схемы здания.
2.3.6. Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
2.3.7. Сбор исходных данных и формирование базы данных 3-х мерных обликов объектов защиты, в виде “облака точек” измерительно-визуализированных параметров обследуемых объектов защиты, повторяющих визуальный облик этих объектов в любой их многоэтажной конфигурации, отображающий целостность архитектурно-планировочных решений, их поверхностные характеристики и используемые на объектах отделочные материалы, составные части систем противопожарной инженерии. 
2.4. Проведение расчетов по обеспечению безопасной эвакуации людей (включая: расчет необходимого времени эвакуации людей при пожаре, расчет времени наступления опасных факторов пожара). Необходимые исследования, испытания, расчёты и экспертизы проводятся как с привлечением собственных специалистов, так и с привлечением специалистов испытательной пожарной лаборатории.
2.5. Составление Заключения о независимой оценке пожарного риска с выводом о соответствии либо несоответствии объекта существующим требованиям пожарной безопасности с разработкой компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности здания (далее по тексту – Заключение). 
2.6. При несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности разработка предложений по повышению уровня защиты, в том числе  компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, которые могут быть реализованы на объекте Заказчика, с учетом отсутствия лифтов для транспортирования пожарных подразделений и отсутствия некоторых нормативных проездов для пожарной техники, отсутствия расстояний от края проезда до стены здания, отсутствия незадымляемых лестничных клеток и необходимых противопожарных разрывов.
2.7. Подготовка общего вывода о выполнении или невыполнении условий соответствия данного объекта защиты нормативным требованиям пожарной безопасности в Российской Федерации с выдачей соответствующего Заключения.

2.8. Подготовка документации по независимой оценке пожарного риска (аудита пожарной безопасности) и формирование Заключения на данный объект защиты (вывод о соответствии (или не соответствии) объекта защиты нормативным требованиям пожарной безопасности.

2.9. Направление Заключения на рассмотрение в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве, получение уведомления о рассмотрении документации в консультационном порядке. 

2.10. Предоставление в установленный срок Заключения. 
2.11. Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 22.07.2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

- Постановления Правительства РФ от 31.08.2020 г. № 1325 «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 29.11.2021 г. № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска»;
- Приказа МЧС России от 26.06.2024 г. № 533 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»;

- Приказа МЧС России от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
3. Дополнительные требования.
3.1. Исполнитель должен иметь профессиональные знания, опыт оказания аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах, наличие аттестованных в установленном порядке экспертов в области пожарной безопасности, имеющих квалификационные свидетельства установленного образца, дающие права на обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовке вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработке мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3.2. Исполнитель несет ответственность за правильность предоставленной на утверждение документации, независимо от подтверждения Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
3.3. Наличие необходимых программных продуктов для обеспечения разработки и предоставления документации в требуемом формате. 
3.4. Исполнитель самостоятельно готовит Заключение, организовывает рассмотрение в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России о г. Москве, получает подтверждение рассмотрения документации.
3.5. Исполнитель осуществляет доставку специалистов к месту оказания услуг своими силами.
3.6. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. 
3.7. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
3.8. В случае повреждения (или утраты) Исполнителем при оказании услуг имущества, находящегося в собственности Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан восстановить поврежденное (или утраченное) имущество и (или) возместить ущерб за свой счет.
4. Документация, представляемая Исполнителем 
4.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, установленной формы.

4.2. Заключение о независимой оценке пожарного риска с выводом о соответствии либо несоответствии объекта существующим требованиям пожарной безопасности. 

4.3. Уведомление Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве о результатах рассмотрения Заключения. 
4.4. Техническая документация предоставляется на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде (1 комплект). 

5. Гарантии исполнителя.
5.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с требованиями действующих на территории РФ правовых и нормативных актов и нормативно-технических документов.

