Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	Проректор АХР	
		ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	
		
			О.В. Стешаков	
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Работы по текущему ремонту аудитории № 114 учебного корпуса № 3 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Владимирская, д. 112	
(наименование стройки)	
Работы по текущему ремонту аудитории № 114 учебного корпуса № 3 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Владимирская, д. 112	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №03-08-26	
Работы по текущему ремонту аудитории № 114 учебного корпуса № 3 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: г. Киров, ул. Владимирская, д. 112	
Основание:	дефектная ведомость	
	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Стены, потолок	
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2625	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,5056	
3	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,12	
4	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,5056	
5	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (уменьшаем до 15 мм.)	100 м2	-0,5056	
6	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,5056	
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2625	
8	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,0127	
9	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0,053	
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,5619	
11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,737	
12	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (Откосы дверного проема)	100 м2	0,0189	
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,108	
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,024843	
Разные работы	
15	Демонтаж рулонных штор, жалюзи (прим. шторы жалюзийные)	100 шт	0,02	
16	Установка рулонных штор, жалюзи  (прим. шторы жалюзийные, ранее демонтированные)	100 шт	0,02	
17	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. школьная доска)	100 шт	0,01	
18	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. школьная доска, ранее демонтированная)	100 шт	0,01	
19	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. проекционный экран)	100 шт	0,01	
20	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. проекционный экран, ранее демонтированная)	100 шт	0,01	
Вывоз мусора	
21	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,32	
22	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,32	
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1т груза	0,32	
	
Составил:	Инженер-сметчик			Семериков П.А.	
	
Проверил:	Начальник СКСиТЭ			П.В. Горячев